Работа № 4

Машины для основной обработки почвы

Продолжительность аудиторного изучения темы – 4 часа.

[bookmark: _GoBack]4.1 Цель работы

1. Уяснить цели и задачи обработки почвы, и агротехнические требования, предъявляемые к вспашке.
2. Изучить конструкцию, регулировки машин для основной обработки почвы.
3. Углубить полученные практические знания по организации работы пахотных агрегатов

4.2 Материальное обеспечение

1. Плуги ПЛН-4-35, ПЛП-6-35, ПКБ-75.
2. Комплект учебных плакатов.
3. Учебные фильмы.
4. Материалы лекций и методические указания.

4.3 Литература

1. Винокуров, В.Н. Машины и механизмы лесного хозяйства и садово-паркового строительства: учебник для вузов / В.Н. Винокуров, Г.В. Силаев, А.А Золотаревский; под ред. В.Н. Винокурова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 400 с.
2. Зинин, В.Ф. Технология и механизация лесохозяйственных работ: учебник для нач. проф. образования / В.Ф. Зинин, В.И. Казаков, О.Г. Климов; под ред. В.Г. Шаталова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 320 с.
3. Халанский, В.М. Сельскохозяйственные машины: учебник / В.М. Халанский, И.В. Горбачев. – М.: Колос, 2003. – 624 с.: ил. (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений).
4. Ларюшин, Н.П. Краткий справочник по регулировкам сельскохозяйственных машин / Н.П. Ларюшин, А.В. Мачнев– Пенза: РИО ПГСХА, 2003. – 180 с.
5. Нуйкин, А.А., Почвообрабатывающая техника / А.А. Нуйкин, Н.П. Ларюшин. – Пенза: ПензАГРОТЕХсервис. 2004. – 172 с.
6. Методические указания.




4.4 Методические указания

Обработку почвы с оборотом пласта называют вспашкой. Ее выполняют плугами, на раме которых смонтированы рабочие органы: нож, предплужник и отвальный корпус. Нож отрезает пласт почвы в вертикальной плоскости и отделяет ее от непаханого массива. Предплужник отделяет задернелую (верхнюю) часть пласта и сбрасывает ее на дно борозды. Корпус отрезает пласт (при работе с предплужником) оборачивает и рыхлит его. При вспашке подрезаются и заделываются в глубь почвы сорняки и их семена, удобрения, пожнивные остатки. Рабочие органы плугов должны обеспечивать высококачественную вспышку. Потайные головки крепежных болтов должны быть заподлицо с поверхностью лемеха и отвала. Полевой обрез лемеха и отвала должен располагаться в одной вертикальной плоскости. Толщина лезвия лемеха не более 1 мм. Зазор в стыке лемеха и отвала − до 1 мм. Поверхность отвала не должна выступать над поверхностью лемеха, обратный выступ до  1 мм.
Предплужник должен срезать верхний слой почвы толщиной 100…  120 мм, поэтому расстояние от лезвия лемеха корпуса до лезвия предплужника должно равняться глубине пахоты минус глубина хода предплужника.
Расстояние от носка корпуса до основания перпендикуляра, опущенного через носок предплужника, должно быть около 300 мм.
Полевой обрез предплужника смещают относительно полевого обреза корпуса на 10...15 мм в сторону невспаханного поля, для чего ставят прокладки между стойкой предплужника и верхней или нижней кромкой грядиля. Плоскость диска ножа должна быть смещена в сторону невспаханного поля на 10...15 мм относительно плоскости, проведенной через полевой обрез предплужника.
Навесную систему трактора, агрегатируемого с 1...3-корпусным плугом с шириной захвата до 105 см, налаживают по трехточечной схеме, а трактора, работающего с плугом большей ширины захвата, по двухточечной. У тракторов, агрегатируемых с плугом ПЛН-4-35, навесную систему смещают вправо от оси симметрии трактора на 140 мм. У трактора Т-150 в агрегате с плугом ПЛН-5-35 это смещение 60 мм, а у трактора Т-150К − 150 мм. При четырехкорпусном варианте плуга ПЛН-5-35 смещение соответственно 120−150 мм.
Длину левых раскосов тракторов, замеренную между центрами шарниров, устанавливают, используя следующие данные:

	Марка тракторов
	Т-40А
	МТЗ
	ДТ-75
	Т-150
	К-701

	Длина раскосов
	430
	515
	670
	750
	865



Хомут-упор ограничителя перемещения штока снимают. Длину цепей-растяжек регулируют в транспортном положении плуга так, чтобы при покачивании задние концы нижних тяг смещались в стороны на 20 мм. У колесных тракторов семейства «Беларусь» ширина колеи должна соответствовать ширине захвата плуга. При работе плуга с шириной захвата 105, 90 и 60 см ширина колеи трактора должна составлять 150, 140 и 130 см.

Пользуясь учебной литературой и плакатами, изучить:
1. Основные способы обработки почвы и требования, предъявляемые к ним;
2. Классификацию плугов, их техническую характеристику и общее устройство рабочих органов плуга;
3. Назначение, устройство и регулировки пахотных агрегатов;
4. Технологию и организацию работ пахотных агрегатов, способы их движения и контроль качества проводимых работ.

4.5 Задание

1. Дать классификацию плугов по конструкции корпусов, назначению и агрегатированию.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
2. Описать и изучить тип вспашки.
[image: Виды вспашки]
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Указать основные элементы, изучить типы корпусов и их назначение.

[image: Плуг - типы корпусов]
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Указать основные элементы и изучить типы лемехов и их назначение.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[image: 06_Типы лемехов]
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Указать основные элементы, изучить типы ножей и их назначение.
[image: 07_Типы ножей]
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Указать основные элементы и изучить назначение, общее устройство, технологический процесс работы тракторных плугов:
а) плуг лемешный навесной типа ПЛН-5-35
[image: 01_ПЛН-5-35][image: ]
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[image: ]б) плуг плантажный навесной ППН-50__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в) плуг лесной ПЛ-1
[image: ][image: ]__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
г) плуг комбинированный лесной ПКЛ-70
[image: ][image: ]
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
д) плуг шнековый ПШ-1____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[image: ]










[image: ]е) Плуг лесной ПЛМ-1,3____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ж) плуг-канавокопатель ПКЛН-500А
[image: ]____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

з) плуг кустарниково-болотный типа ПКБ-75
[image: 04_ПКБ-75]
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
и) плуг лесной дисковый ПЛД-1,2
[image: ][image: ]
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Укажите зазоры при правильной настройке плуга.
[image: регулировки расположения рабочих органов плуга]


4.6 Контрольные вопросы

1. Какие виды вспашки вы знаете?
2. Охарактеризовать условия применения плугов общего и специального назначений. 
3. Из каких основных частей состоит лемешный плуг?
3. Для чего предназначены черенковый и дисковый ножи?
4. Чем регулируется глубина пахоты?
5. В чем преимущество гладкой вспашки по сравнению с традиционной?
6. Из каких сборочных единиц и механизмов состоит плуг ПЛН-4-35?
7. В чем состоит особенность подготовки поля к пахоте?
8. В чем отличия плугов ПКЛ-70, ПЛП-1, ПЛД-1,2?




                                                     Работу выполнил: 				 
Работу принял: 			 
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Puc. 4.20. ITnyr-kaHaBoOKoOMaTe b
TIKJIH-500A:

1 — HaBecHoe ycTpoiCcTBO; 2 — pama; 3 —

Kopiyc; 4 — GepMOOYUCTHUTEND; 5 — MOA-

cTaBKa; 6 — OIOpHAs JIbIXa; 7 — HOX-
OTKOCHHMK; § — YEPEHKOBBIK HOX

OOuras LIMpUHa 3axXBaTa IuTy-
ra 1,3 M; Macca 650 Kr. ArperaTu-
pyetcst ¢ Tpakropamu JIXT-55M,
JIXT-100.

ITnye-kanasoxonamens ITIKJTH-
5004 (puc. 4.20) nmpexHasHaYeH
U TIPOKJIAAKU KaHaB IIIyOHMHOM
110 0,5 M Ha BBIpYOKax U IyCTBIPSIX
¢ U3GBITOYHO YBIaXEHHBIMH M
CBIPBIMH ITOYBAaMH B LIEJISIX OCYIIIe-
HUS IUTOMIANieit M CO3NaHMs Jiec-
HBIX KyJIBTYp 110 1iactaM. Ero mpu-
MEHSIIOT TakXe JUISl YCTpoicTBa
TIPOTHUBOIOXAPHBIX MUHEPAJIN30-~
BaHHBIX IOJIOC.

[Tnyr-kanaBokomnarens ITKJTH-
500A cocTouT U3 pamsl 2 C HaBeC-
HBIM YCTPOUCTBOM 1, IBYXOTBAJIb-
Horo Kopryca 3 TUy>KHOTO THIIa,

YEepeHKOBOTO HOXa &, IByX GEPMOOUYUCTUTENEH 4, OTPaHMYHUTENS TITy-
OUHBI — OTIOPHONM JIBDKM 6. Kopryc 3 ruryra MMeeT npaBblif M JIEBbIA
OTBaJIbl, CBapeHHbIC B TIepeJHEW YacTH, ChEMHBIN JeMeX, IBa HOXa-
OTKOCHHKA 7, ()OpMHUpYIOILMe OTKOCH KaHaBhl NMOX yriioM 45°. YepeH-
KOBBIIf HOX & pa3pe3aeT IpyHT U KOPHH, o6Jerdyas STUM paboTy Iutyra.
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Puc. 1. 7. Kopnyca nayros:

a — KyJabTypHbIA; 6 — CKOPOCTHOH; 8 — MOJYBHHTOBOH; & — BbIPe3HO#; 0 — C NOYBOYIAyOH-
TejieM; e — 0e30TBajNbHbIH, o — KOMOGHHHPOBAHHBIA; 3 — A POMOMYECKOH  BCHALIKH,
U — JUCKOBbIH; K — paBouyMii opraH uu3esnbHoro miyra; / — nemex; 2 — otBan; 3 — cTo#Ka,
4 — noseBasi [ocKa; 5 — 60po3pHOi# 06pe3; 6 — OTBaJl C YKOPOUEHHBIM KpblioM; 7 —
CMeHHasl Tpyib; 8 — nepe orBaJja; 9 — NoJyBHHTOBOH oTBaJ; [0 — HakNadHOH HOCOK Jiemexa,
11 — BepxHuil nemex; /2 — Bbipe3HO# Jemex; /3 — BbIABHKHOE N0JOTO Jemexa; [4 — KpoHIU-
TeiiH; /5 — nousoyray6utean; /6 — ywuputenb Jaemexa; [7 — wutok; /8 — potop; [9 —
BaJ; 20 — nonactH; 21 u 25 — nucku; 22 — 60KOBO# Jemex; 23 — KPOHWTEHH YucTHKa; 24 —
YHCTHK (YIMJIOCHHM); 26 — WINWHIENb.
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Mnyr nATUKopnycHbI HaBecHo MITH-5-35

¥ OnyBnukosaro KoHcTaHTun 3emnsnka 5 Ur, 06/12/2012 - 18

HKusotHosoACTEO
Mmuyesoactso
MuenosocTeo
PrifosocTB0
[pubosopcTEO
CenbxosTextuka
Coopyenna

NlaHwadTHbI AusaiH

Obpasoeative

KynbTueaTopbl, nayri, 60poHbi!

[lck. arperarsi v kynbTusaTopil [locTaeka o P ot npouagopuTensl [apanTusl
KynTvgatopsi KEM  [luckogble arperarsi  [nyGoKopbIxnuTenu Hokessie GODOHs!
pkyar.u - Anpec v Tenedon

3anyacTu Ha Ford B MeHse
3anuacTyt Ha Ford. Bee UTo Apyriie 3akagsIBaloT, Y HaC €CTb B Hanuuu
iatpenza.ru

TPy BCraLLKe TAXENLIX TIOYE MAYT MOXHO NEpEoGOpyA0BaTS B YETHIPEXKOPMYCHBI. Ero
arperamupyoT C TpakTopamy knacca T 3...4. [lns paoTsl Ha CKopoCTAX 9... 12 ks nnyr
KOMIAIEKTYHOT CKOPOCTHBIMH KOPTYCaMA. Ha MYT MOXHO YCTaHABMMBATS BbiDE3HbIe,
NONYBUHTOBbIE, GE30TEANbHLIE, KyBTYPHSIE C NIOMBOYTTYGUTENEM KOPNYCa, @ Takke
KOpNYCa C BLIABMKHBIM A0NOTON. TTpH STOM J2MEHSHOT TONbKO GaLLMaK KopnyCa.

ECIM Ha MNYT YCTaHABIUBAIOT GE30TBANLHAIE UNH MIONYBUHTOBLIE KOPNYCa C YITIOCHUMANH,
TO NpeAnnYHMKY CHAMAIOT. [0 3aKasy NOTPEGUTENEH MY MOAET GbiTh YKOMNNIEKTOBaH
NIEMEXaMH, HAMNABTEHHLIMMA TBEPALIM CITABOM, WM ABYXCTIOHEIMA neMexami. Tnyr
oGopyaosar asTocuenkoi CA-2.

Mnyr naTukopyCHBii HasecHoii MITH-5-35 (puc.1) NpeAHasHaven AN NaxoTs! Ha myGuHy
20 30 CM 10 36PHOBBIE 1 TEXHWHECKWE KYIbTYPbI PSMMYHLIX 1048, HE JACOPEHHEX
KaMHSMM, NIMTHAKOM U ADYTMMM MPENATCTBUAMM, C YASTIbHAIM CONPOTUENEHHEM 40 0,09
Mra (0,9 Krc/ci2) B 32BUCHMOCTH OT 3aKa38 MOXET KOMINEKTOBATLCA KOpNYCaMM COTACHO

npunoXenIio 2.
Mnyr arperatupyeTca ¢ TpakTopami knacca T 30 kH. OBCNYAUBAET arperaT ouH TPaKTOpUCT.

PaGoTa nnyra M/H-5-35, 0CHLLEHHOTO NPEANNYAHIKAMM, BLINONHAETCA Cre/yloliM 0GpasoM: NPEANNYXHYK NOADe3aET BepXHIi Croii nou‘a
TYBUHY 710 12 CM, 3aTeM NEPeBOPaUMBAET U YKNA/ILIBAET €0 Ha AHO GOpO3lbl. YNOKEHHBIii CTIO 3AKPLIBAETCH NTACTOM, MOAHAMAEMbIN 1

[FORAGRO.RU v
0GOpaUHBAEMLIM OCHOBHBIM KOPYCOM, B PE3YTIbTATe Hero AOCTUTAETCA NONHas W rMyGOKas 3aAeNka COPHAKOB U MOKHMBHBIX OCTATKOB.





