9  ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
1  Жидкости для систем охлаждения ДВС
Низкозамерзающие жидкости представляют собой смесь этиленгликоля с дистиллированной водой. Смесь может быть приготовлена в любых соотношениях в зависимости от требуемой температуры ее замерзания. В чистом виде этиленгликоль – бесцветная прозрачная жидкость без запаха, с температурой замерзания минус 11,5°С. Максимально низкой температурой замерзания (минус 75°С) обладает смесь, содержащая 66,7% этиленгликоля и 33,3% дистиллированной воды.
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Антифризы при замерзании образуют кашеобразную массу, которая не повреждает детали двигателя, но и не позволяет ему нормально работать.

Промышленность, кроме чистого этиленгликоля, выпускает водоэтиленгликолевые смеси (антифризы) двух марок 40 и 65 (цифра означает температуру замерзания смеси). В марке 40 содержится 53% этиленгликоля и 47% воды, в марке 65, соответственно, 65% и 35%.

Следует помнить, что этиленгликоль ядовит, поэтому обращаться с ним нужно осторожно.

С целью уменьшения вспенивания антифризов и снижения коррозионных свойств в них добавляют 2,5–3,0% присадок сложной композиции. Такую жидкость называют Тосол, которая выпускается трех марок: Тосол AМ, Тосол А-40М и Тосол А-65М. Буква «М» указывает на то, что в антифриз введен молибденовокислый натрий, который улучшает антикоррозионные свойства в отношении цинковых и хромовых покрытий.
ТОСОЛ - это аббревиатура советской разработки, расшифровывается как: "ТОС" - "Технология органического синтеза" - название отдела НИИ органической химии и технологии, и "ОЛ" - двухосновный спирт, каковым является этиленгликоль.
Тосол А-40М и Тосол А-65М представляют собой раствор Тосола AM в дистиллированной воде с температурой застывания, соответственно, не выше минус 40°С и минус 65°С.
Тосол и его многочисленные модификации относятся к группе традиционных антифризов, в которых в качестве ингибиторов коррозии используются неорганические присадки (силикаты, фосфаты, амины, нитраты, нитриты и др.). Такие антифризы являются морально устаревшими, т.к. имеют невысокий срок эксплуатации (до 2-х лет), невысокую температуру использования (до 105 °С), при этом внутренняя поверхность системы охлаждения покрывается силикатным слоем, что снижает эффективность охлаждения двигателя.
Современные антифризы представлены следующими группами:

- силикатные (G11) – не содержат нитритов и аминов.
- карбоксилатные (G12 и G12+) – содержат ингибиторы коррозии на основе органических кислот. Имеют срок службы 5 лет и более.

- гибридные − содержат органические и неорганические ингибиторы. Срок службы 3 – 5 лет.

- лобридные (G12++ или G13) – новая группа антифризов. Изготавливаются  по новейшей биполярной технологии, объединяющей в себе преимущества карбоксилатной и минеральной технологий. Имеют неограниченный срок службы при заливке в новый двигатель.
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