Практическое занятие 1 Методы отбора проб для определения качества зерна
Цель: изучить способы отбора проб зерна, правила составления средней пробы и выделения навесок в соответствии с ГОСТ.
Материалы и оборудования: конусный и мешочный щупы, лабораторные весы, объединенная и средняя пробы зерна, деревянные планки, плакат «Порядок отбора среднего образца», ГОСТ 13586.3-83.
Методические указания:
Задание 1. Ознакомиться с основными терминами: партия, точечная проба, объединенная проба, средняя проба.
· партия – любое количество зерна, однородное по качеству, предназначенное к одновременной приемке, сдаче, хранению;
· точечная проба – небольшое количество зерна, отобранное за один прием из одного места партии для составления объединенной пробы;
· объединенная проба – совокупность точечных проб, отобранных из разных мест партии зерна;
· средняя проба – часть объединенной пробы, выделенная для определения показателей качества зерна.
Задание 2. Ознакомиться с устройством и назначением щупов для отбора проб (приложение А). Зарисовать конусный, мешочный и цилиндрический щупы.
Задание 3. Зарисовать схемы отбора точечных проб от партий зерна, находящихся в автомобиле, в мешке, из насыпи.
Пищевая и кормовая ценность зерна, целесообразность его переработки и стойкость во время хранения устанавливаются путем определения необходимых показателей качества. Эти показатели должны объективно отражать качество исследуемой партии зерна, поэтому существуют определенные правила отбора проб, которые изложены в Государственном стандарте ГОСТ 13586.3-83.
Отбор проб из автомобилей. осуществляется при помощи механического пробоотборника А1-УП2-А или вручную конусным щупом согласно одной из схем:
	Схема 1
	Схема 2
	Схема 3

	● ●
● ●
	● ● ●
● ● ●
	● ● ● ●
● ● ● ●


Точечные пробы отбирают из верхнего и нижнего слоев, касаясь щупом дна в четырех точках по схеме 1, если длина кузова автомобиля до 3,5 м. Из автомобилей с длиной кузова 3,5-4,5 м точечные пробы отбирают в шести точках по схеме 2. В восьми точках по схеме 3 отбирают пробы при длине кузова автомобиля от 4,5 м и более. При отборе по схеме 1 общая масса точечных проб должна быть не менее 1 кг, по схеме 2 – не менее 1,5 кг, по схеме 3 – не менее 2 кг.
Пробы отбирают на расстоянии 0,5-1 м от переднего и заднего бортов и около 0,5 м от боковых бортов автомобиля.
Выемки кукурузы в початках из автомобилей отбирают из насыпи в двух точках по продольной осевой линии на расстоянии 0,5 м от переднего и заднего бортов кузова. В каждой точке отбора удаляют верхние початки и с глубины 10 см отбирают по пять любых початков.
Из вагона отбирают 20 выемок по 5 початков через равные промежутки времени на протяжении всей выгрузки. Всего из каждого вагона отбирают 100 початков.
Отбор проб из насыпи зерна высотой до 1,5 м точечные пробы отбирают цилиндрическим щупом, а при высоте насыпи более 1,5 м – складским щупом с навинчивающимися штангами. Перед отбором поверхность насыпи делят на секции площадью примерно 200 м2 каждая.
Точечные пробы отбирают в шести точках каждой секции на расстоянии 1 м от стен склада и границ секции и на одинаковом расстоянии друг от друга по схеме 4.
Если количество зерна в партии небольшое, пробы можно отбирать в четырёх точках поверхности секции площадью 100 м2 по схеме 5:
	Схема 4
	Схема 5

	● ● ●
● ● ●
	● ●
● ●


Точечные пробы отбирают в каждой точке из верхнего слоя (на глубине 10-15 см от поверхности насыпи), из среднего слоя и нижнего (у самого пола). Масса объединенной пробы должна быть не менее 2 кг на каждую секцию.
Отбор точечных проб из мешков. Из расшитых мешков точечные пробы отбирают в трех местах: вверху, в середине и внизу конусным щупом.
Из зашитых мешков точечные пробы отбирают в трёх доступных точках мешка при помощи мешочного щупа. Щуп вводят в мешок с зерном под углом вырезом вниз по направлению к средней части мешка. Затем щуп поворачивают на 180°, зерно заполняет конус и через канал в ручке самотёком ссыпается в подставленную тару. После этого щуп поворачивают вырезом вниз, вынимают из мешка и образовавшееся отверстие заделывают остриём щупа, сдвигая нити мешка.
В зависимости от величины партии установлено количество мешков, от которых должны быть отобраны пробы:
	Количество мешков в партии
	Количество мешков для отбора точечных проб

	До 10 включительно
	Из каждого второго мешка

	Свыше 10 до 100 включительно
	Из пяти мешков плюс 5 % от количества мешков в партии

	Свыше 100
	Из десяти мешков плюс 5 % от количества мешков в партии


Пример 1. В партии, состоящей из 80 мешков, количество мешков, из которых должны быть отобраны пробы, составит:
5+(80×5)/100=9
Пример 2. В партии, состоящей из 260 мешков, количество мешков, из которых должны быть отобраны пробы, составит:
10+(260×5)/100=23
Задание 4. Записать правила выделения среднего образца.
Все точечные пробы ссыпают в одну емкость. Это и будет объединенная проба.
Из объединенной пробы на делителе или вручную выделяют среднюю пробу. При выделении вручную объединенную пробу высыпают на ровную гладкую поверхность и распределяют её в виде квадрата (рисунок 1 а). Затем зерно смешивают при помощи двух деревянных планок следующим образом: зерно, захваченное с противоположных сторон на планки, ссыпают на середину, постепенно образуя валик; затем зерно захватывают с концов валика и ссыпают на середину. Такое перемешивание производят три раза.
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Рисунок 1 – Деление образца зерна по диагонали на треугольники
Затем объединенную пробу снова распределяют в виде квадрата и при помощи планки делят по диагонали на четыре треугольника. Из двух противоположных треугольников зерно удаляют (рисунок 1 б), а из двух оставшихся – собирают вместе, смешивают указанным способом и снова делят на четыре треугольника, затем также оставляют два противоположных треугольника, повторяя так до тех пор, пока в двух треугольниках будет получено около двух килограммов зерна. Это и будет средняя проба.
Среднюю пробу взвешивают, регистрируют и присваивают ей порядковый номер, который проставляют в карточке для анализа и во всех документах, относящихся к данной пробе.
Задание 5. Выделить среднюю пробу зерна. Заполнить лицевую сторону анализной карточки.
Анализная карточка № _______на зерно
«__»__________месяц 20___год
Пункт отправки___________________________________
Область (край), республика_________________________
Род зерна ________________ урожай ____________ года.
Проба отобрана _______ дата отбора пробы _____ масса пробы ____
Масса партии___________насыпью__________________
Место назначения_________________________________
Что требуется определить__________________________
Задание 6. Изложить порядок проведения анализа среднего образца. Зарисовать в виде схемы (приложение Б).
1. Дайте определение терминам партия, точечная проба, средняя проба, объединенная проба.
2. Какое количество точечных проб необходимо отобрать в партии зерна из 9, 50 и 180 мешков?
3. Как получить средний образец?
4. Перечислите виды щупов?
5. Как производят отбор проб из автомобилей, из насыпи, из мешков.
6. Каков порядок проведения анализов среднего образца зерна?
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