,
 (если правильный код состоит из двух и более цифр, значит при ответе следует выбрать несколько фраз)
Вопрос № 1. Недостатками индивидуальных подогревателей являются ... 

(Правильный код – 13* ) 

0.перегрев коренных и шатунных подшипников коленчатого вала;  

1.недостаточный подогрев коренных и шатунных подшипников коленчатого вала;  

2.относительно высокая трудоемкость использования подогревателей;  

3.относительно высокая стоимость;  

Вопрос № 2. Преимуществами индивидуальных подогревателей являются 

(Правильный код – 124* ) 

0.относительно низкая стоимость;  

1.разогрев двигателей в любых условиях независимо от источника энергии;  

2.сокращение на 0,1-0,5 л топлива в расчете на один пуск;  

3.относительно низкая трудоемкость использования подогревателей;  

4.возможность использования в качестве охлаждающей жидкости антифриза;  

Вопрос № 3. Воздушные отопители предназначены для .... 

(Правильный код – 0* ) 

0.обогрева салонов, кабин автомобилей;  

1.подогрева картера двигателя;  

2.обогрева подкапотного пространства;  

3.обогрева воздушного пространства;  

Вопрос № 4. Особенности индивидуального жидкостного отопителя ... 

(Правильный код – 013* ) 

0.врезается в систему охлаждения двигателя;  

1.для обеспечения движения охлажд. жидкости используется циркуляционный насос;  

2.внутри смонтирована спираль накаливания, защищающая двигатель от перегрева;  

3.подогретая жидкость поступает в двигатель и в отопитель салона;  

Вопрос № 5. Особенности индивидуального электроподогревателя ... 

(Правильный код – 02* ) 

0.внутри смонтирована спираль накаливания, защищающая двигатель от перегрева;  

1.обогрев происходит за счет конвективного теплообмена и термосифонной циркуляции;  

2.в схему управления электроподогревателем включено зарядное устройство;  

3.работой всего комплекса управляет блок управления;  

Вопрос № 6. Индивидуальные предпусковые подогреватели и отопители бывают ... 

(Правильный код – 124* ) 

0.инфракрасные;  

1.топливные воздушные;  

2.топливные жидкостные;  

3.топливно-электрические;  

4.электрические;  

Вопрос № 7. Поясните принцип действия инфракрасных излучателей: 

(Правильный код – 235* ) 

0.поверхность керамики разогревается до температуры 1100-1200 °С;  

1.при работе излучателя сгорание газа происходит в горелках плитки;  

2.при работе излучателя сгорание газа происходит в каналах керамической плитки;  

3.поверхность керамики разогревается до температуры 700-950 °С;  

4.выделяет лучистую энергию , которая в нагревательном элементе превращ. в тепловую;  

5.выделяет лучистую энергию, которая в нагреваемом предмете превращ. в тепловую;  

Вопрос № 8. Особенности монтажа газовых инфракрасных излучателей ... 

(Правильный код – 035* ) 

0.подогреватель монтируется под картером двигателя;  

1.подогреватель монтируется под капотом двигателя;  

2.площадка оборудуется аппаратным шкафом и гибким проводом заземления;  

3.горелки монтируются на расстоянии 300-500 мм от обогреваемого агрегата;  

4.горелки монтируются на расстоянии 800-1000 мм от обогреваемого агрегата;  

5.площадка оборудуется упорами для колес и направляющими;  

Вопрос № 9. Для эксплуатации автомобилей при низких температурах необходимо обеспечить ... 

(Правильный код – 023* ) 

0.тщательное и своевременное ТО при проведении сезонного обслуживания;  

1.тщательное и своевременное проведение ремонта при проведении сезонного обслуживания;  

2.использование депрессорных присадок к топливу и маслам, облегчающих пуск;  

3.применение соответствующих топлив, масел, эксплуатационных жидкостей и шин;  

4.использование вязкостных присадок к маслам, облегчающих пуск;  

Вопрос № 10. Какова минимальная предпусковая температура масляного фильтра по степени надежности подачи отфильтрованного масла? 

(Правильный код – 2* ) 

0.5;  

1.10;  

2.15;  

3.20;  

4.25;  

Вопрос № 11. Какова минимальная предпусковая температура двигателя ? 

(Правильный код – 3* ) 

0.5;  

1.10;  

2.15;  

3.20;  

4.25;  

Вопрос № 12. Какова минимальная предпусковая температура АКБ по возможности пуска двигателя стартером? 

(Правильный код – 2* ) 

0.5;  

1.0;  

2.-5;  

3.-10;  

Вопрос № 13. Тепловая подготовка автомобильных двигателей с помощью инфракрасных излучателей основана на ... 

(Правильный код – 03* ) 

0.поглощении инфракрасных лучей в очень тонком слое твердого тела;  

1.не поглощении инфракрасных лучей в тонком слое твердого тела;  

2.поглощении инфракрасных лучей чистым воздухом;  

3.не поглощении инфракрасных лучей чистым воздухом;  

Вопрос № 14. Какие элементы системы электроподогрева двигателя монтируются на двигателе? 

(Правильный код – 45* ) 

[image: image1.emf]
0.1 - аппаратный шкаф;  

1.2 - радиатор системы охлаждения двигателя;  

2.3 - водяной насос;  

3.4 - контур циркуляции системы охлаждения двигателя;  

4.5 - дополнительный кронштейн крепления теплообменника к двигателю;  

5.6- теплообменник с подводящими и отводящими патрубками и ТЭНом;  

6.7 - соединительная коробка с штепсельным разъемом;  

7.8 - гибкий провод заземления;  

8.9 - соединительный кабель;  

Вопрос № 15. Какие элементы устройства подогрева горячей водой или паром обозначены цифрами 1,6? 

(Правильный код – 35* ) 

[image: image2.emf]
0.водяной насос;  

1.соединительная коробка с штепсельным разъемом;  

2.гибкий провод заземления;  

3.аппаратный шкаф;  

4.дополнительный кронштейн крепления теплообменника к двигателю;  

5.теплообменник;  

6.соединительный кабель;  

7.радиатор системы охлаждения двигателя;  

8.контур циркуляции системы охлаждения двигателя;  

Вопрос № 16. Что обозначено позициями 1,2,3,4 на схеме воздухообогрева автомобилей 

(Правильный код – 2135* ) 

[image: image3.emf]
0.калориферная установка;  

1.калорифер;  

2.вентилятор;  

3.воздуховод;  

4.площадка хранения;  

5.узел подачи воздуха к автомобилю;  

Вопрос № 17. С помощью какого элемента непосредственно можно изменить интенсивность подогрева двигателя 

(Правильный код – 8* ) 

[image: image4.emf]
0.1 - вентили;  

1.2 - теплотрасса и шланг теплотрассы;  

2.3 - конденсатопровод;  

3.4 - шкаф;  

4.5 - шланг пароотводной трубки;  

5.6 - нагнетательный трубопровод;  

6.7 - обратный клапан;  

7.8 - инжектор;  

8.9 - маховичек регулировочной иглы инжектора;  

9.10 - всасывающий трубопровод;  

Вопрос № 18. Какие элементы устройства подогрева горячей водой или паром обозначены цифрами 3,5,8,10 

(Правильный код – 0946* ) 

[image: image5.emf]
0.конденсатопровод;  

1.шкаф;  

2.нагнетательный трубопровод;  

3.обратный клапан;  

4.инжектор;  

5.маховичек регулировочной иглы инжектора;  

6.всасывающий трубопровод;  

7.вентили;  

8.теплотрасса и шланг теплотрассы;  

9.шланг пароотводной трубки;  

Вопрос № 19. Установки для разогрева и подогрева двигателя горячим воздухом состоят из ... 

(Правильный код – 024* ) 

0.узла подогрева воздуха, состоящего из эл.калориферов или огневых подогревателей;  

1.парогенератора;  

2.устройств распределения горячего воздуха (утепленные трубопроводы);  

3.компрессора;  

4.вентилятора;  

Вопрос № 20. Недостатками разогрева двигателей паром без возврата конденсата является ... 

(Правильный код – 013* ) 

0.возможность образования трещин блока вследствие местных перегревов;  

1.необходимость постоянного питания котлов свежей водой и усиленное отложение накипи в котлах;  

2.низкая интенсивность разогрева двигателя;  

3.образование, стекающим на площадку конденсатом, наледей;  

Вопрос № 21. Какие существуют способы разогрева (подогрева) двигателей паром 

(Правильный код – 13* ) 

0.централизованный;  

1.с возвратом конденсата;  

2.индивидуальный;  

3.без возврата конденсата;  

4.комбинированный;  

Вопрос № 22. Сколько воды следует пролить через двигатель для обеспечения пуска двигателя при температуре воздуха -10 ...-20 °С 

(Правильный код – 1* ) 

0.достаточно 1 объема горячей воды, равного вместимости системы охлаждения;  

1.необходимо 1.5-2 объема горячей воды, равного вместимости системы охлаждения;  

2.нужно не менее 2,5-3 объемов гор. воды, равных вместимости системы охлаждения;  

Вопрос № 23. Проливка системы охлаждения горячей водой должна осуществляется ... 

(Правильный код – 13* ) 

0.при закрытых сливных кранах двигателя;  

1.при открытых сливных кранах двигателя;  

2.водой с температурой 95-100 °С;  

3.водой с температурой 85-90 °С;  

Вопрос № 24. Разогрев горячей водой заключается в том, что ... 

(Правильный код – 032* ) 

0.горячая вода непосредственно от водогрейного котла;  

1.самотеком подается к двигателю;  

2.отвод воды осуществляется через сливной кран вод. рубашки по шлангам в котел;  

3.при помощи насосов под давлением менее 30-35 кПа подается к двигателю;  

4.отвод воды осуществляется через заливную горловину радиатора по шлангам в котел;  

Вопрос № 25. Перечислите теплоносители при групповом подогреве двигателей 

(Правильный код – 023* ) 

0.горячая вода, пар;  

1.электроэнергия;  

2.горячий воздух;  

3.газовоздушная смесь;  

Вопрос № 26. Что должно быть написано в прямоугольнике со знаками вопросов "??? " на схеме баланса потоков энергии при пуске двигателя? 

(Правильный код – 1* ) 

[image: image6.emf]
0.Работа воздуха;  

1.Внутренняя энергия воздуха;  

2.Химическая энергия воздуха;  

3.Теплота сгорания;  

4.Потери на жидкостное трение;  

Вопрос № 27. Пусковая частота дизельного и карбюраторного двигателя при -30 градусах соответственно равны 

(Правильный код – 31* ) 

0.40-60;  

1.70-75;  

2.100-120;  

3.180-200;  

4.300-350;  

Вопрос № 28. Холодный пуск и работа двигателя в период прогрева при температуре окружающего воздуха -15 ... -30 °С приводят к износу ... 

(Правильный код – 1* ) 

0.который возникает при 5-7 км пробега;  

1.который возникает при 18-26 км пробега;  

2.который возникает при 50-70 км пробега;  

Вопрос № 29. Сохранение тепла в двигателе от предыдущей работы возможно за счет применения ... 

(Правильный код – 12* ) 

0.применения индивидуального подогревателя;  

1.применения системы аккумулирования тепла;  

2.стеганых чехлов, стекловаты;  

3.применения внешних источников тепла;  

Вопрос № 30. Комплекс мероприятий по подготовке двигателей автомобилей к пуску зимой к работе включает ... 

(Правильный код – 124* ) 

0.обеспечение номинальной мощности двигателя;  

1.использование тепла от внешнего источника;  

2.сохранение тепла от предыдущей работы двигателя;  

3.герметизация двигателя;  

4.применение пусковых жидкостей;  

Вопрос № 31. Затруднение пуска двигателя при низких температурах обусловлено следующими объективными факторами ... 

(Правильный код – 023* ) 

0.сложностью создания необходимой частоты вращения коленчатого вала;  

1.отсутствием индивидуальных подогревателей

;  

2.ухудшением условий воспламенения смеси;  

3.ухудшением условий смесеобразования;  

Вопрос № 32. Что такое разогрев двигателя? 

(Правильный код – 01* ) 

0.это тепловая подготовка двигателя;  

1.начинающаяся за время, меньшее продолжительности стоянки автомобиля между сменами;  

2.в течение всего периода после пуска до начала движения автомобиля;  

3.в течение всего периода межсменного хранения;  

4.начинающаяся за время, меньшее продолжительности остановки автомобиля;  

Вопрос № 33. Что такое подогрев двигателя? 

(Правильный код – 03* ) 

0.это тепловая подготовка двигателя;  

1.начинающаяся за время, меньшее продолжительности стоянки автомобиля между сменами;  

2.в течение всего периода после пуска до начала движения автомобиля;  

3.в течение всего периода межсменного хранения;  

4.начинающаяся за время, меньшее продолжительности остановки автомобиля;  

Вопрос № 34. Для надежного воспламенения горючей смеси температура в конце такта сжатия должна быть ... 

(Правильный код – 1* ) 

0.выше температуры самовоспламенения топлива на 100-150 градусов;  

1.выше температуры самовоспламенения топлива на 200-300 градусов;  

2.выше температуры самовоспламенения топлива на 400-600 градусов;  

3.ниже температуры самовоспламенения топлива на 100-150 градусов;  

4.ниже температуры самовоспламенения топлива на 20-30 градусов;  

Вопрос № 35. При понижении температуры на 1 градус емкость аккумуляторной батареи ... 

(Правильный код – 0* ) 

0.снижается на 1-1.5%;  

1.снижается на 0.1-0.15%;  

2.повышается на 1-1.5%;  

3.повышается на 0.1-0.15%;  

Вопрос № 36. Из-за чего происходит изменение внутреннего сопротивления АКБ 

(Правильный код – 03* ) 

0.из-за изменения сопротивления электролита;  

1.из-за изменения плотности электролита;  

2.из-за уменьшения емкости аккумуляторной батареи;  

3.из-за изменения сопротивления сепараторов;  

Вопрос № 37. Какие факторы в большей мере влияют на снижение энергетических возможностей АКБ при низких температурах? 

(Правильный код – 12* ) 

0.изменение уровня электролита в АКБ;  

1.увеличение силы разрядного тока;  

2.повышение внутреннего сопротивления АКБ;  

3.уменьшение силы разрядного тока;  

4.уменьшение внутреннего сопротивления АКБ;  

Вопрос № 38. Под минимальной пусковой частотой вращения коленчатого вала двигателя называют частоту ... 

(Правильный код – 034* ) 

0.при которой обеспечивается пуск двигателя за две попытки;  

1.при которой обеспечивается пуск двигателя за три попытки;  

2.с интервалом между попытками не более 30 с;  

3.с интервалом между попытками не более 1 мин;  

4.продолжительностью 10 с для карбюраторных и 15 с для дизельных двигателей;  

5.продолжительностью 15 с для карбюраторных и 20 с для дизельных двигателей;  

Вопрос № 39. Как влияет отрицательная температура на работу топливной аппаратуры дизельного двигателя ? 

(Правильный код – 013* ) 

0.происходит укрупнение капель топлива в факеле;  

1.ухудшается распыливания и испарения топлива;  

2.топливо догорает на такте выпуска;  

3.увеличивается длина факела, топливо попадает на стенки камеры сгорания;  

Вопрос № 40. Что не влияет на увеличение расхода топлива (л/т*км) во время эксплуатации автомобилей при низких температурах ... 

(Правильный код – 2* ) 

0.неполнота сгорания топлива и доп. затраты топлива на прогрев двигателя;  

1.длительная работой на пониженных и неустановившихся режимах;  

2.длительная работа автомобиля под нагрузкой;  

3.повышенное сопротивление в агрегатах трансмиссии и качения колес;  

4.повышение аэродинамического сопротивления из-за повышенной плотности воздуха;  

Вопрос № 41. Что может существенно увеличить пусковой износ двигателя? 

(Правильный код – 14* ) 

0.длительная работа стартера двигателя;  

1.длительная работа на малых оборотах холостого хода;  

2.неисправности тягового реле стартера;  

3.пониженная емкость аккумуляторной батареи;  

4.раннее форсирование числа оборотов коленчатого вала;  

Вопрос № 42. Повышенные износы двигателя при низких температурах происходят ... 

(Правильный код – 023* ) 

0.при пуске двигателя;  

1.при работе автомобиля под нагрузкой;  

2.в начальный период движения;  

3.при послепусковом прогреве двигателя;  

4.при разгоне автомобиля, например во время обгона;  

Вопрос № 43. На повышение интенсивности изнашивания двигателя автомобиля при низкой температуре оказывает влияние ... 

(Правильный код – 134* ) 

0.тяжлые дорожные условия;  

1.понижение общего теплового режима двигателя;  

2.большая запыленность воздуха;  

3.низкая температура масла, воздуха, топлива;  

4.увеличение сопротивления шин, трансмиссии и аэродинамического сопротивления;  

Вопрос № 44. Для жаркого сухого климатического района России характерны ... 

(Правильный код – 123* ) 

0.низкая температура окружающего воздуха;  

1.солнечная радиация;  

2.высокая температура окружающего воздуха;  

3.большая запыленность воздуха;  

4.тяжелые дорожные условия;  

Вопрос № 45. Для холодного климатического района на севере и востоке России характерны ... 

(Правильный код – 024* ) 

0.низкая температура окружающего воздуха;  

1.солнечная радиация;  

2.ветры;  

3.большая запыленность воздуха;  

4.тяжелые дорожные условия;  

Вопрос № 46. Для обеспечения оптимального температурного режима двигателя автомобиля в условиях жаркого климата целесообразно... 

(Правильный код – 134* ) 

0.использовать моторные масла с пониженной вязкостью;  

1.оборудовать автомобили усиленными радиаторами системы охлаждения;  

2.оборудовать автомобили дополнительными радиаторами системы охлаждения;  

3.использовать антифризы марок 50 и Тосол А-40;  

4.увеличить число лопастей вентилятора;  

5.отключить термостат системы охлаждения;  

Вопрос № 47. Для обеспечения нормальной эксплуатации автомобилей в горной местности (3000-4000 м) необходимо: 

(Правильный код – 034* ) 

0.сократить на 40% периодичность ТО;  

1.сократить на 20% периодичность ТО;  

2.снизить грузоподъемность автомобилей на 15-20%;  

3.снизить грузоподъемность автомобилей на 25-35%;  

4.уменьшить пропускную способность жиклеров на 10-20% путем их замены;  

5.уменьшить пропускную способность жиклеров на 25-35% путем их замены;  

Вопрос № 48. Условия эксплуатации в горах влияют на техническое состояние автомобилей следующим образом ... 

(Правильный код – 023* ) 

0.повышается энергонагруженность тормозных систем автомобилей, происходит интенсивное изнашивание шин;  

1.повышается энергонагруженность коробок перемены передач, задних мостов автомобилей;  

2.ускоряется коррозия деталей, узлов, агрегатов, особенно кабины, кузова, оперения;  

3.снижается надежность двигателя, тормозов, подвески;  

4.снижается надежность трансмиссии, рулевого управления;  

Вопрос № 49. Специфика горных условий приводит к ... 

(Правильный код – 134* ) 

0.на каждые 1000 м высоты над уровнем моря мощность карбюраторных двигателей снижается в среднем на 2%;  

1.на каждые 1000 м высоты над уровнем моря мощность карбюраторных двигателей снижается в среднем на 12%;  

2.на каждые 1000 м высоты над уровнем моря мощность карбюраторных двигателей снижается в среднем на 20%;  

3.увеличивается расход топлива;  

4.ухудшается работа тормозов с пневматическим приводом;  

5.ухудшается работа тормозов с гидравлическим приводом ;  

Вопрос № 50. Особенности горных дорог ... 

(Правильный код – 034* ) 

0.значительная извилистость дороги с закруглениями малых радиусов;  

1.не значительная извилистость дороги с закруглениями больших радиусов;  

2.достаточная ширина проезжей части и видимость;  

3.большие продольные уклоны и серпантины;  

4.недостаточная ширина проезжей части, деформация покрытий и плохая видимость;  

Вопрос № 51. Метод технического обслуживания автомобилей на универсальных постах заключается в ... 

(Правильный код – 012* ) 

0.выполнении всех работ данного вида ТО (кроме уборочно-моечных) на одном посту;  

1.группой исполнителей, состоящей из рабочих всех специальностей (слесарей, смазчиков, электриков);  

2.группой рабочих-универсалов;  

3.расчленении объема работ данного вида ТО;  

4.распределении объема работ данного вида ТО по нескольким постам;  

Вопрос № 52. Что обеспечивает специализация производства ТО (ремонта)? 

(Правильный код – 01* ) 

0.более высокие показатели качества выполняемых работ;  

1.более высокую производительность труда;  

2.расширение номенклатуры технологических операций выполняемых на постах;  

3.расширение номенклатуры обслуживаемых (ремонтируемых) автомобилей на постах;  

Вопрос № 53. Что понимается под специализированным постом ТО (ремонта)? 

(Правильный код – 02* ) 

0.Это пост, на котором реализуется  

1.различные виды типовых работ технического обслуживания и ремонта  

2.типовой технологический процесс определенного вида  

3.особые технологические процессы, специфические работы или специфический подвижной состав  

Вопрос № 54. Рабочим местом называется ... 

(Правильный код – 012* ) 

0.зона трудовой деятельности исполнителя,  

1.оснащенная технологическим оборудованием, приспособлениями и инструментом  

2.для выполнения конкретной работы,  

3.на площади которого устанавливается один или несколько автомобилей,  

Вопрос № 55. Недостатками поточной линии ТО являются ... 

(Правильный код – 01* ) 

0.невозможность изменения объема работ (в сторону увеличения) на каком-либо из постов;  

1.необходимость предусматривать резервных «скользящих» рабочих, включающихся в выполнение дополнительно возникших работ на постах ТО;  

2.значительная потеря времени на установку автомобилей на посты и съезд с них;  

3.загрязнение воздуха отработавшими газами при маневрировании автомобиля в процессе заезда на посты и съезд с них  

4.необходимость многократного дублирования одинакового оборудования  

Вопрос № 56. Карты схемы, предназначенные для координации нескольких постов поточной линии содержат ... 

(Правильный код – 012* ) 

0.общую характеристику работ по каждому посту и номера операций согласно операционным картам;  

1.число исполнителей, места их расположения;  

2.трудоемкость работ;  

3.перечень воздействий, выполняемых на конкретном посту;  

4.перечень воздействий по агрегатам, узлам, системам автомобиля;  

Вопрос № 57. Перечислите преимущества метода организации ТО на универсальных постах. 

(Правильный код – 012* ) 

0.возможно выполнение на рабочих постах ТО неодинакового объема работ;  

1.возможно обслуживание разномарочных автомобилей;  

2.возможна различная продолжительность пребывания автомобилей на каждом посту;  

3.возможно сокращение потерь времени на перемещение автомобиля с поста на пост;  

4.метод позволяет более экономно использовать площадь производственного помещения;  

Вопрос № 58. Условием применения метода ТО на универсальных постах является ... 

(Правильный код – 01* ) 

0.суммарная производительность постов  

1.должна(о) соответствовать суточной программе ТО  

2.должна(о) соответствовать годовой программе ТО  

3.суммарное число постов  

4.одинаковая продолжительность пребывания автомобиля на каждом посту  

Вопрос № 59. Перечислите характерные особенности поточной линии непрерывного действия. 

(Правильный код – 012* ) 

0.Автомобили непрерывно перемещаются по рабочим зонам со скоростью конвейера 0.8 ... 1.5 м/мин;  

1.Расстояние между автомобилями на линии 2...4м;  

2.Вся протяженность рабочей зоны используется для производства работ;  

3.Расстояние между автомобилями на линии 1 м;  

4.Автомобили непрерывно перемещаются по рабочим зонам со скоростью конвейера 10...15 м/мин;  

5.Автомобили периодически перемещаются по рабочим зонам со скоростью конвейера 0.8 ... 1.5 м/мин;  

6.Автомобили периодически перемещаются по рабочим зонам со скоростью конвейера 10...15 м/мин;  

Вопрос № 60. Недостатками метода организации ТО на универсальных тупиковых постах являются ... 

(Правильный код – 234* ) 

0.невозможность изменения объема работ (в сторону увеличения) на каком-либо из постов;  

1.необходимость предусматривать резервных «скользящих» рабочих, включающихся в выполнение дополнительно возникших работ на постах ТО;  

2.значительная потеря времени на установку автомобилей на посты и съезд с них;  

3.загрязнение воздуха отработавшими газами при при заезде автомобиля на посты и съезде с них;  

4.необходимость многократного дублирования одинакового оборудования; 

,
Вопрос № 61. Условием применения метода ТО на специализированных постах является ... 

(Правильный код – 4* ) 

0.суммарная производительность постов;  

1.должна(о) соответствовать суточной программе ТО;  

2.должна(о) соответствовать годовой программе ТО;  

3.суммарное число постов;  

4.одинаковая продолжительность пребывания автомобиля на каждом посту;  

Вопрос № 62. При каком методе организации ТО целесообразно обслуживание автомобилей в несколько приемов -заездом? 

(Правильный код – 3* ) 

0.Метод организации ТО на универсальных тупиковых постах;  

1.Метод организации ТО на универсальных проездных постах;  

2.Метод организации ТО на поточной линии;  

3.Операционно-постовой метод;  

Вопрос № 63. Влияют ли габаритные размеры автомобиля на выбор метода ТО? 

(Правильный код – 1312* ) 

0.При малых габаритах автомобиля  

1.При больших габаритах автомобиля  

2.целесообразно применять поточную линию;  

3.целесообразно применять универсальные посты проездного типа;  

4.Не влияют;  

Вопрос № 64. При каких условиях целесообразно применять поточную линию ТО? 

(Правильный код – 012* ) 

0.при наличии на предприятии большого количества однотипных автомобилей;  

1.при относительно коротком промежутке времени, отводимом на обслуживание;  

2.при постоянном объеме и трудоемкости работ;  

3.при наличии на предприятии малого количества однотипных автомобилей;  

4.при отсутствии дефицита времени, отводимого на обслуживание;  

5.при переменном объеме и трудоемкости работ;  

Вопрос № 65. При каких значениях суточной программы ТО-1 и ТО-2 целесообразно применять поточные линии? 

(Правильный код – 01* ) 

0.Поточную линию ТО-1 целесообразно применять при суточной программе 11-12 обслуживаний и более  

1.Поточную линию ТО-2 целесообразно применять при суточной программе  5-6 обслуживаний и более  

2.Поточную линию ТО-1 целесообразно применять при суточной программе 20-22 обслуживаний и более  

3.Поточную линию ТО-2 целесообразно применять при суточной программе  11-12 обслуживаний и более  

Вопрос № 66. Как распределяется объем работ определенного вида ТО при операционно-постовом методе обслуживания? 

(Правильный код – 012* ) 

0.между несколькими специализированными постами  

1.расположенными параллельно  

2.за каждым из которых закреплен один ил несколько агрегатов автомобиля  

3.расположенными последовательно  

4.между несколькими универсальными постами  

5.за каждым из которых закреплена одна или несколько операций  

Вопрос № 67. Где и при каких условиях выполняется сопутствующий текущий ремонт? 

(Правильный код – 0347* ) 

0.На постах ТО-1 , ТО-2  

1.На постах ТР  

2.В агрегатном участке  

3.при трудоемкости ремонтных работ не превышающих  

4.15-20 %  

5.5-10%  

6.25-30%  

7.трудоемкости соответствующего вида ТО  

8.трудоемкости ТР  

Вопрос № 68. В чем состоит сущность агрегатного метода ремонта? 

(Правильный код – 01* ) 

0.ремонт осуществляют путем замены неисправных агрегатов (узлов) исправными  

1.ранее отремонтированными или новыми из оборотного фонда  

2.агрегаты при ремонте не обезличиваются,  

3.снятые с автомобиля неисправные агрегаты (узлы) после ремонта ставят на тот же автомобиль  

Вопрос № 69. Перечислите характерные особенности поточной линии периодического действия. 

(Правильный код – 63* ) 

0.Автомобили непрерывно перемещаются по рабочим зонам со скоростью конвейера 0.8 ... 1.5 м/мин;  

1.Расстояние между автомобилями на линии 2...4м;  

2.Вся протяженность рабочей зоны используется для производства работ;  

3.Расстояние между автомобилями на линии 1 м;  

4.Автомобили непрерывно перемещаются по рабочим зонам со скоростью конвейера 10...15 м/мин;  

5.Автомобили периодически перемещаются по рабочим зонам со скоростью конвейера 0.8 ... 1.5 м/мин;  

6.Автомобили периодически перемещаются по рабочим зонам со скоростью конвейера 10...15 м/мин;  

Вопрос № 70. В каких случаях целесообразно выполнять текущий ремонт по методу специализированных постов? 

(Правильный код – 0213* ) 

0.При количестве рабочих постов ТР более  

1.При количестве производственных рабочих в зоне ТР более  

2.4  

3.7  

4.5  

5.6  

6.При количестве рабочих постов ТР менее  

7.При количестве производственных рабочих в зоне ТР менее  

Вопрос № 71. В чем сущность метода организации производственного процесса ТО и ремонта - метода специализированных бригад? 

(Правильный код – 012* ) 

0.формирование производственных подразделений осуществляется  

1.по признаку их технологической специализации  

2.по видам технических воздействий.  

3.по признаку их предметной специализации,  

4.т.е. закрепление за бригадой определенной группы автомобилей  

Вопрос № 72. В чем состоить сущность индивидуального метода ремонта? 

(Правильный код – 23* ) 

0.ремонт осуществляют путем замены неисправных агрегатов (узлов) исправными  

1.ранее отремонтированными или новыми из оборотного фонда  

2.агрегаты при ремонте не обезличиваются,  

3.снятые с автомобиля неисправные агрегаты (узлы) после ремонта ставят на тот же автомобиль  

Вопрос № 73. Существенным недостатком метода специализированных бригад является ... 

(Правильный код – 0* ) 

0.персональная ответственность исполнителей за выполненные работы  

1.усложняется управление из-за трудностей маневрирования производственными мощностями  

2.происходит распыление материальных средств АТП  

3.децентрализация производства,  

4.затрудняющая оперативное управление работоспособностью автомобиля как субъекта транспортного процесса  

Вопрос № 74. Существенным преимуществом метода комплексных бригад является ... 

(Правильный код – 01* ) 

0.бригадная ответственность  

1.за качество проводимых работ по ТО и ТР.  

2.индивидуальная ответственность  

3.персональная ответственность  

4.за выполненный объем работ по ТО и ТР  

Вопрос № 75. В чем сущность метода организации производственного процесса ТО и ремонта - метода комплексных бригад? 

(Правильный код – 034* ) 

0.формирование производственных подразделений осуществляется  

1.по признаку их технологической специализации  

2.по видам технических воздействий.  

3.по признаку их предметной специализации,  

4.т.е. закрепление за бригадой определенной группы автомобилей  

Вопрос № 76. Существенным недостатком агрегатно-участкового метода является ... 

(Правильный код – 34* ) 

0.персональная ответственность исполнителей за выполненные работы  

1.усложняется управление из-за трудностей маневрирования производственными мощностями  

2.происходит распыление материальных средств АТП  

3.децентрализация производства,  

4.затрудняющая оперативное управление работоспособностью автомобиля как субъекта транспортного процесса  

Вопрос № 77. Составьте последовательность прохождения газобалонного автомобиля по элементам ПТБ для ремонта газобалонного оборудования. 

(Правильный код – 013264* ) 

0.Контрольно-технический пункт;  

1.Пост проверки герметичности;  

2.Мойка;  

3.Пост выпуска газа;  

4.Открытая стоянка;  

5.Пост выработки газа;  

6.Зона ТО и ТР газобалонного оборудования;  

7.Зона ТО автомобиля;  

8.Зона ТР автомобиля;  

Вопрос № 78. Что соответвует на схеме организация ТО и ТР газобаллонных автомобилей на АТП (см. рис.) цифре 2? 

(Правильный код – 1* ) 

[image: image7.emf]
0.Пост проверки герметичности газовой аппаратуры;  

1.Пост выпуска газа;  

2.Пост выработки газа;  

3.Пост освидетельствования газовых баллонов;  

Вопрос № 79. Преимуществом агрегатно-участкового метода является ... 

(Правильный код – 34* ) 

0.бригадная ответственность  

1.за качество проводимых работ по ТО и ТР.  

2.индивидуальная отвественность  

3.персональная ответственность  

4.за выполненный объем работ по ТО и ТР  

Вопрос № 80. Перечислите дополнительные пункты и посты в ПТБ для газобалонных автомобилей. 

(Правильный код – 1356* ) 

0.Контрольно-технический пункт;  

1.Пост проверки герметичности;  

2.Мойка;  

3.Пост выпуска газа;  

4.Открытая стоянка;  

5.Пост выработки газа;  

6.Зона ТО и ТР газобалонного оборудования;  

7.Зона ТО автомобиля;  

8.Зона ТР автомобиля;  

Вопрос № 81. Какие работы технического обслуживания проводятся в зонах B и Г автоцистерне для перевозки нефтепродуктов (см. рис.)? 

(Правильный код – 06* ) 

[image: image8.emf]
0.проверка надежности крепления корпуса цистерны  

1.проверка крепления трубопроводов насоса  

2.проверка работоспособности дыхательного клапана  

3.проверка герметичности горловины  

4.проверка состояния напорных и всасывающих рукавов  

5.смазка подшипников насоса  

6.промывка отстойника цистерны  

Вопрос № 82. Какие работы технического обслуживания проводятся в зоне В автоцистерне для перевозки нефтепродуктов (см. рис.)? 

(Правильный код – 145* ) 
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0.проверка надежности крепления корпуса цистерны  

1.проверка крепления трубопроводов насоса  

2.проверка работоспособности дыхательного клапана  

3.проверка герметичности горловины  

4.проверка состояния напорных и всасывающих рукавов  

5.смазка подшипников насоса  

6.промывка отстойника цистерны  

Вопрос № 83. Какие работы технического обслуживания проводятся в зоне Б  автоцистерне для перевозки нефтепродуктов(см. рис.)? 

(Правильный код – 145* ) 
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0.проверка надежности крепления корпуса цистерны  

1.проверка крепления трубопроводов насоса  

2.проверка работоспособности дыхательного клапана  

3.проверка герметичности горловины  

4.проверка состояния напорных и всасывающих рукавов  

5.смазка подшипников насоса  

6.промывка отстойника цистерны  

Вопрос № 84. Какие работы технического обслуживания проводятся в зоне А автоцистерне для перевозки нефтепродуктов (см. рис.)? 

(Правильный код – 32* ) 
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0.проверка надежности крепления корпуса цистерны  

1.проверка крепления трубопроводов насоса  

2.проверка работоспособности дыхательного клапана  

3.проверка герметичности горловины  

4.проверка состояния напорных и всасывающих рукавов  

5.смазка подшипников насоса  

6.промывка отстойника цистерны  

Вопрос № 85. При техническом обслуживании автобетоносмесителя СБ-92А в зоне А необходимо ... 

(Правильный код – 126* ) 

[image: image12.emf]
0.Проверить состояние передней и задней опор барабана  

1.Проверить состояние лопастей в смесительном барабане  

2.Проверить исправность арматуры для подачи воды  

3.Смазасть элементы системы управления  

4.Смазать подшипники опорных роликов  

5.Заменить масло в редукторе  

6.Произвести переосвидетельствование бака с водой  

7.Смазать опорное кольцо  

Вопрос № 86. При техническом обслуживании автобетоносмесителя СБ-92А в зоне В необходимо 

(Правильный код – 047* ) 
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0. Проверить состояние передней и задней опор барабана  

1.Проверить состояние лопастей в смесительном барабане  

2. Проверить исправность арматуры для подачи воды  

3.Смазасть элементы системы управления  

4. Смазать подшипники опорных роликов  

5.Заменить масло в редукторе  

6.Произвести переосвидетельствование бака с водой  

7.Смазать опорное кольцо  

Вопрос № 87. При техническом обслуживании автобетоносмесителя СБ-92А в зоне Б необходимо 

(Правильный код – 35* ) 

[image: image14.emf]
0.Проверить состояние передней и задней опор барабана  

1.Проверить состояние лопастей в смесительном барабане  

2.Проверить исправность арматуры для подачи воды  

3.Смазасть элементы системы управления  

4.Смазать подшипники опорных роликов  

5.Заменить масло в редукторе  

6.Произвести переосвидетельствование бака с водой  

7.Смазать опорное кольцо  

Вопрос № 88. Какой элемент автобетоносмесителя следует периодически проходить техническое переосвидетельствование? 

(Правильный код – 3* ) 

0.Смесительный барабан.  

1.Привод барабана.  

2.Загрузочно-разгрузочное устройство.  

3.Бак для воды  

4.Систему управления.  

Вопрос № 89. При техническом обслуживании и ремонте автобетоносмесителя необходимо проверять .... 

(Правильный код – 023* ) 

0.состояние опор смесительного барабана,  

1.состояние внутренней поверхности смесительного барабана,  

2.исправность арматуры системы подачи воды,  

3.состояние лопастей в барабане,  

Вопрос № 90. Автобетоносмеситель ежедневно следует 

(Правильный код – 024* ) 

0.перед началом работы смачивать водой барабан и загрузочно-разгрузочное устройство  

1.в конце рабочего дня покрывать антикоррозионным покрытием внутреннюю поверхность смесителя,  

2.в конце рабочего дня на опорное кольцо барабана наносить графитную смазку,  

3.перед началом работы наносить графитовую смазку на опорное кольцо барабана,  

4.в конце рабочего дня очищать смеситель,  

Вопрос № 91. Молочные цистерны после каждого рейса должны 

(Правильный код – 014* ) 

0.промываться,  

1.дезинфицироваться  

2.в случае скола или отслаивания краски поврежденное место подкрашивать,  

3.подвергаться государственной проверке,  

4.пломбироваться,  

Вопрос № 92. Перед каждым рейсом автоцистерны для перевозки молока необходимо ... 

(Правильный код – 124* ) 

0.отрегулировать сливные клапаны;  

1.проверить надежность запора и плотность закрывания крышек горловин;  

2.проверить плотность закрывания сливных клапанов и заглушек;  

3.смазать сливные клапаны и заглушки;  

4.проверить крепление цистерны к каркасу;  

Вопрос № 93. Рабочий внутри цистерны должен быть снабжен ... 

(Правильный код – 024* ) 

0.спецодеждой, мягкой обувью, резиновым ковриком;  

1.осветительным прибором;  

2.опоясывающим страховочным поясом с лямками и прочно привязанным к нему страховочным канатом;  

3.техническими требованиями на выполнение очистительных работ;  

4.исправным изолирующим противогазом;  

Вопрос № 94. Заземление автоцистерны для перевозки нефтепродуктов осуществляется следующим образом... 

(Правильный код – 02* ) 

0.металлическую цепь походного заземления крепят к цистерне, лежащая ее часть на земле, должна быть не менее 200 мм;  

1.металлическую цепь походного заземления крепят к цистерне, лежащая ее часть на земле, должна быть не менее 500 мм;  

2.трос длиной 5 м одним концом крепят к цистерне, другим - соединенным с металлическим штырем длиной 0,5 м, заглубляют в землю;  

3.трос длиной не более 1.5 м одним концом крепят к цистерне, другим - соединенным с металлическим штырем длиной 0,5 м, заглубляют в землю;  

Вопрос № 95. Для обеспечения безопасности использования автоцистерны для перевозки нефтепродуктов ежедневно следует ... 

(Правильный код – 034* ) 

0.Проверять герметичность соединений трубопроводов и арматуры;  

1.Смазывать подшипники насоса, троса заземляющего устройства;  

2.Промывки отстойника цистерны, воздушного фильтра;  

3.Действие приборов освещения и световой сигнализации;  

4.Комплектность и исправность средств пожаротушения и заземления;  

Вопрос № 96. При ТО и ТР автоцистерны для перевозки нефтепродуктов особое внимание следует уделять ... 

(Правильный код – 034* ) 

0.Обеспечению безопасности использования цистерны;  

1.Разборочно-сборочным работам;  

2.Уборочно-моечным работам;  

3.Надежности крепления элементов цистерны;  

4.Смазочно-заправочным работам;  

Вопрос № 97. Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с хладоагентом R134А, R404А? 

(Правильный код – 12* ) 

0.Использовать респираторы при сборе и утилизации хладоагента;  

1.Использовать защитные перчатки, предохраняющие от обморожения;  

2.Использовать защитные очки для предохранения глаз от разбрызгивания и испарения хладоагента;  

3.Использовать специальную обувь, предохраняющую от обморожения;  

Вопрос № 98. Какие операции ТО холодильного оборудования выполняются при ТО-С? 

(Правильный код – 26* ) 

0.Проверить натяжение ремней;  

1.Очистить конденсатор и испаритель;  

2.Проверить подшипники натяжных роликов;  

3.Заменить сменные реле и предохранители в электрическом отсеке;  

4.Проверить крепление испарителя и холодильного агрегата к кузову;  

5.Проверить уровень масла в компрессоре;  

6.Заменить масло в компрессоре;  

Вопрос № 99. Какие операции ТО холодильного оборудования выполняются при ТО-В? 

(Правильный код – 15* ) 

0.Проверить натяжение ремней;  

1.Очистить конденсатор и испаритель;  

2.Проверить подшипники натяжных роликов;  

3.Заменить сменные реле и предохранители в электрическом отсеке;  

4.Проверить крепление испарителя и холодильного агрегата к кузову;  

5.Проверить уровень масла в компрессоре;  

6.Заменить масло в компрессоре;  

Вопрос № 100. Какие операции ТО холодильного оборудования выполняются при ТО-А? 

(Правильный код – 04* ) 

0.Проверить натяжение ремней;  

1.Очистить конденсатор и испаритель;  

2.Проверить подшипники натяжных роликов;  

3.Заменить сменные реле и предохранители в электрическом отсеке;  

4.Проверить крепление испарителя и холодильного агрегата к кузову;  

5.Проверить уровень масла в компрессоре;  

6.Заменить масло в компрессоре;  

Вопрос № 101. В чем преимущества управления холодильной установкой с помощью микропроцессора? 

(Правильный код – 34* ) 

0.в использовании автосистемы "старт/стоп";  

1.в использовании автосистемы "гоп/стоп";  

2.в наличии системы "самодиагностики" холодильного оборудования;  

3.в экономии топлива;  

4.в снижении эксплуатационных расходов;  

Вопрос № 102. В зоне ТР ПТБ пассажирского АТП специализированные посты для замены двигателей составляют от общего количество постов ... 

(Правильный код – 2* ) 

0. от 5 до 10 %;  

1.от 10 до 20%;  

2.от 20 до 30%;  

3.от 30 до 40 %;  

4.от 40 до 50%;  

Вопрос № 103. Установившееся движение при работе маршрутного автобуса составляет ... 

(Правильный код – 1* ) 

0.от 4 до 8 % времени работы;  

1.от 9 до 28 % времени работы;  

2.от 32 до 40 % времени работы;  

3.от 40 до 58 % времени работы;  

Вопрос № 104. Для режима работы автобуса на городских маршрутах разгон составляет ... 

(Правильный код – 2* ) 

0.от 15 до 25 % времени работы;  

1.от 25 до 35 % времени работы;  

2.от 35 до 45 % времени работы;  

3.от 45 до 55 % времени работы;  

4.от 55 до 65 % времени работы;  

Вопрос № 105. Пост диагностирования (Д2) автобусов должен иметь ... 

(Правильный код – 01* ) 

0.стенд тяговых качеств (СТК);  

1.анализатор (мотор тестер) двигателя;  

2.стенд для диагностирования тормозов;  

3.стенд для контроля углов установки управляемых колес;  

Вопрос № 106. Поэлементное диагностирование (Д1) автобусов, как правило, производится на ... 

(Правильный код – 2* ) 

0.поточных линиях непрерывного действия;  

1.поточных линиях периодического действия;  

2.тупиковых постах канавного типа;  

3.тупиковых постах с подъемником;  

Вопрос № 107. Дезинфекция кузова фургона, используемого для перевозки пищевых продуктов, производится после того как ... 

(Правильный код – 2* ) 

0.кузов будет проветрен и полностью исчезнет запах хлора;  

1.будут убраны кузов и кабина автомобиля;  

2.будет вымыт и очищен кузов от остатко, перевозимых продуктов;  

3.будет назначено ответственное лицо за мойку, обработку и контроль за их состоянием;  

Вопрос № 108. Укажите максимальный срок в течение которого следует переосвидетельствовать грузоподъемный механизм фургона? 

(Правильный код – 2* ) 

0.1 месяц;  

1.3 месяца;  

2.6 месяцев;  

3.9 месяцев;  

4.12 месяцев;  

5.2 года;  

Вопрос № 109. Будет ли допущено транспортное средство к международным перевозкам, если содержание СО в его отработанных газах составляет 4.5 г/квт.ч, а шумоизлучение - 83 ДБ? 

(Правильный код – 3* ) 

0.Будет допущено как "зеленое";  

1.Будет допущено как "безопасное";  

2.Будет допущено как "сверхзеленое";  

3.Не будет допущено;  

Вопрос № 110. Какие документы следует оформить для получения разрешения на международные перевозки в качестве "зеленого" автомобиля в странах Европейского союза. 

(Правильный код – 02* ) 

0.лицензия на выполнение международных перевозок;  

1.сертификат эксплуатационной безопасности;  

2.сертификат экологической безопасности;  

3.сертификат конструктивной безопасности;  

Вопрос № 111. Что такое совмещенное ТО для специализированного автомобиля? 

(Правильный код – 1* ) 

0.ТО при котором совмещаются различные виды обслуживания специализированного оборудования;  

1.ТО, при котором обслуживается специализированное оборудование и базовый автомобиль;  

2.ТО специализированного оборудования ,выполняемое одновременно с его текущим ремонтом;  

3.ТО, при котором водитель и участвует в обслуживании специализированного оборудования вместе со слесарями-ремонтниками;  

Вопрос № 112. Какой норматив технической эксплуатации увеличивается для специализированных автомобилей на 10-20%? 

(Правильный код – 234* ) 

0.Периодичность ТО-1;  

1.Периодичность ТО-2;  

2.Трудоемкость ТО-1;  

3.Трудоемкость ТО-2;  

4.Трудоемкость текущего ремонта;  

5.Пробег до 1-го капитального ремонта;  

Вопрос № 113. Каким требованиям экологической безопасности должен отвечать "зеленый" автомобиль, используемый для международных перевозок? 

(Правильный код – 45* ) 

0.Высота протектора должна быть не менее 2 мм;  

1.Высота протектора должна быть не менее 3 мм;  

2.Должен быть ограничитель скорости;  

3.Содержание СО в отработанных газах не должно превышать 4г/квт.ч;  

4.Содержание СО в отработанных газах не должно превышать 4.9 г/квт.ч;  

5.Щумоизлучение автомобиля должно быть не более 80 ДБ;  

6.Щумоизлучение автомобиля должно быть не более 86 ДБ;  

Вопрос № 114. Какие требования конструктивной безопасности предъявляются к автомобилям, используемым в международных перевозках? 

(Правильный код – 02* ) 

0.Высота протектора должна быть не менее 2 мм;  

1.Высота протектора должна быть не менее 3 мм;  

2.Должен быть ограничитель скорости;  

3.Содержание СО в отработанных газах не должно превышать 4г/квт.ч;  

4.Содержание СО в отработанных газах не должно превышать 4.6 г/квт.ч;  

5.Щумоизлучение автомобиля должно быть не более 80 ДБ;  

6.Щумоизлучение автомобиля должно быть не более 86 ДБ;  

Вопрос № 115. Необходимость соблюдения регулярности перевозок и работа по расписанию пассажирских автомобилей предъявляют ... 

(Правильный код – 023* ) 

0.повышенные требования к техническому состоянию автомобилей;  

1.повышенные требования к внешнему виду автомобилей;  

2.требования к линейной безотказности;  

3.требования к оперативному устранению возникших линейных отказов;  

4.требования к оперативному устранению постепенных отказов;  

5.требования к долговечности автомобиля в течение смены;  

Вопрос № 116. Эксплуатация автобусов на густонаселенных территориях требует обеспечения …. 

(Правильный код – 03* ) 

0.дорожной безопасности;  

1.требований к безотказности в течение смены;  

2.целевых мер по экономии всех видов ресурсов;  

3.экологической безопасности;  

Вопрос № 117. Обеспечение комфортабельных и безопасных условий перевозок пассажиров определяет требования к техническому состоянию … 

(Правильный код – 45* ) 

0.двигателя;  

1.трансмиссии;  

2.рулевого управления и тормозной системы;  

3.ходовой части;  

4.салона;  

5.кузова;  

Вопрос № 118. Какие из перечисленных особенностей не относятся к особенностям эксплуатации городских маршрутных автобусов ? 

(Правильный код – 368* ) 

0.работа по расписанию, соблюдение регулярности перевозок;  

1.работа на густонаселенной территории;  

2.необходимость обеспечения комфортабельных и безопасных условий перевозки пассажиров;  

3.стабильность условий перевозки на различных маршрутах;  

4.вариация условий перевозки на различных маршрутах;  

5.большие ресурсоемкость и дотационность пассажирских перевозок;  

6.незначительные ресурсоемкость и дотационность пассажирских перевозок;  

7.интенсивная эксплуатация транспортных средств;  

8.работа в отрыве от производственной базы АТП;  

Вопрос № 119. Сложность маршрута характеризуется следующими факторами … 

(Правильный код – 034* ) 

0.длиной перегона (расстоянием между остановками);  

1.среднесуточным пробегом;  

2.коэффициентом использования пробега;  

3.коэффициентом использования пассажировместимости;  

4.плотностью транспортного потока;  

5.дорожным покрытием; 

,
Вопрос № 120. Сложность маршрута автобуса учитывается при уточнении … 

(Правильный код – 023* ) 

0.периодичности и трудоемкости ТО и ремонта,  

1.среднесуточного пробега,  

2.заработной платы водителя,  

3.расхода запасных частей,  

Вопрос № 121. Под надежностью перевозочного процесса следует понимать … 

(Правильный код – 0247* ) 

0.способность пассажирского автомобиля или автобуса;  

1.функцию пассажирского автомобиля или автобуса;  

2.осуществлять перевозки пассажиров;  

3.осуществлять перевозки различных грузов;  

4.в соответствии с правилами перевозок и расписанием движения;  

5.в соответствии с правилами дорожного движения;  

6.сохраняя при этом параметры технического состояния автомобиля в заданных пределах;  

7.сохраняя при этом заданные параметры эксплуатации автомобиля в требуемых пределах;  

Вопрос № 122. Свойство автобуса непрерывно сохранять работоспособность на линии называется … 

(Правильный код – 2* ) 

0.линейная долговечность;  

1.линейная ремонтопригодность;  

2.линейная безотказность;  

3.линейная сохраняемость;  

Вопрос № 123. Линейная безотказность автобуса характеризуется … 

(Правильный код – 024* ) 

0.наработкой (средняя наработка) на линейный отказ;  

1.трудоемкостью устранения линейного отказа;  

2.потерями линейного времени по техническим причинам;  

3.среднесуточным пробегом;  

4.параметром потока линейных отказов;  

Вопрос № 124. Служба мобильной технической помощи пассажирского АТП оснащается … 

(Правильный код – 023* ) 

0.приборами для проверки электрооборудования автомобилей;  

1.стендами для разборки и сборки коробок передач, рулевого управления;  

2.стендами для разборки и сборки карбюраторов, бензонасосов и форсунок;  

3.сварочным аппаратом, электродрелью, верстаком с тисками;  

4.токарно-винторезным и универсальным фрезерным станком;  

5.анализатором (мотор-тестером) двигателя;  

6.настольным сверлильным станком;  

Вопрос № 125. Чему равно число резервн. автобусов, если на маршруте 5 автобусов, время в наряде 10 ч, параметр потока отказов 2 отк/1000 км, ср.сут. пробег 200 км, общий простой по техн. причинам 3 ч. См. рис. 

(Правильный код – 3* ) 
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Вопрос № 126. Чему равно число резервн. автобусов, если на маршруте 5 автобусов, время в наряде 10 ч, параметр потока отказов 4 отк/1000 км, ср.сут. пробег 200 км, общий простой по техн. причинам 3 ч. См. рис. 

(Правильный код – 6* ) 

[image: image16.emf]
0.1;  

1.2;  

2.3;  

3.4;  

4.5;  

5.6;  

6.7;  

7.8;  

8.9;  

9.10;  

Вопрос № 127. По какой формуле уточняется число резервных автобусов с учетом преждевременных возвратов автобусов по техническим причинам в парк? 

(Правильный код – 0* ) 

[image: image17.emf]
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Вопрос № 128. Трудоемкость сопутствующего ремонта при ТО автобусов не должна превышать Х процентов трудоемкости обслуживания. 

(Правильный код – 3* ) 

0.Х = 5;  

1.Х = 10;  

2.Х = 15;  

3.Х = 20;  

4.Х = 25;  

5.Х = 30;  

6.Х = 50;  

7.Х = 100;  

Вопрос № 129. Для ежедневного обслуживания автобусов как правило организуют специальный пост для … 

(Правильный код – 1* ) 

0.наружной мойки автобуса;  

1.мойки и уборки салона и кабины автобуса;  

2.заправочных работ;  

3.мелкого ремонта автобуса;  

Вопрос № 130. При поэлементном диагностировании (Д-2) автобусов выполняется проверка технического состояния … 

(Правильный код – 012* ) 

0.двигателя и его систем,  

1.ходовой части,  

2.трансмиссии,  

3.рулевого управления,  

4.тормозов.  

Вопрос № 131. Для повышения качества обслуживания и ремонта автобусов на ПАТП дополнительно организуются или развиваются участки (цеха) …. 

(Правильный код – 136* ) 

0.по ремонту двигателей,  

1.по ремонту гидромеханической передачи,  

2.по ремонту задних мостов,  

3.кузовной,  

4.по восстановлению деталей,  

5.кузнечно-рессорные,  

6.малярный,  

7.шинно-ремонтные ,  

Вопрос № 132. Международная перевозка - это … 

(Правильный код – 104* ) 

0.пункты отправления и прибытия, которого находятся в двух разных государствах,  

1.поездка груженого или порожнего автотранспортного средства,  

2.пункты отправления и прибытия, которого находятся в двух разных или в одном государстве,  

3.без транзита через другие государства.  

4.с транзитом или без транзита через одно или несколько других государств.  

Вопрос № 133. Консультациями и содействием перевозчикам при выполнении международных перевозок в России занимается АСМАП - … 

(Правильный код – 1* ) 

0.Ассоциация союзов международных автомобильных предприятий;  

1.Ассоциация международных автомобильных перевозчиков;  

2.Автомобильный союз международных акционерных предприятий

;  

3.Акционерный союз международных автомобильных предприятий;  

4.Ассоциация межрегиональных автомобильных предпринимателей;  

Вопрос № 134. Что приводит к необходимости использования автотранспортных средств при международных перевозках с повышенной надежностью … 

(Правильный код – 023* ) 

0.расстояние перевозок;  

1.тяжелые условия эксплуатации автомобилей;  

2.работа автомобилей в ряде случаев по расписанию, предусматривающему доставку грузов или пассажиров "точно в срок" (just in time);  

3.оторванность от производственной базы;  

4.высокие нагрузки на автомобиль;  

Вопрос № 135. Для международных перевозок рекомендуется использовать автомобили со сроком службы … 

(Правильный код – 1* ) 

0.до 2 лет;  

1.от 2 до 4 лет;  

2.от 4 до 6 лет;  

3.от 6 до 8 лет;  

Вопрос № 136. Сертификат соответствия транспортного средства категории требований безопасности "зеленых" и "безопасных " транспортных средств, выдается … 

(Правильный код – 12* ) 

0.транспортной инспекцией или органом заменяющим ее;  

1.предприятием-производителем транспортного средства;  

2.полномочным представителем производителя транспортного средства в стране регистрации транспортного средства;  

3.государственной инспекцией по безопасности дорожного движения;  

Вопрос № 137. Чрезвычайно опасными токсичными веществами в отработавших газах двигателя автомобиля являются ... 

(Правильный код – 04* ) 

0.диоксид серы;  

1.диоксид углерода;  

2.альдегиды;  

3.окись углерода;  

4.оксид свинца;  

5.углеводороды;  

6.оксид азота.  

Вопрос № 138. Перечислите факторы, управляемые на уровне предприятий автотранспортного комплекса, влияющие на состав и размеры загрязнения окружающей среды. 

(Правильный код – 012* ) 

0.Управление возрастной структурой парка автомобилей;  

1.Применение рациональной организации техпроцесса ТО и ремонта;  

2.Комплектование автомобилей с улучшенными экологическими характеристиками;  

3.Протяженность и состояние уличной дорожной сети;  

4.Квалификация и уровень экологического образования руководителей автотранспортного комплекса.  

Вопрос № 139. Потребление природных ресурсов автотранспортным комплексом заключается ... 

(Правильный код – 012* ) 

0.в потреблении невозобновляемых природных ресурсов;  

1.в потреблении атмосферного кислорода и воды;  

2.в увеличении площади отчуждаемых земель под АТП, СТО и другие предприятия;  

3.в акустическом загрязнении;  

4.в выбросах тепла.  

Вопрос № 140. Какие из неисправностей двигателя наиболее сильно влияют на выброс углеводородов? 

(Правильный код – 12* ) 

0.Увеличение пропускной способности главных жиклеров на 10%;  

1.Отклонение зазоров в контактах прерывателя на 0.2 мм от нормы;  

2.Отказ одной свечи зажигания;  

3.Повышение уровня топлива в поплавковой камере на 4 мм;  

4.Преждевременное включение клапана экономайзера;  

Вопрос № 141. Какие из неисправностей двигателя наиболее сильно влияют на выброс оксида углерода? 

(Правильный код – 034* ) 

0.Увеличение пропускной способности главных жиклеров на 10%;  

1.Отклонение зазора в свечах на 0.2 мм от нормы;  

2.Отклонение зазоров в клапанном механизме;  

3.Повышение уровня топлива в поплавковой камере на 4 мм;  

4.Преждевременное включение клапана экономайзера  

Вопрос № 142. Вклад технической эксплуатации автомобилей в повышение экологической безопасности автотранспортного комплекса состоит ... 

(Правильный код – 012* ) 

0.в поддержании технического состояния автомобилей;  

1.в сокращении загрязнений при хранении, ТО, ремонте. заправке автомобилей;  

2.в ресурсосбережении при эксплуатации автомобилей;  

3.в обеспечении рационального использования автотранспортных средств;  

4.в улучшении условий эксплуатации автотранспорта;  

Вопрос № 143. Умеренноопасными токсичными веществами в отработавших газах двигателя являются ... 

(Правильный код – 35* ) 

0.Диоксид серы;  

1.Диоксид углерода;  

2.Альдегиды;  

3.Оксид углерода;  

4.Соединения свинца;  

5.Углеводороды;  

6.Оксид азота;  

Вопрос № 144. Расположите в порядке возрастания приведенных выбразов следующие токсичные вещества. 

(Правильный код – 3012* ) 

0.Оксид углерода;  

1.Оксид азота;  

2.Соединения свинца;  

3.Углеводороды;  

Вопрос № 145. Приведенные выбросы оксида углерода, окислов азота и соединений свинца равны соответственно ... 

(Правильный код – 023* ) 

0.5.9%  

1.1.8%  

2.43.3%  

3.45.2%  

4.1.3%  

5.2.5%  

Вопрос № 146. Приведенный выброс токсичного вещества рассчитывают как ... 

(Правильный код – 012* ) 

0.произведение;  

1.массового выброса на;  

2.относительную агрессивность;  

3.относительную опасность;  

4.частное от деления;  

5.предельно-допустимой концентрации на рабочем месте на;  

Вопрос № 147. Относительная агрессивность токсичного вещества отличается от его относительной опасности ... 

(Правильный код – 01* ) 

0.учетом вероятности накопления этого вещества в окружающей среде;  

1.учетом действия этого вещества на живые организмы;  

2.предельно допустимой концентрацией на рабочем месте;  

3.массовыми вбросами;  

Вопрос № 148. Относительная опасность токсичного вещества отределяется в сравнении с ... 

(Правильный код – 0* ) 

0.оксидом углерода;  

1.углеводородами;  

2.окислами азота;  

3.диоксидом серы;  

Вопрос № 149. Для токсичных веществ установлены предельно-допустимые концентрации (ПДК) ... 

(Правильный код – 012* ) 

0.в рабочей зоне;  

1.среднесуточная в атмосфере населенных мест;  

2.максимальная разовая в воздухе населенных мест;  

3.среднемесячная в атмосфере населенных мест;  

Вопрос № 150. Чрезвычайноопасными токсичными веществами в отработавших газах двигателя являются ... 

(Правильный код – 04* ) 

0.Диоксид серы;  

1.Диоксид углерода;  

2.Альдегиды;  

3.Оксид углерода;  

4.Соединения свинца;  

5.Углеводороды;  

6.Оксид азота;  

Вопрос № 151. Допустимый уровень шума нового легкового автомобиля составляет ... 

(Правильный код – 0* ) 

0.80 дВА  

1.81 дБА  

2.86 дБА  

3.82 дБА  

Вопрос № 152. Массовые выбросы оксида улерода (СО), углеводородов (СН), оксида азота (NO) от автомобильного парка в России соответственно составляют ... 

(Правильный код – 012* ) 

0.74%  

1.10.4%  

2.13.2%  

3.1.9%  

4.90%  

Вопрос № 153. Продукты износа дорожных покрытий и шин являются ... 

(Правильный код – 0* ) 

0.источниками загрязнения воздушного бассейна;  

1.источниками аккустического загрязнения;  

2.источниками загрязнения водного бассейна;  

3.производственными отходами;  

Вопрос № 154. Нормируемым (ми) параметром, характеризующим вредные выбросы дизельных двигателей автомобилей являются ... 

(Правильный код – 0* ) 

0.оптическая плотность отработавших газов;  

1.содержание оксида углерода;  

2.содержание оксида азота;  

3.содержание углеводородов;  

Вопрос № 155. Токсичность бензиновых двигателей автомобилей в эксплуатации оценивают в следующих единицах измерения ... 

(Правильный код – 23* ) 

0.г/км;  

1.г/квт-ч;  

2.%;  

3.PPM (100%=1000000 PPM);  

Вопрос № 156. Токсичность новых двигателей автомобилей заводы изготовители определяют в следующих единицах измерения ... 

(Правильный код – 01* ) 

0.г/км;  

1.г/квт-ч;  

2.%;  

3.PPM (100%=1000000 PPM);  

Вопрос № 157. Расположите в порядке возрастания источники загрязнений от "Производственнол-техническая база" см. рис. 

(Правильный код – 0123* ) 

[image: image18.emf]
0.Стоянким автомобилей;  

1.Автотранспортные предприятия;  

2.Гаражно-строительные кооперативы;  

3.Станции технического обслуживания, владельцы авт омобилей и др;  

Вопрос № 158. Расположите в порядке возрастания источники загрязнений от "Автомобили в движении" см. рис. 

(Правильный код – 012* ) 

[image: image19.emf]
0.Легковые автомобили;  

1.Грузовые автомобиля;  

2.Автобусы;  

Вопрос № 159. Каково примерное соотношение загрязнений от "Автомобили в движении" и "Производственно-технической база" ? (см. рис.) 

(Правильный код – 2* ) 

[image: image20.emf]
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Вопрос № 160. Укажите какие из токсичных веществ практически отсутствует в отработавших газах дизельного двигателя, а затем - карбюраторного двигателя. 

(Правильный код – 43* ) 

0.Оксид углерода;  

1.Углеводороды;  

2.Окислы азота;  

3.Соединения свинца;  

4.Сажа;  

5.Оксид серы;  

Вопрос № 161. Объемы отходов хранимых на АТП ограничиваются ... 

(Правильный код – 0* ) 

0.в разрешением выданным органами санитарно-эпидемиологического надзора;  

1.размерами площадки отведенной для их хранения на АТП;  

2.не ограничиваются;  

3.договором с предприятием, занимающимся сбором и переработкой вторичного сырья  

Вопрос № 162. Для очистки сточных вод на автотранспортном предприятии необходимо иметь ... 

(Правильный код – 012* ) 

0.участок для мойки ПС, оснащенный очистными сооружениями с системой оборотного водоснабжения, и;  

1.локальные очистные сооружения для предварительной очистки стоков от производственных участков;  

2.накопитель-отстойник для очистки стоков с территории;  

3.передвижную очистную установку для очистки стоков от производственных участков;  

Вопрос № 163. Понижение температуры охлаждающей жидкости в дизельном двигателе (с 85 до 40 °С) приводит к ... 

(Правильный код – 2* ) 

0.к возрастанию СО на 15-35%,  

1.к возрастанию СхНу в 1,2-2,8 раза  

2.к увеличению дымности на 20-30%  

3.к возрастанию СхНу на 15-35%,  

4.к возрастанию СО в 1,2-2,8 раза  

5.к увеличению дымности на 1,2-2,8 раза  

Вопрос № 164. Понижение температуры охлаждающей жидкости в бензиновом двигателе (с 85 до 40 °С) приводит к ... 

(Правильный код – 01* ) 

0.к возрастанию СО на 15-35%,  

1.к возрастанию СхНу в 1,2-2,8 раза  

2.к увеличению дымности на 20-30%  

3.к возрастанию СхНу на 15-35%,  

4.к возрастанию СО в 1,2-2,8 раза  

5.к увеличению дымности на 1,2-2,8 раза  

Вопрос № 165. Экологическое обучение и повышение квалификации водителей и слесарей-ремонтников позволит ... 

(Правильный код – 01* ) 

0.повысить качество вождения автомобилей, что приводит к экономии до 20% топлива и снижает выбросы вредных веществ в атмосферу на 20-25%;  

1.повысить качество ТО и ремонта автомобилей и обеспечить требуемый уровень технического состояния автомобилей;  

2.повысить ответственность за использование подвижного состава;  

Вопрос № 166. К потреблению природных ресурсов автотранспортным комплексом относится ... 

(Правильный код – 012* ) 

0.Потреблении не возобновляемых природных ресурсов;  

1.Потреблении атмосферного кислорода и воды;  

2.Увеличении площади отчуждаемых земель под АТП, СТО и другие предприятия;  

3.Акустическом загрязнении;  

4.Выбросах тепла;  

