Работа 2 СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ (4 ч)

Цель работы – приобретение навыков разработки технических условий (ту) на новый пищевой продукт животного происхождения. 
Материалы: ГОСТ Р 51740-2016 Технические условия на пищевую продукцию. Общие требования к разработке и оформлению.

ЗАДАНИЕ 1. Ознакомиться с общими требованиями к разработке и оформлению технических условий в соответствии С ГОСТ Р 51740- 2016.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
Технические условия – технический документ, в котором изготовитель устанавливает требования к качеству, безопасности и сроку годности конкретного продукта (нескольких конкретных продуктов), необходимые и достаточные для идентификации продукта, контроля его качества и безопасности при изготовлении, хранении, транспортировании.
Объект ТУ – продукция, в частности ее разновидности – конкретные марки, модели товаров.
В отличие от стандартов они разрабатываются в более короткие сроки, что позволяет оперативно организовать выпуск новой продукции.
Типичными объектами ТУ среди товаров являются:
- изделия, выпускаемые мелкими сериями;
- изделия сменяющегося ассортимента;
- изделия, осваиваемые промышленностью;
- продукция, выпускаемая на основе новых рецептур и(или) технологий.
Требования, установленные ТУ, не должны противоречить обязательным требованиям государственных стандартов, распространяющимся на данную продукцию.
Правила разработки технических условий на продукцию подробно описаны в ГОСТ Р 51740-2016. В нем указано как должен выглядеть документ, что нужно в нём написать и что делать с документом после его разработки.
Однако перед тем как начать разрабатывать технические условия на свою продукцию, необходимо проверить наличие существующего ГОСТ на данный товар, так как вполне возможно, что на данную продукцию уже имеется государственный стандарт, по которому можно производить данную продукцию. Также важно удостовериться, что требования, прописанные в технических условиях, не идут наперекор законам Российской Федерации или регламентам ЕАЭС.
Для правильного наименования своего продукта нужно следовать существующим регламентам и стандартам. Как описано в ГОСТ Р 51740, наименование – это главная характеристика, позволяющая потребителю отличить ваш продукт от другого. оно должно быть написано различимым шрифтом, который можно было бы отличить на любом фоне.
Код продукции можно подобрать в общероссийском классификаторе продукции. Код обычно состоит из девяти цифр, где первые две цифры – это класс продукта, потом идут подкласс, группа, подгруппа, вид, категория и подкатегория. Примеры. 10.13.14.725 – Полуфабрикаты крупнокусковые мясосодержащие замороженные или 10.51.11.111 – Молоко питьевое коровье пастеризованное.
Наименование пищевого продукта, используемое в ТУ, должно точно и однозначно его характеризовать. При этом наименование должно быть кратким, но позволяющим потребителям безошибочно идентифицировать пищевой продукта по принадлежности к определенной группе однородной продукции, характеризующейся общностью назначения, состава (сырья), состояния, способа изготовления и (или) других факторов. при этом наименование продукта может быть дополнено торговым названием. Примеры. Пельмени замороженные «Русские», сыр твердый сычужный «Российский». 
Если на конкретный продукт распространяется государственный стандарт, то наименование продукта в ТУ формируют с учетом заголовка в наименовании этого стандарта. 
В наименовании продукта следует использовать стандартизованные термины, установленные в государственных и отраслевых стандартах. В наименовании продукта, приводимом на титульном листе ту, первым словом должно быть имя существительное, характеризующее его основной признак, а последующие слова прилагательные (определения), характеризующие дополнительные признаки продукта в порядке их значимости. Примеры. Заменитель молока сухой. Продукты деликатесные из мяса птицы. 
Если ТУ распространяются на продукт одного наименования, то его приводят на титульном листе в единственном числе. Примеры. Масса творожная с курагой. 
Если ТУ распространяются на продукты нескольких наименований, для которых существует обобщенное наименование, то это наименование приводят на титульном листе во множественном числе. Примеры. Полуфабрикаты мясные рубленые. Блинчики с мясной, куриной и печеночной начинками. Исключение составляют продукты, наименования которых во множественном числе не употребляются или имеют другое значение. Пример. Лактулоза сухая. 
Если ТУ распространяются на продукты двух и более наименований, для которых отсутствует обобщенное наименование, то сначала записывают существительные, соединенные союзом «и» (если более двух существительных – запятой и союзом «и»), а затем прилагательное, характеризующее признак, или прилагательные.
При изложении текста основной части ТУ (за исключением раздела 1) применяют слова, подчеркивающие обязательность требований ТУ: «должен», «следует», «подлежит», «необходимо», «не допускается», «запрещается», «не должен», «не следует», «не подлежит», «не могут быть», «не может иметь» и т.п., а также производные от этих слов. 
В тех случаях, когда необходимо указать на разрешительный характер отдельных положений ТУ, применяют слова: «допускается», «разрешается», «могут иметь», «может иметь» и т. п. Приводя наибольшие и наименьшие значения величин, следует применять словосочетания: «должно быть не более, не менее)» или «не должно превышать». Примеры. Массовая доля влаги в продукте должна быть не более 20 %. Масса брутто продукта в единице транспортной тары не должна превышать 20 кг.
В ТУ не допускается применять: 
– обороты разговорной речи, техницизмы и узкопрофессиональные термины; 
– различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы) для одного и того же понятия; 
– иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке. 
В тексте ТУ, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается применять: 
– математический знак «–» перед отрицательными значениями величин (следует писать слово «минус»); 
– знак «0» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»); 
– математические знаки без числовых значений, например, «>» (больше).
«<» (меньше), «=» (равно), «1» (больше или равно), «т» (меньше или
равно), «-» (не равно), а также знаки «no» (номер) и «%» (процент).
Числовые значения показателей, устанавливаемых в ТУ, как правило,
указывают в виде наибольших и (или) наименьших значений или приводят с
предельными отклонениями с соблюдением требований ГОСТ 8.417.
При этом предельные (допустимые) отклонения значений показателя могут
быть приведены в тексте вместе с номинальными или в виде отдельного
требования. Примеры: Допустимые отклонения массы нетто одной упаковочной единицы от номинальной не должны превышать:
минус 10 % при массе до 50 г включительно;
минус 5 % при массе свыше 50 г.
Построение документа технических условий на продукцию.
Технические условия на продукцию должны иметь определённую структуру, оговорённую в ГОСТ. Основные структурные части документа – это:
Титульный лист;
Основная часть;
Приложения (если есть);
Лист регистрации изменений.
На первой странице – на титульном листе – разработчик отмечает общие сведения о технических условиях и продукции. Здесь пишется наименование продукции, дата вступления документа в силу, коды продукции, наименование владельца технических условий, подписи и грифы «утверждено» и «согласовано», а также другие детали касательно документа и его держателя.
Основная часть технических условий на продукцию
Основная часть технических условий на продукцию является самым значимым структурным элементом документа. Здесь изложен основной текст технических условий, следуя которому и производится продукт. Основная часть технических условий содержит несколько разделов.
Первый раздел называется «Область применения». В нём записывается на какой именно продукт распространяются данные технические условия, т.е. вписывается наименование продукта и, если есть необходимость уточнить, дополнительные отличительные характеристики.
Обычно данный раздел начинается предложением: «Настоящие технические условия распространяются на /наименование продукции/…». А заканчивать предложение нужно назначением продукта: например, «… предназначенный для непосредственного употребления в пищу».
В пункте «область применения, если есть необходимость можно добавить подраздел «ассортимент продукции». Это нужно для того, чтобы прописывать выдуманные названия товаров или товарные знаки.
Второй раздел основной части технических условий на продукцию – это «Требования к качеству и безопасности». Здесь разработчик документа пишет, каким условиям отвечает продукт, производимый по данным техническим условиям, по какой рецептуре изготавливаться, какие инструкции и процессы должны соблюдаться во время производства и прочая информация для того, чтобы потребитель смог легко понять, что данный продукт соответствует качеству.
В этом разделе можно указать главные параметры товара, дополнив раздел подразделами:
- форма, размер, масса;
- органолептические характеристики;
- физические и химические характеристики;
- требования к безопасности;
- требования к сырью.
Во время разработки данного раздела следует обратить внимание на то, чтобы требования к безопасности и сырью соответствовали законодательству РФ и регламентирующим актам страны и ЕАЭС.
Немаловажный раздел основной части технических условий на продукцию – это «Требования к маркировке». Здесь нужно чётко и ясно прописать, где именно располагается маркировка, каким способом её нужно нанести, какую информацию она несёт и на каких языках. Для правильного нанесения маркировок существуют ГОСТ Р 51074 и ГОСТ 14192, в которых подробно описаны все возможные виды маркировок и какую информацию они должны нести в конкретных случаях.
В главе «Требования к упаковке» указывают, какую упаковку нужно выбрать и как её использовать, чтобы сохранить все качества продукта, обеспечить срок его сохранности и не повредить во время перевозки и хранения. В данном разделе важно уточнять, по какому стандарту изготовлены упаковочные материалы.
Как контролировать процесс поставки, за какими условиями следить во время приёма продукции, как определить оптимальный размер партии, как подготовить товар к приёмке и многое другое связанное с поставкой и приёмкой продукции, производимой по данным техническим условиям, прописывается в разделе «Требования к приёмке».
Существует ГОСТ 26809.1, которым можно пользоваться для описания правил приёмки товара.
Пункт «Методы контроля» позволяет осуществлять полную проверку продукции по всем предыдущим пунктам. Это и правильная маркировка, и соответствие товара требованиям к качеству и безопасности, и правильная упаковка товара.
Разработчик обязан чётко и ясно прописывать методы контроля продукции, чтобы не возникало других вариантов их трактовки. Методы должны быть объективными и адекватными.
Для описания условий перевозки продукции и его последующего хранения существует раздел технических условий «Требования к транспортированию и хранению». Здесь разработчик может указать на каких автомобилях или других транспортных средствах следует перевозить продукцию, как размещать товар в этих транспортных средствах, чтобы он не потерял свои качества во время перевозки, какие условия нужно обеспечить во время хранения, чтобы продукты не испортились, как их укладывать в тары для хранения и многое прочее. Но самое главное для технических условий на пищевые продукты – это указывать срок хранения.
Согласование и утверждение технических условий на продукцию
Как известно, технические условия должен разработать сам производитель, либо нанятое им юридическое лицо.
Согласовывает технические условия руководитель предприятия или его заместитель, поставив подпись на документе технических условий. Технические условия можно согласовать также отдельным документом, например, письмом или заключением, на котором, кроме подписи, должен стоять гриф «согласовано» с номером и датой.
Утверждается документ также подписью руководителя организации или его заместителя. Также на технические условия ставится гриф «Утверждено».
Обычно для того, чтобы начать производство продукции по определённым техническим условиям, руководитель предприятия издаёт соответствующий приказ о внедрении этих технических условий на производство.
Регистрация технических условий на продукцию
Регистрация технический условий – процесс необязательный. По сути, в Центре стандартизации и метрологии регистрируется каталожный лист технических условий, на котором указана информация о владельце технических условий и технические характеристики продукции. Данная процедура считается регистрацией технических условий после того, как на законодательном уровне отменили обязательную регистрацию технических условий.
[bookmark: _GoBack]Задание 2 Изучить ТУ на продукцию и установить соответствие структурных элементов ТУ требованиям ГОСТ Р 51740-2016.

Контрольные вопросы
1. Дайте определение ТУ.
2. Какой документ предъявляет требования к построению ТУ?
3. В каких случаях и кем разрабатываются ТУ?
4. В каких случаях ТУ подлежат пересмотру и оформлению?
5. Какие требования должны содержаться в ТУ?
6. Назовите структурные элементы, которые должны содержать ТУ.
7. Порядок согласования, утверждения и регистрации ТУ на пищевые продукты.


