[bookmark: _GoBack]Задание: Рассчитайте индексы технической, экономической и интегральной конкурентоспособности кормоуборочных комбайнов.
Постройте ранжированный ряд конкурентоспособности кормоуборочных комбайнов:

	Показатели
	Коэффициент весомости
	Кормоуборочные комбайны 

	
	
	Полесье - 4500
	Jaguar -900
	BIG X V 12

	Мощность двигателя, кВт
	0,228
	257
	445
	574

	Ширина захвата подборщика, м
	0,217
	4,1
	3
	4,5

	Ширина захвата травяной жатки, м 
	0,204
	5
	5,1
	5,8

	Масса, кг
	0,154
	12450
	10440
	11280

	Рабочая скорость, км/ч
	0,165
	12
	14
	14

	Стоимость покупки, тыс. руб.
	-
	2050
	2100
	2480

	Приведенные эксплуатационные затраты, тыс. руб.
	-
	312
	409
	452



Методические указания:
1.  Выберите один из трех комбайнов  в качестве базы сравнения.
2.  Рассчитайте индексы технической конкурентоспособности двух других комбайнов.
 Учитывайте, что знак суммы – это  не автоматическое суммирование, предполагается и знак «минус». 
Знак «плюс» ставится, если у анализируемого товара (числитель) анализируемая характеристика  повышает конкурентоспособность агрегата по сравнению с базой (знаменатель). Например, при расчете индекса технической конкурентоспособности Jaguar -900 (база Полесье) получается +0,228*445/257. Знак «минус» ставится, если характеристика ухудшает конкурентоспособность, например, ширина захвата подборщика -0,217*3/4,1.
3. Рассчитайте индексы экономической конкурентоспособности.
4. Рассчитайте индексы интегральной конкурентоспособности.
5. Расположите  комбайны в порядке убывания интегрального индекса.
