[bookmark: _Hlk156473290][bookmark: _Hlk156468105][bookmark: _Hlk156466832]Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  
«Пензенский государственный аграрный университет» 

Отдел дополнительного образования и профессионального обучения

	СОГЛАСОВАНО: * Руководитель 
организации заказчика 

____________________ И.О. Фамилия 
              (подпись) 
 «____» __________ 20__ г. 
	УТВЕРЖДАЮ: 
Ректор 

_________________ О.Н. Кухарев
            (подпись) 
«____» __________ 20__ г. 
  






[bookmark: _Toc232501988]ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»

Вид профессиональной деятельности - Автомобильная техника в транспортных технологиях

Наименование присваиваемой квалификации: Инженер
Профессиональный стандарт ПС 31.017 "Работник по наладочным и пусконаладочным работам в автомобилестроении", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 апреля 2024 г. № 212н









Пенза-2026


[bookmark: _Hlk156474058]Разработчики (составители):
1. Лянденбурский Владимир Владимирович - доктор технических наук, профессор кафедры «Технический сервис машин», ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ.







[bookmark: _Hlk156474119]СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ	4
1.1.Общие положения………………………………………………………….4
1.2.Цель освоения и характеристика новой квалификации…………………5
1.3.	Планируемые результаты обучения	6
1.4.Учебно-тематический план…………………………………………………9
1.5.Календарный учебный график……………………………………………12
1.6.Формы аттестации…………………………………………………………1
1.7.Организационно-педагогические условия………………………………...1
1.8.Требования к материально-техническому обеспечению…………………2
2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ	10
2.1. Рабочая программа дисциплины: «Конструкция транспортно-технологических машин»	10
2.2. Рабочая программа дисциплины: «Технология ТО и ТР транспортно-технологических машин»	17
2.3. Рабочие программы дисциплины: «Диагностика транспортных средств»………………………………………………………………………...26
2.4. Рабочая программа дисциплины: «Информационные и цифровые технологии на автомобильном транспорте»	34
2.5. Рабочая программа дисциплины: «Техника безопасности при ТО и Р транспортных средств»	40
2.6. Рабочая программа дисциплины: «Производственно-техническая инфраструктура и основы проектирования предприятий автосервиса»	45
2.7. Рабочая программа дисциплины: «Экономика предприятия»	53
2.8. Рабочая программа дисциплины: «Итоговая аттестация»	60


2


[bookmark: _Toc232501989][bookmark: _Toc232519411][bookmark: _Hlk232059052]1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
[bookmark: _Toc232501990][bookmark: _Toc232519412]Общие положения
[bookmark: _Toc222492369][bookmark: _Toc222492461][bookmark: _Toc222492504]1.1.1 Нормативные правовые основания разработки программы
Нормативные правовые основания для разработки дополнительной профессиональной программы – программы профессиональной переподготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (далее – программа) составляют:
1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);
2) [bookmark: _Hlk232061267]Приказ Минобрнауки РФ от 24.03.2025 N 266 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (в действующей редакции); 
3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (в действующей редакции); 
4) Постановление Правительства РФ от 11.10.2023 N 1678 «Об утверждении Правил применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» (в действующей редакции); 
5) Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн) (в действующей редакции);
Программа разработана на основе профессионального стандарта ПС 31.017 "Работник по наладочным и пусконаладочным работам в автомобилестроении", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 апреля 2024 г. № 212н.
[bookmark: _Toc222492370][bookmark: _Toc222492462][bookmark: _Toc222492505]Программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов;
[bookmark: _Toc232501991]1.1.2 Категория слушателей и требования к уровню их подготовки
а) категория слушателей: 
· [bookmark: _Hlk232062089]лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
· лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
б) требования к уровню профессионального образования: 
· лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
[bookmark: _Toc222492371][bookmark: _Toc222492463][bookmark: _Toc222492506]1.1.3 Трудоемкость и срок освоения программы: 512 академических часов, включая все виды контактной и самостоятельной работы слушателя.
[bookmark: _Toc222492372][bookmark: _Toc222492464][bookmark: _Toc222492507]1.1.4 Форма обучения: очная, с применением дистанционных образовательных технологий.
[bookmark: _Toc222492373][bookmark: _Toc222492465][bookmark: _Toc222492508]1.1.5 Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.
[bookmark: _Toc222492374][bookmark: _Toc222492466][bookmark: _Toc222492509][bookmark: _Toc232501992]1.1.6 Особенности адаптации образовательной программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Разработка адаптированной образовательной программы для лиц 
с ОВЗ и/или инвалидностью или обновление уже существующей образовательной программы определяются индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии), рекомендациями заключения ПМПК (при наличии) и осуществляются по заявлению слушателя (законного представителя).

[bookmark: _Toc232501993][bookmark: _Toc232519413]Цель освоения и характеристика новой квалификации
1.1.1. [bookmark: _Toc232501994]Цель освоения 
Целью освоения программы является формирование у слушателей профессиональных компетенций: ПК-2 - Способен разрабатывать мероприятия по улучшению и(или) совершенствованию процесса технического обслуживания и ремонта транспортно-технологических машин и комплексов, и их компонентов , ПК-4. Способен контролировать техническое состояние транспортно-технологических машин и комплексов с использованием средств технического диагностирования, ПК-5 - Способен эффективно организовывать и контролировать эксплуатацию транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов в организации в соответствии с ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов и трудовых функций: D/01.6 ТФ 3.4.1 Организация технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, В/04.6 ТФ 3.2.2 «Разработка эскизных и технических проектов, технических заданий, конструкторской документации, программ испытаний для создания проектов автотранспортных средств и их компонентов в соответствии с профессиональным стандартом ПС 31.017 "Работник по наладочным и пусконаладочным работам в автомобилестроении", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 апреля 2024 г. № 212н., приобретение новой квалификации бакалавр.
[bookmark: _Toc232501995]1.2.2. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации
Область профессиональной деятельности: Транспорт
Вид профессиональной деятельности: Автомобильная техника в транспортных технологиях.
Обобщенные (конкретные) трудовые функции, подлежащие освоению: D – Организация обслуживания и эксплуатации транспорта.
Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом: бакалавр.

[bookmark: _Toc232501996][bookmark: _Toc232519414] Планируемые результаты обучения
[bookmark: _Toc222492469][bookmark: _Toc222492512][bookmark: _Toc232501997]Программа направлена на получение компетенции, необходимой 
для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
Выпускник дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки должен обладать следующими профессиональными компетенциями, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности.
Таблица 1 – Планируемые результаты обучения
	Виды деятельности
	Код и наименование компетенции
	Показатели освоения компетенции

	
	
	Знания

	Умения

	Практический опыт (при наличии)

	[bookmark: _Hlk232518308]Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
	ПК-2 - Способен разрабатывать мероприятия по улучшению и(или) совершенствованию процесса технического обслуживания и ремонта транспортно-технологических машин и комплексов, и их компонентов
	З3 (ИД-1ПК-2) Знать: методику определения численности работников для выполнения технического обслуживания и ремонта исходя из их общей трудоемкости

	У3 (ИД-1ПК-2) Уметь: определять резервы повышения производительности труда за счет оптимизации оснащенности оборудованием в рамках реализации стратегических задач организации

	В3 (ИД-1ПК-2) Владеть: методикой определения численности работников для выполнения технического обслуживания и ремонта исходя из их общей трудоемкости



	
	
	З4 (ИД-1ПК-2) Знать: требования к размещению оборудования в производственных подразделениях ремонтных мастерских
	У4 (ИД-1ПК-2) Уметь: определять технологичность размещения оборудования в рамках технологического процесса

	В4 (ИД-1ПК-2) Уметь: рассчитывать суммарную трудоемкость работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортно-технологических машин и комплексов


	
	
	З3 (ИД-2ПК-2) Знать: требования к технологическому проектированию организаций автомобильного профиля
	У3 (ИД-2ПК-2) Уметь: подбирать и размещать оборудования на производственной площади ремонтных мастерских организации автомобильного профиля
	В3 (ИД-2ПК-2) Владеть: приемами размещения оборудования на производственной площади ремонтных мастерских организации автомобильного профиля

	
	ПК-4. Способен контролировать техническое состояние транспортно-технологических машин и комплексов с использованием средств технического диагностирования
	З1 (ИД-3ПК-4) Знать: характеристики специального оборудования и инструментов, используемых при диагностировании в процессах технического обслуживания и ремонта транспортно-технологических машин и комплексов
	У1 (ИД-3ПК-4) Уметь: настраивать специальное оборудование, используемое при диагностировании процессах технического обслуживания и ремонта транспортно-технологических машин и комплексов
	В1 (ИД-3ПК-4) Владеть: приемами подготовки к работе специального оборудования и инструментов, используемых при диагностировании процессах технического обслуживания и ремонта транспортно-технологических машин и комплексов

	
	
	З1 (ИД-4ПК-4) Знать: правила пользования интерфейсом единой автоматизированной информационной системы технического осмотра

	У1 (ИД-4ПК-4) Уметь: пользоваться интерфейсом единой автоматизированной информационной системы технического осмотра

	В1 (ИД-2ПК-4) Владеть: приемами использования средств технического диагностирования, в том числе средств измерений, применяемых при техническом осмотре транспортных средств

	
	ПК-5. Способен эффективно организовывать и контролировать эксплуатацию транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов в организации
	З3 (ИД-1ПК-5) Знать: правила оформления заказов на расходные материалы и запасные части для проведения работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов
	У1 (ИД-2ПК-5) Уметь: выбирать методы, формы и способы проведения технического обслуживания и ремонта транспортно-технологических машин и комплексов и их компонентов исходя из конкретных условий организации
	В1 (ИД-2ПК-5) Владеть: методикой обоснования рациональных методов, форм и способов проведения технического обслуживания и ремонта транспортно-технологических машин и комплексов


[bookmark: _Toc232501998][bookmark: _Hlk232435407]

[bookmark: _Toc232519415]Учебно-тематический план
Таблица 2 – Учебно-тематический план
	[bookmark: _Hlk232435311][bookmark: _Hlk232498391][bookmark: _Hlk232498718][bookmark: _Hlk232499575]Наименование разделов (модулей), тем, видов аттестации
	Трудоемкость, ак. час
	Формы аттестации

	
	Итого
	Виды занятий, в т.ч.
	Из них с ДОТ
	

	
	
	Л[footnoteRef:1] [1:  Л – занятия лекционного типа: лекции, интерактивные лекции, онлайн-лекции, видео-лекции, слайд-лекции, учебный контент и др.] 

	ПЗ[footnoteRef:2], ЛР[footnoteRef:3] [2:  ПЗ – занятия практического типа: деловые и ролевые игры, тренинги, практикумы, решение и разбор тестов, кейсы (анализ ситуаций и имитационных моделей), тренажеры.]  [3:  ЛР – лабораторные работы с использованием лабораторного оборудования и (или) электронных макетов.] 

	СР 
	
	

	Конструкция транспортно-технологических машин
	40
	10
	
	30
	16
	

	Конструкция двигателей
	10
	4
	
	6
	4
	

	Конструкция трансмиссии, ходовой части
	10
	2
	
	8
	4
	

	Конструкция рулевого управления, тормозной системы, электрооборудования
	20
	2
	
	14
	4
	

	Промежуточная аттестация
	
	2
	
	2
	2
	экзамен

	Технология ТО и ТР транспортно-технологических машин 
	40
	10
	
	30
	18
	

	Технология технического обслуживания и текущего ремонта двигателей
	10
	4
	
	6
	8
	

	Технология технического обслуживания и текущего ремонта трансмиссии, ходовой части
	10
	2
	
	8
	4
	

	Технология технического обслуживания и текущего ремонта рулевого управления, тормозной системы, электрооборудования
	20
	2
	
	14
	4
	

	Промежуточная аттестация
	
	2
	
	2
	2
	экзамен

	Диагностика транспортных средств
	40
	10
	
	30
	18
	

	Анализ существующих средств диагностирования транспортных средств
	10
	4
	
	6
	4
	

	Анализ существующих методов диагностирования транспортных средств
	10
	2
	
	8
	4
	

	Изучение перспективных средств и методов диагностирования транспортных средств
	20
	2
	
	14
	4
	

	Промежуточная аттестация
	
	2
	
	2
	2
	экзамен

	Информационные и цифровые технологии на автомобильном транспорте
	40
	20
	
	20
	14
	

	Информационно-коммуникационные  технологии и средства разработки и управления базами данных для организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортно-технологических машин и комплексов
	20
	10
	
	10
	8
	

	Цифровые технические средства с программным обеспечением при эксплуатации транспортно-технологических машин, и комплексов и их компонентов
	20
	8
	
	8
	4
	

	Промежуточная аттестация
	
	2
	
	2
	2
	Зачет

	Техника безопасности при ТО и Р транспортных средств
	20
	8
	
	12
	8
	

	Техника безопасности при работе с электрооборудованием
	10
	4
	
	6
	2
	

	Техника безопасности при ТО и Р транспортных средств
	10
	2
	
	6
	4
	

	Промежуточная аттестация
	
	2
	
	2
	2
	Зачет

	Производственно-техническая инфраструктура и основы проектирования предприятий автосервиса
	60
	32
	28
	
	10
	

	Производственно-техническая инфраструктура предприятий автосервиса
	18
	10
	8
	
	4
	

	Основы проектирования предприятий автосервиса
	42
	22
	20
	
	4
	

	Промежуточная аттестация
	
	2
	2
	
	2
	экзамен

	Экономика предприятия
	20
	10
	10
	0
	10
	

	Организация работы по повышению эффективности технического обслуживания и эксплуатации сельскохозяйственной техники
	20
	6
	2
	
	4
	

	Организация работ по обеспечению совершенствования производственного процесса с учетом синтеза требований конструкторской и технологической документации
	10
	2
	8
	
	4
	

	Промежуточная аттестация
	
	2
	2
	
	2
	Зачет

	Итоговая аттестация
	
	8
	8
	0
	0
	Экзамен

	Всего ак. часов
	260
	98
	50
	112
	94
	




[bookmark: _Toc232501999][bookmark: _Toc232519416] Календарный учебный график
Таблица 3 – Календарный учебный график
	Наименование разделов (модулей), тем, видов аттестации [footnoteRef:4] [4:  Содержание разделов (модулей) в календарном учебном графике должно включать все разделы (модули), указанные в учебном плане.] 

	Количество недель / ак. час

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	Итого

	Конструкция транспортно-технологических машин
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	4
	4
	2
	2
	4
	4
	0
	40

	Конструкция двигателей
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	Конструкция трансмиссии, ходовой части
	
	
	
	
	
	2
	2
	2
	4
	
	
	
	
	
	
	
	10

	Конструкция рулевого управления, тормозной системы, электрооборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	8
	4
	2
	2
	4
	
	20

	Промежуточная аттестация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	2

	Технология ТО и ТР транспортно-технологических машин 
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	2
	0
	40

	Технология технического обслуживания и текущего ремонта двигателей
	4
	4
	4
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	Технология технического обслуживания и текущего ремонта трансмиссии, ходовой части
	
	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	10

	Технология технического обслуживания и текущего ремонта рулевого управления, тормозной системы, электрооборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	0
	10

	Промежуточная аттестация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	2

	Диагностика транспортных средств
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	2
	0
	40

	Анализ существующих средств диагностирования транспортных средств
	4
	4
	4
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	Анализ существующих методов диагностирования транспортных средств
	
	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	10

	Изучение перспективных средств и методов диагностирования транспортных средств
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	0
	10

	Промежуточная аттестация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	2

	Информационные и цифровые технологии на автомобильном транспорте
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	0
	40

	Информационно-коммуникационные  технологии и средства разработки и управления базами данных для организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортно-технологических машин и комплексов
	4
	4
	4
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	Цифровые технические средства с программным обеспечением при эксплуатации транспортно-технологических машин, и комплексов и их компонентов
	
	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	2
	2
	2
	
	20

	Промежуточная аттестация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	2

	Техника безопасности при ТО и Р транспортных средств
	6
	4
	2
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	2
	4
	6
	6
	4
	2
	0
	20

	Техника безопасности при работе с электрооборудованием
	6
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	Техника безопасности при ТО и Р транспортных средств
	
	
	2
	6
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	Промежуточная аттестация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	2

	Производственно-техническая инфраструктура и основы проектирования предприятий автосервиса
	6
	6
	6
	2
	2
	6
	6
	4
	2
	6
	6
	6
	2
	0
	0
	0
	60

	Производственно-техническая инфраструктура предприятий автосервиса
	6
	6
	6
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	Основы проектирования предприятий автосервиса
	
	
	
	
	2
	6
	6
	2
	2
	6
	6
	6
	
	
	
	
	38

	Промежуточная аттестация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	Экономика предприятия
	4
	4
	2
	2
	2
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20

	Организация работы по повышению эффективности технического обслуживания и эксплуатации сельскохозяйственной техники
	4
	4
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	Организация работ по обеспечению совершенствования производственного процесса с учетом синтеза требований конструкторской и технологической документации
	
	
	
	2
	2
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8

	Промежуточная аттестация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	Итоговая аттестация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	8

	Всего ак. часов
	42
	40
	32
	32
	40
	42
	40
	32
	32
	36
	44
	38
	24
	18
	12
	8
	512



[bookmark: _Toc232502000][bookmark: _Toc232519417]Формы аттестации
Оценка качества освоения программы осуществляется в форме текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплинам и итоговой аттестации слушателей по программе.
[bookmark: _Toc232502001]Текущий контроль успеваемости 
В соответствии с учебно-тематическим планом и рабочей программой.
[bookmark: _Toc232502002]Промежуточная аттестация 
В соответствии с учебно-тематическим планом и рабочей программой.
[bookmark: _Toc232502003]Итоговая аттестация
Освоение программы завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей.
Итоговая аттестация проводится в форме[footnoteRef:5] экзамена. [5:  Итоговая аттестация осуществляется в таких формах как междисциплинарный экзамен, демонстрационный экзамен, экзамен, зачет, защита реферата, защита итоговой аттестационной (квалификационной) работы (образовательной программы, пособия, методики, инновационного проекта и др.), защита расчетно-графической работы, защита проекта, тестирование, собеседование, опрос, круглый стол, деловая игра и др.] 

[bookmark: _Toc222492471][bookmark: _Toc222492514][bookmark: _Toc232502004]К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план программы. Порядок прохождения итоговой аттестации определяется локальными нормативными актами образовательной организации.

[bookmark: _Toc232502005][bookmark: _Toc232519418]Организационно-педагогические условия
Реализация программы осуществляется в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области образования, нормативными правовыми актами, регламентирующими данное направление деятельности.
К реализации программы привлекаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
Таблица 4 – Квалификационные характеристики преподавателей, реализующих программу 
	№п/п
	Предметы, дисциплины
(модули)
	Характеристика педагогических работников

	
	
	Фамилия, имя, отчество
	Должность по штатному расписанию
	Специальность по диплому/ученая степень/ученое звание

	[bookmark: _Hlk225774622]1
	Конструкция транспортно-технологических машин
	Рыблов Михаил Владимирович
	профессор
	Технический сервис машин/доктор технических наук/доцент

	2
	Технология ТО и ТР транспортно-технологических машин
	Лянденбурский Владимир Владимирович
	профессор
	Технический сервис машин/доктор технических наук/доцент

	2
2
	Диагностика транспортных средств
	Лянденбурский Владимир Владимирович
	профессор
	Технический сервис машин/доктор технических наук/доцент

	4
	Информационные и цифровые технологии на автомобильном транспорте
	Иванов Александр Семенович
	доцент
	Технический сервис машин/кандидат технических наук/доцент

	5
	Техника безопасности при ТО и Р транспортных средств
	Зябиров Ильяс Мусеевич
	доцент
	Технический сервис машин/кандидат технических наук/доцент

	6
	Производственно-техническая инфраструктура и основы проектирования предприятий автосервиса
	Терюшков Вячеслав Петрович
	доцент
	Технический сервис машин/кандидат технических наук/доцент

	7
	Экономика предприятия
	Столярова Ольга Анатольевна
	заведующий кафедрой
	Управление, экономика и право кандидат технических наук/доцент



[bookmark: _Toc232502006][bookmark: _Toc232519419]Требования к материально-техническому обеспечению
Материально-техническое обеспечение (далее – МТО) необходимо 
для проведения всех видов учебных занятий и аттестации, предусмотренных учебным планом по программе, и соответствует действующим санитарным 
и гигиеническим нормам и правилам.
Таблица 5 – Материально-техническое обеспечение
	Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом
	Наименование
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы
	Оснащенность специальных
помещений и помещений
для самостоятельной работы

	Тракторы и автомобили
	[bookmark: _Hlk12003704][bookmark: _Hlk18565676]Учебная аудитория для проведения учебных занятий
440014, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 30;
аудитория 3123
Лаборатория конструкции шасси, рабочего и вспомогательного оборудования
	[bookmark: _Hlk13126597][bookmark: _Hlk12387376]Специализированная мебель: доска классная, столы аудиторные, скамьи, стол однотумбовый, стол двухтумбовый, шифоньер 2-х створчатый.
Оборудование и технические средства обучения: огнетушитель; действующие макеты в виде разрезов машин и механизмов с электроприводом: автомобилей ЗИЛ-130, трактора Т-150К, силовая передача трактора ДТ-75М; разрезы отдельных узлов и агрегатов тракторов и автомобилей различных марок; плакаты по устройству тракторов и автомобилей различных марок; гидромеханическая передача автобуса ЛиАЗ-677М, отдельные узлы и детали силовых агрегатов автомобилей, учебный макет двигателя КамАЗ (разрез), телевизор, КПП «КамАЗ».

	
	[bookmark: _Hlk12004409][bookmark: _Hlk18565811]Учебная аудитория для проведения учебных занятий
440014, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 30;
аудитория 3124
Интерактивная лаборатория «Конструкция силовых агрегатов»
	[bookmark: _Hlk12387421]Специализированная мебель: доска классная, шкаф, стол письменный, столы аудиторные, скамьи.
Оборудование и технические средства обучения: трактор МТЗ-921.3, учебный макет дизеля А-01М, стенд «Силовой агрегат автомобиля Хундай», стенд «Силовой агрегат автомобиля ВАЗ-2106», силовая передача трактора МТЗ-80, макеты и модели отдельных узлов и агрегатов тракторов, и автомобилей, телевизор.

	
	[bookmark: _Hlk12004441]Учебная аудитория для проведения учебных занятий
440014, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 30;
аудитория 3125
Лаборатория испытаний тракторов и автомобилей
	[bookmark: _Hlk12387444]Специализированная мебель: столы, стулья, тумбы, кресла, доска настенная.
Оборудование и технические средства обучения: трактор "Кировец" К-5 (К-525); машина для выемки грунта ЭБП-11.1 (на базе трактора Беларус-92П); трактор МТЗ-82; дизельный двигатель трактора МТЗ Д-260; курсоуказатель-тренажер "Кампус"; профессиональный стенд CR819 для испытаний форсунок Common Rail и насосов(Китай); стенд для испытания и регулировки дизельных форсунок М-106; стенд для проверки технического состояния плунжерных пар М-109; стенд для проверки электрооборудования Э-250М, 000003360; типовой комплект учебного оборудования "Монтаж и наладка гидропривода с/х машин"; стенд КИ-8948 ГОСНИТИ; плуг оборотный JEEGEE 1LF-550; стенд для очистки деталей; верстаки ВП-Э; верстаки ВП-3/1,6; верстаки ВП-4/1,6; шкафы инструментальные ТС-1995/2.

	
	[bookmark: _Hlk12000686]Учебная аудитория для проведения учебных занятий
440014, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 30;
аудитория 3126
Лаборатория технического обслуживания и диагностирования тракторов и автомобилей
	[bookmark: _Hlk13155527][bookmark: _Hlk13154220][bookmark: _Hlk12387552]Специализированная мебель: столы, лавки.
Оборудование и технические средства обучения: агрегат АТО-9993 на шасси Т-16; диагностический комплект КИ-13919; диагностический прибор ИМД-ЦМ; диагностический прибор ЭМДП-2; прибор КИ-11400 для диагностирования электрооборудования тракторов; пневмотестер К-272; агрегат АТО-9966е на базе ГАЗ-3307 n25-91; пуско-зарядное устройство повышенной мощности, электромеханический подъемник П-105; стенд КИ-4998 для испытания тормозных качеств гр. автомобилей; стенд КИ-4872 для проверки установки передних колес автомобиля; стенд КИ-4856 для диагностирования грузовых автомобилей по тягово-экономическим параметрам; стенд КИ-8927 для диагностики колесных тракторов; шиномонтажный стенд SIVIK КС-302А, машина балансировочная ЛС-1-01; вулканизатор NV-002; компрессор стационарный, компрессор передвижной HP-2.0 TNT AIR; компрессор пневматический арт. 75605; автомобиль ВАЗ-2110; автомобиль ГАЗ-22171 Соболь; комплекс автодиагностики КАД-400; прибор ОП для проверки фар; стенд СЭЛ-2 для проверки углов установки управляемых колес; стенд КИ-4815М для испытания гидроагрегатов; стенд (стапель) Сивер А-110 для правки кузовов легковых автомобилей; верстаки; установка ОЗ-9995 для нанесения противокоррозионных покрытий; установка 3080 AE&T для сбора отработанного масла сварочный трансформатор; заточной станок Вихрь Тс-400; обдирочно-шлифовальный станок 35634; набор плакатов по техническому обслуживанию тракторов и автомобилей.

	Цифровые технологии и интеллектуальная техника
	[bookmark: _Hlk12003384]Учебная аудитория для проведения учебных занятий
440014, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 30;
аудитория 3389
Лаборатория компьютерной графики и 3D моделирования
	[bookmark: _Hlk12389536]Специализированная мебель: доска маркерная, стулья черные, столы компьютерные, столы одноместные, стол однотумбовый, стол преподавателя, столы ученические чертежные, кондиционер.
Оборудование и технические средства обучения, комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства: персональные компьютеры, проектор, принтер 3D «CreatBot», сканер 3D «Calibry Mini», комплект для встреч (Аудиовидеосистема) «Yealink video conferencing camera UVC84», плоттер, доска интерактивная, плакаты.
• MS Windows 10 (69766168, 2018) или MS Windows 7 (61350963, 2012);
• MS Office 2016 (69766168, 2018) или MS Office 2010 (61350963, 2012);
• Yandex Browser (GNU Lesser General Public License);
• СПС «КонсультантПлюс» («Договор об информационной поддержке» от 03 мая 2018 года (бессрочный));
• КОМПАС-3D v19 (Сублицензионный договор с ООО «Региональный Центр АСКОН-Поволжье» от 11.05.2018 г. № Нп-18-00047);
• 1С:Предприятие (Договор поставки № 3 от 03.12.2021);
• Lazarus Версия 3.0 (GNU Lesser General Public License);
• Система T-FLEX (Договор с ЗАО «Топ Системы» № 188-В-ТСН-7-2019 от 09.07.2019; лицензия № D00007619 от 12.08.2019, срок действия – до момента письменного расторжения договора).
Доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;
Выход в Интернет.

	
	[bookmark: _Hlk12003413]Учебная аудитория для проведения учебных занятий
440014, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 30;
аудитория 3390
Компьютерный класс
Лаборатория инженерной графики
	Специализированная мебель: стулья офисные, столы компьютерные, стол для заседаний (составной), трибуна.
Оборудование и технические средства обучения, комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства: персональные компьютеры, принтер 3D «Приzма Окта», доска магнитно-маркерная, плакаты.
• MS Windows 10 (V9414975, 2021);
• MS Office 2021 (V9414975, 2021);
• Yandex Browser (GNU Lesser General Public License);
• СПС «КонсультантПлюс» («Договор об информационной поддержке» от 03 мая 2018 года (бессрочный));
• КОМПАС-3D v19 (Сублицензионный договор с ООО «Региональный Центр АСКОН-Поволжье» от 11.05.2018 г. № Нп-18-00047).
Доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;
Выход в Интернет.
Набор демонстрационного оборудования (стационарный): проектор, ноутбук, экран.

	
	Учебная аудитория для проведения учебных занятий
440014, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 30;
аудитория 3128
Лаборатория уборочных и почвообрабатывающих машин
	Специализированная мебель: офисный стол, столы трехместные, стулья с опорой для спины, стулья офисные, стеллажи металлические, верстаки слесарные, рабочие столы, доска классная.
Оборудование и технические средства обучения, комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства: огнетушитель; щит пожарный; зерноуборочный комбайн «ДОН-1500»; почвенный канал; тренажер Forward комбайна Акрос (кабина), тренажер Forward сельскохозяйственного трактора МТЗ-1221 (кабина), зерноуборочный комбайн РСМ-142 «ACROS-585», кормоуборочный комбайн КСК 600, пресс-подборщик ПР-Ф-145М, разбрасыватель удобрений ZA-M 900, кормораздатчик-смеситель КС-700, трактор МТЗ-80, секция сеялки СЗ-6 «Астра», секция культиватора КРНВ-5,6, секция сеялки УПС-8А (Веста), наборы с инструментом, стремянки трёхступенчатые, ноутбук, комплект плакатов: Дон-1500Б, Дон 680, Вектор 410.
• MS Windows 10 (V9414975, 2021);
• MS Office 2021 (V9414975, 2021);
• Yandex Browser (GNU Lesser General Public License).

	
	Учебная аудитория для проведения учебных занятий
440014, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 30;
аудитория 3125
Лаборатория испытаний тракторов и автомобилей
	Специализированная мебель: столы, стулья, тумбы, кресла, доска настенная.
Оборудование и технические средства обучения: трактор "Кировец" К-5 (К-525); машина для выемки грунта ЭБП-11.1 (на базе трактора Беларус-92П); трактор МТЗ-82; дизельный двигатель трактора МТЗ Д-260; курсоуказатель-тренажер "Кампус"; профессиональный стенд CR819 для испытаний форсунок Common Rail и насосов(Китай); стенд для испытания и регулировки дизельных форсунок М-106; стенд для проверки технического состояния плунжерных пар М-109; стенд для проверки электрооборудования Э-250М, 000003360; типовой комплект учебного оборудования "Монтаж и наладка гидропривода с/х машин"; стенд КИ-8948 ГОСНИТИ; плуг оборотный JEEGEE 1LF-550; стенд для очистки деталей; верстаки ВП-Э; верстаки ВП-3/1,6; верстаки ВП-4/1,6; шкафы инструментальные ТС-1995/2.

	Эксплуатация машинно-тракторного парка
	Учебная аудитория для проведения учебных занятий
440014, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 30;
аудитория 3126
Лаборатория технического обслуживания и диагностирования тракторов и автомобилей
	Специализированная мебель: столы, лавки.
Оборудование и технические средства обучения: агрегат АТО-9993 на шасси Т-16; диагностический комплект КИ-13919; диагностический прибор ИМД-ЦМ; диагностический прибор ЭМДП-2; прибор КИ-11400 для диагностирования электрооборудования тракторов; пневмотестер К-272; агрегат АТО-9966е на базе ГАЗ-3307 n25-91; пуско-зарядное устройство повышенной мощности, электромеханический подъемник П-105; стенд КИ-4998 для испытания тормозных качеств гр. автомобилей; стенд КИ-4872 для проверки установки передних колес автомобиля; стенд КИ-4856 для диагностирования грузовых автомобилей по тягово-экономическим параметрам; стенд КИ-8927 для диагностики колесных тракторов; шиномонтажный стенд SIVIK КС-302А, машина балансировочная ЛС-1-01; вулканизатор NV-002; компрессор стационарный, компрессор передвижной HP-2.0 TNT AIR; компрессор пневматический арт. 75605; автомобиль ВАЗ-2110; автомобиль ГАЗ-22171 Соболь; комплекс автодиагностики КАД-400; прибор ОП для проверки фар; стенд СЭЛ-2 для проверки углов установки управляемых колес; стенд КИ-4815М для испытания гидроагрегатов; стенд (стапель) Сивер А-110 для правки кузовов легковых автомобилей; верстаки; установка ОЗ-9995 для нанесения противокоррозионных покрытий; установка 3080 AE&T для сбора отработанного масла сварочный трансформатор; заточной станок Вихрь Тс-400; обдирочно-шлифовальный станок 35634; набор плакатов по техническому обслуживанию тракторов и автомобилей.

	
	[bookmark: _Hlk12000642]Учебная аудитория для проведения учебных занятий
440014, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 30;
аудитория 3259
Кабинет курсового проектирования
	[bookmark: _Hlk12388711]Специализированная мебель: кафедра, столы, стул, лавки.
Оборудование и технические средства обучения: проектор, экран, плакаты по зерноуборочной и кормоуборочной технике фирмы «Гомсельмаш».

	Экономика и организация производства на предприятиях 
	[bookmark: _Hlk11940386][bookmark: _Hlk3996307]Учебная аудитория для проведения учебных занятий
440014, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 30;
аудитория 1351

	[bookmark: _Hlk3996365][bookmark: _Hlk12349405]Специализированная мебель: стул мягкий, столы аудиторные, доска, лавки, трибуна.
Оборудование и технические средства обучения: набор демонстрационного оборудования (мобильный), плакаты (каф. управление).

	Тракторы и автомобили


Цифровые технологии и интеллектуальная техника

Эксплуатация машинно-тракторного парка

Экономика и организация производства на предприятиях 
	[bookmark: _Hlk11939078]Помещение для самостоятельной работы
440014, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 30;
[bookmark: _Hlk4071339]аудитория 1237
Зал обслуживания научными ресурсами, автоматизации RFID-технологий, коворкинга
Отдел учета и хранения фондов
	[bookmark: _Hlk12301287]Специализированная мебель: столы читательские, столы компьютерные, стол однотумбовый, стулья, шкафы-витрины для выставок.
Оборудование и технические средства обучения, комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства: персональные компьютеры.
• MS Windows 7 (46298560, 2009);
• MS Office 2010 (61403663, 2013);
• Yandex Browser (GNU Lesser General Public License);
• СПС «КонсультантПлюс» («Договор об информационной поддержке» от 03 мая 2018 года (бессрочный)).
Доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;
Выход в Интернет.

	
	[bookmark: _Hlk11939724]Помещение для самостоятельной работы
440014, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 30;
[bookmark: _Hlk4071352]аудитория 5202
Зал обеспечения цифровыми ресурсами и сервисами, коворкинга
[bookmark: _Hlk25062022]Помещение для научно-исследовательской работы
	Специализированная мебель: парты треугольные, столы компьютерные, стол сотрудника, витрина для книг, стулья.
Оборудование и технические средства обучения, комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства: персональные компьютеры, телевизор, экранизированное устройство книговыдачи, считыватели электронных читательских билетов/банковских карт.
• MS Windows 10 (V9414975, 2021);
• MS Office 2019 (V9414975, 2021).
• Yandex Browser (GNU Lesser General Public License);
• СПС «КонсультантПлюс» («Договор об информационной поддержке» от 03 мая 2018 года (бессрочный));
• НЭБ РФ.
Доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;
Выход в Интернет.

	
	[bookmark: _Hlk11939671]Помещение для самостоятельной работы
440014, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 30;
аудитория 3116
Сектор обслуживания учебными ресурсами
	[bookmark: _Hlk12385487]Специализированная мебель: столы компьютерные, столы читательские, стулья деревянные, стулья полумягкие, шкафы-витрины для выставок.
Оборудование и технические средства обучения, комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства: персональные компьютеры.
• MS Windows 10 (69766168, 2018 и 9879093834, 2020);
• MS Office 2016 (69766168, 2018) или MS Office 2019 (9879093834, 2020);
• Yandex Browser (GNU Lesser General Public License);
• СПС «КонсультантПлюс» («Договор об информационной поддержке» от 03 мая 2018 года (бессрочный));
• НЭБ РФ.
Доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;
Выход в Интернет.







[bookmark: _Toc232502007][bookmark: _Toc232519420]2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

[bookmark: _Toc232502008][bookmark: _Toc232519421][bookmark: _Hlk232435701]2.1. Рабочая программа дисциплины: «Конструкция и эксплуатационные свойства транспортно-технологических машин и комплексов»
	Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области техники, связанной с эксплуатацией транспортно-технологических машин.


Задачи дисциплины:
- изучить устройство и работу механизмов и систем транспортно-технологических машин, основные направления по их совершенствованию.
- изучить эксплуатационные свойства транспортно-технологических машин, определяющие их характеристики.
- изучить основы теории транспортно-технологических машин, определяющие их эксплуатационные свойства.

2.1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Конструкция и эксплуатационные свойства транспортно-технологических машин» направлена на формирование профессиональной компетенции ПК-1:
ПК-1: Способен к модернизации и совершенствованию конструкции транспортно-технологических машин и их компонентов с учетом современных технологий изготовления и сборки, законодательных требований и требований по пассивной и активной безопасности.
В результате изучения дисциплины «Конструкция и эксплуатационные свойства транспортно-технологических машин и комплексов» обучающийся должен получить знания и навыки для успешного освоения следующих трудовых функций и выполнения следующих трудовых действий:
Профессиональный стандарт ПС 31.001 «Специалист промышленного инжиниринга в автомобилестроении», утвержденный приказом  Минтруда России от 13.10.2014 N 712н (зарегистрирован в Минюсте России 11 ноября 2014 г. N 34642).
Обобщенная трудовая функция – ОТФ В/3.2 «Выявление проблем реализации производственного процесса и участие в обеспечении его совершенствования с учетом требований нормативной документации».
Трудовая функция – код В/03.6 ТФ 3.2.3 «Планирование трудовых ресурсов для обеспечения выполнения заданных объемов производства».
Трудовые действия, необходимые умения и знания:
- уметь подготавливать презентации.
Профессиональный стандарт ПС 31.010 «Конструктор в автомобилестроении», утвержденный приказом Минтруда России от 13.03.2017 №258н (зарегистрирован в Минюсте России 03.04.2017 г. N 46223).
Обобщенная трудовая функция – ОТФ В/3.2 «Разработка конструкций АТС и их компонентов».
Трудовая функция – код В/06.6 ТФ 3.2.6 «Разработка конструкций транспортно-технологических машин и комплексов и их компонентов с учетом современных технологий изготовления и сборки, законодательных требований и требований по пассивной и активной безопасности автотранспортных средств».
Трудовые действия, необходимые умения и знания:
- анализ конструкций на соответствие требованиям национальных стандартов и международных правил;
- анализ типовых конструкций АТС и их компонентов и конструктивных решений;
- знать конструктивные особенности АТС и их компонентов;
- требования нормативно-технической документации, технических регламентов, национальных и международных стандартов в отношении АТС и их компонентов;
- знать условия эксплуатации проектируемых АТС и их компонентов.
 Профессиональный стандарт ПС 31.004 «Специалист по мехатронным системам автомобиля», утвержденный приказом Минтруда России от 13.03.2017 №275н (зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2017 г. N 46238).
Обобщенная трудовая функция – ОТФ D/3.4 «Руководство выполнением работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов».
Трудовая функция – код D/02.6 ТФ 3.4.2 «Организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в соответствии с требованиями организации-изготовителя автотранспортных средств».
Трудовые действия, необходимые умения и знания:
- уметь контролировать эксплуатацию газобаллонного оборудования;
- знать особенности конструкции АТС;
- знать эксплуатационные и технические характеристики АТС;
- знать правила эксплуатации газобаллонного оборудования.

3 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1 – Содержание разделов дисциплины 
	№ раздела
	Наименование раздела
	Содержание раздела
	Форма текущего контроля

	1
	Конструкция двигателей
	Введение в дисциплину. Назначение, устройство и работа ДВС. 
	Лекции, защита лабораторной работы, тестирование, экзамен

	2
	Конструкция трансмиссии, ходовой части
	Назначение, устройство и работа трансмиссии, ходовой части.
	Лекции, защита лабораторной работы, тестирование, экзамен

	3
	Конструкция рулевого управления, тормозной системы, электрооборудования
	Назначение, устройство и работа рулевого управления, тормозной системы, рабочего и вспомогательного оборудования (электрооборудования) автомобилей
	Лекции, защита лабораторной работы, тестирование, экзамен



2.1.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины
Таблица 2 – Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины
	№ раздела
	Наименование раздела
	Количество часов

	
	
	всего
	аудиторная работа

	
	
	
	Л
	ПЗ
	ЛР

	1
	Конструкция двигателей
	10
	4
	-
	6

	1.1
	Назначение и классификация подвижного состава автомобильного транспорта. Общее устройство автомобиля.
	-
	2
	-
	2

	1.2
	Классификация двигателей внутреннего сгорания. Общее устройство поршневого двигателя внутреннего сгорания. Основные понятия и определения. Рабочие циклы четырех- и двухтактных двигателей внутреннего сгорания (дизельных и двигателей с искровым зажиганием).
	-
	2
	-
	4

	2
	Конструкция трансмиссии, ходовой части
	10
	2
	-
	8

	2.1
	Назначение и классификация коробок передач. Общее устройство и принцип работы коробки перемены передач (КПП) заднеприводного автомобиля. Общее устройство и принцип работы КПП переднеприводного автомобиля. Основные неисправности и ТО КПП.
	-
	0,5
	-
	2




продолжение таблицы 2
	2.2
	Назначение и классификация муфт сцепления. Общее устройство и принцип работы однодисковой постоянно-замкнутой муфты сцепления. Приводы муфт сцепления. Основные неисправности и то муфт сцепления.
	-
	0,5
	-
	2

	2.3
	Назначение и общее устройство ведущих мостов. Механизмы блокировки дифференциалов. Самоблокирующиеся дифференциалы. Основные неисправности и то ведущих мостов.
	-
	0,5
	-
	2

	2.4
	Назначение и общее устройство ходовой части. Типы остовов. Назначение, классификация и общее устройство подвесок. Назначение, классификация и общее устройство движителей. Основные неисправности и то ходовой части.
	-
	0,5
	-
	2

	3
	Конструкция рулевого управления, тормозной системы, электрооборудования
	20
	4
	-
	16

	3.1
	Назначение и общее устройство рулевого управления. Способы поворота автомобиля.
Углы установки управляемых колес и их влияние на управляемость автомобиля. Основные неисправности и то рулевого управления.
	-
	1
	-
	4












продолжение таблицы 2
	3.2
	Назначение и классификация тормозных систем. Требования к тормозным системам автомобилей. Виды и общее устройство тормозных механизмов. Регулировки и техническое обслуживание тормозных механизмов.
	-
	1
	-
	4

	3.3
	Геометрические параметры колеса. Режимы работы колеса. Радиус качения. Общий случай качения колеса с продольным проскальзыванием, уводом и развалом. Коэффициент сцепления шины с дорогой. Коэффициент буксования.
	-
	1
	-
	4

	3.4
	Электрооборудование автомобиля. Система электроснабжения. Система зажигания. Электропусковые системы. Системы освещения и световой сигнализации. Контрольно-изме-рительные приборы. Системы управления двигателем. Электронные системы управления автомобилей.
	-
	1
	-
	4

	
	Итого
	40
	10
	-
	30



2.1.3 Литература дисциплины «Конструкция транспортно-технологических машин»

	№ п/п
	Наименование
	Количество, экз.

	
	
	всего
	в расчете на 100 обучающихся

	1
	Уханов, А.П. Конструкция и основы теории транспортных машин: учебное пособие / А.П. Уханов, Д.А. Уханов, М.В. Рыблов. – Пенза: РИО ПГСХА, 2015. – 226 с.
http://rucont.ru/efd/331245
	15
	30

	2
	Вахламов, В.К. Автомобили: Эксплуатационные свойства: учебник для вузов / В.К. Вахламов. – 5-е изд. – М.: Академия, 2012. – 240с.
	15
	17

	3
	Автомобили. Теория эксплуатационных свойств: учебник / под ред. А.М. Иванова. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 176 с.
	15
	17

	4
	Уханов, А.П. Конструкция автомобилей и тракторов: учебник / А.П. Уханов, Д.А. Уханов, В.А. Голубев. – электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 188 с.
	25
	29

	5
	Уханов, А.П. Конструкция автомобилей и тракторов [электронный ресурс]: учебник / А.П. Уханов, Д.А. Уханов, В.А. Голубев. – электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 188 с.
	https://e.lanbook.com/ book/108474

	6
	Селиванов, Н. И. Эксплуатационные свойства автомобиля : учебное пособие / Н. И. Селиванов. — Красноярск : КрасГАУ, 2010. — 222 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей
	https://e.lanbook.com/ book/90804 (дата обращения: 18.03.2020)



2.1.4. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Дайте определение понятию подвижного состава автомобильного транспорта. Классификация автомобилей по назначению.
2. Классификация легковых автомобилей по литражу двигателя и типу кузова.
3. Классификация грузовых автомобилей по полной массе, нагрузке на ось, проходимости и приспособленности к климатическим условиям.
4. Какие грузовые автомобили относятся к автомобилям общего назначения и для перевозки каких грузов они предназначены?
5. Какие автомобили относятся к специальным и для выполнения каких функций они предназначены?
6. Классификация автобусов по габаритной длине и назначению.
7. Индексация автомобилей.
8. Перечислите основные элементы автомобиля. Составные части шасси автомобиля.
9. Назначение двигателя, трансмиссии, ходовой части, рулевого управления, тормозной системы, вспомогательного и рабочего оборудования автомобиля.
10. Классификация ДВС по назначению, способу осуществления рабочего цикла, способу смесеобразования, способу воспламенения рабочей смеси, виду применяемого топлива, числу цилиндров и их расположению, способу наполнения цилиндров свежим зарядом, способу охлаждения.
11. Назначение кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов, систем питания, охлаждения, смазки, пуска и зажигания двигателя.
12. Определение понятий «верхняя мертвая точка», «нижняя мертвая точка», «ход поршня», «камера сгорания», «рабочий объем», «полный объем», «литраж», «степень сжатия», «рабочая смесь», «горючая смесь», «рабочий цикл», «такт», «порядок работы цилиндров».
13. Рабочие циклы четырехтактного двигателя с искровым зажиганием, двухтактного двигателя с искровым зажиганием (с кривошипно-камерной продувкой), четырехтактного дизеля.
14. Порядок работы цилиндров рядного четырехцилиндрового четырехтактного двигателя и V- образного восьмицилиндрового четырехтактного двигателя (изобразите в виде таблицы).
15. Назначение элементов трансмиссии автомобилей.
16. Принцип работы однодисковой постоянно-замкнутой муфты сцепления.
17. Какие детали и узлы относятся к ведущим частям сцепления, особенности их конструкции?
18. Какие детали и узлы относятся к ведомым частям сцепления, особенности их конструкции?
19. Какие детали и узлы относятся к механизму выключения сцепления, особенности их конструкции?
20. Какие типы приводов сцеплений применяются на автомобилях? Их преимущества и недостатки.
21. Какие основные узлы входят в конструкцию ведущего моста? С какой целью применяются гипоидные главные передачи ведущих мостов?
22. Каково назначение межколесного дифференциала ведущего моста? Почему наличие межколесного дифференциала отрицательно сказывается в плохих дорожных условиях?
23. Конструктивные особенности кулачкового самоблокирующегося дифференциала повышенного трения? Каковы основные преимущества и недостатки такого дифференциала?
24. Конструктивные особенности самоблокирующегося дифференциала с механизмом свободного хода? Каковы основные преимущества и недостатки такого дифференциала?
25. Их каких основных частей состоит ходовая часть автомобиля?
26. Преимущества и недостатки зависимой и независимой подвесок.
27. Из каких основных частей состоит рулевое управление автомобиля?
28. С какой целью управляемые колеса автомобиля установлены с развалом в вертикальной плоскости и схождением в горизонтальной, а шкворни поворотных цапф (в бесшкворневых подвесках поворотные стойки) имеют продольный и поперечный наклоны?
29. Какие типы тормозных механизмов получили распространение в тормозных системах автомобилей и тракторов? Их преимущества и недостатки.
30. Какие типы тормозных приводов получили распространение в тормозных системах автомобилей? Их преимущества и недостатки.
31. Из каких основных узлов состоит гидравлический тормозной привод автомобилей ГАЗ-3307, ВАЗ-2108 и каково их назначение?  
32. Из каких основных узлов состоит электро-пневматический привод тормозов прицепа? Преимущества и недостатки такого привода. 
33. Основные неисправности муфт сцепления и их причины.
34. Эксплуатационная регулировка привода муфты сцепления.
35. Сборочная регулировка привода муфты сцепления.
36. Основные неисправности ведущих мостов.
37. Проверка и регулировка натяга подшипников главной передачи ведущего моста.
38. Проверка и регулировка бокового зазора в зацеплении главной передачи ведущего моста.
39. Проверка и регулировка зацепления главной передачи по «пятну контакта».
40. Основные неисправности рулевого управления.
41. Регулировка зацепления рулевого механизма.
42. Проверка и регулировка продольного угла наклона шкворня.
43. Проверка и регулировка поперечного угла наклона шкворня.
44. Проверка и регулировка развала колес.
45. Проверка и регулировка схождения колес.
46. Основные неисправности тормозной системы.
47. Частичная регулировка барабанного тормозного механизма.
48. Полная регулировка барабанного тормозного механизма.
49. Прокачка тормозного гидропривода.
50. Какое колесо называется ведомым, а какое – ведущим? Каким деформациям подвергается пневматическая шина? Виды радиусов у колеса с пневматической шиной и формулы для их расчета при известных размерах шин.
51. Из чего состоит электрооборудование автомобиля. 
52. Система электроснабжения. 
53. Система зажигания. 
54. Электропусковые системы. 
55. Системы освещения и световой сигнализации. 
56. Основные контрольно-измерительные приборы. 
57. Системы управления двигателем. 
58. Электронные системы управления автомобилей

2.2. Рабочая программа дисциплины: «Технология технического обслуживания и  текущего ремонта транспортно-технологических машин»

Цель дисциплины: 
	дать студенту необходимые знания для эффективного их применения при технической эксплуатации автомобилей на предприятиях автомобильного транспорта Российской Федерации.


Задачи дисциплины:
	- изучить особенности технологии ТО и ремонта автотранспортных средств;

	- изучить особенности организации ТО и ремонта автотранспортных средств;

	


2.2.1 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
	ЗНАТЬ: 
технические условия работы агрегатов и систем;

	схемы технологического процесса ТО и ТР; основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и систем;

	УМЕТЬ: 
применять методы организации технического диагностирования транспортных средств 

	организовывать работу в зонах ТО и ремонта автотранспортных предприятий; 
применять средства технического диагностирования, в том числе средства измерений, а также дополнительное технологическое оборудование, необходимое для реализации методов проверки технического состояния транспортных средств;

	ВЛАДЕТЬ: 
навыками применения технологии ТО и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов, работы с документацией по технической эксплуатации автомобиля.



2.2.3 Учебно-тематический план освоения дисциплины
2.2.3.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1 – Содержание разделов дисциплины 
	№ раздела
	Наименование раздела
	Содержание раздела
	Форма текущего контроля

	1
	Технология технического обслуживания и текущего ремонта двигателей
	Введение в дисциплину. Технология технического обслуживания и ремонт автомобиля в целом, двигателяи его систем
	лекции, защита лабораторной работы, тестирование, зачет

	2
	Технология технического обслуживания и текущего ремонта трансмиссии, ходовой части
	Техническое обслуживание и текущий ремонт сцепления, коробки перемены передач, главной передачи, колес, подвески.
	лекции, защита лабораторной работы, тестирование, зачет

	3
	Технология технического обслуживания и текущего ремонта рулевого управления, тормозной системы, электрооборудования
	Техническое обслуживание и текущий ремонт рулевого управления, тормозной системы, электрооборудования.
	лекции, защита лабораторной работы, тестирование, зачет



2.2.3.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины
Таблица 2 – Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины
	№ раздела
	Наименование раздела
	Количество часов

	
	
	всего
	аудиторная работа

	
	
	
	Л
	ПЗ
	ЛР

	1
	Технология технического обслуживания и текущего ремонта двигателей 
	20
	8
	
	12

	1.1
	Технология технического обслуживания и текущего ремонта автомобиля в целом
	
	2
	
	2

	1.2
	Техническое обслуживание и текущий ремонт ГРМ и КШМ
	
	2
	
	2

	№ раздела
	Наименование раздела
	Количество часов

	
	
	всего
	аудиторная работа

	
	
	
	Л
	ПЗ
	ЛР

	1.3
	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения и системы смазки
	
	2
	
	4

	1.4
	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания
	
	2
	
	4

	2
	Технология технического обслуживания и текущего ремонта трансмиссии, ходовой части
	10
	4
	
	6

	2.1
	Техническое обслуживание и текущий ремонт сцепления, коробки передач, главной передачи
	6
	2
	
	4

	2.1
	Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части
	4
	2
	
	2

	3
	Технология технического обслуживания и текущего ремонта рулевого управления, тормозной системы, электрооборудования
	10
	3
	
	7

	3.1
	Техническое обслуживание и текущий ремонт рулевого управления
	10
	1
	
	2

	3.2
	Техническое обслуживание и текущий ремонт тормозной системы
	10
	1
	
	3

	3.3
	Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования
	10
	1
	
	2

	
	Итого
	40
	15
	
	25



4 Список рекомендуемых источников
Таблица 3 – Основная и дополнительная литература 
	№ п/п
	Наименование
	Количество, экз.

	
	
	всего
	в расчете на 100 обучающихся

	1
	Гринцевич, В. И. Техническая эксплуатация автомобилей: технологические расчеты [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Гринцевич .— Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011 .— 194 с. — ISBN 978-5-7638-2378-3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/213844
	-
	-

	2
	Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 3. Ремонт, организация, планирование, управление [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Савич. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2015. — 632 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64763.
	-
	-

	1
	Гринцевич, В. И. Техническая эксплуатация автомобилей: технологические расчеты [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Гринцевич .— Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011 .— 194 с. — ISBN 978-5-7638-2378-3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/213844
	-
	-

	2
	Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 3. Ремонт, организация, планирование, управление [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Савич. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2015. — 632 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64763.
	-
	-

	3
	Иванов, А.С. Техническая эксплуатация автомобильного транспорта: учебное пособие по курсовому проектированию / А.С. Иванов, В.В. Лянденбурский, В.А. Иванов. – Пенза: РИО ПГСХА, 2018. –  140 с.
	40
	85

	4
	Иванов, А.С. Техническая эксплуатация автомобильного транспорта: лабораторный практикум [Электронный ресурс] / А.С. Иванов, В.В. Лянденбурский, В.А. Иванов. – Пенза: РИО ПГАУ, 2018. – 157 с. – 1 электрон. опт. диск. 
https://pgau.ru/strukturnye-podrazdeleniya/inzhenernyj-fakultet/методические-документы-инженерного-факультета
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5 Фонд оценочных средств
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме зачета, текущего контроля в форме защиты лабораторных работ, тестирования по дополнительной профессиональной программы.

Критерии оценки знаний и умений студентов на лабораторной работе
В начале лабораторного занятия каждый обучающийся получает индивидуальное задание по заданной теме. На выполнение задания (учитывая самостоятельную работу студента) отводится 45 минут. Далее студенты приступают к выполнению лабораторной работы. 
Оценка при защите лабораторной работы носит комплексный характер. Оценивается правильность расчетов, исполнительская дисциплина, предоставление каждого этапа лабораторной работы согласно графика и защита в срок, логика изложения материала, предлагаемые практические примеры, оригинальные вопросы, задачи или решения.

5.1 Вопросы для аттестации.
1. Общие положения о техническом состоянии.
2. Стратегии обеспечения работоспособности
3. Тактики обеспечения и поддержания работоспособности
4. Назначение системы ТО и ремонта и основные требования к ней
5. Содержание и уровни регламентации системы ТО и ремонта
6. Фирменные системы ТО и ремонта
7. Понятие о технологическом процессе ТО и ремонта
8. Автомобиль как объект труда при техническом обслуживании и ремонте.
9. Технологическая документация при ТО и ремонте.
10. Методы определения трудоемкости работ ТО и ремонта.
11. Характеристика загрязнений элементов автомобиля
12. Особенности технологии уборочно-моечных работ
13. Механизация  процессов  мойки автомобилей.
14. Особенности технологии крепежных работ
15. Особенности технологии смазочно-заправочных работ
16. Механизация смазочно-заправочных работ
17. Общая характеристика текущего ремонта автомобиля
18. Разборочно-сборочные работы
19. Слесарно-механические работы
20. Тепловые работы
21. Технологии жестяницких при ремонте кузовов автомобилей.
22. Технологии обойных работ при ремонте кузовов автомобилей.
23. Технологии окрасочных работ при ремонте кузовов автомобилей.
24. Особенности технологии ремонта КШМ  двигателя.
25. Особенности технологии ремонта  ГРМ двигателя.
26. Особенности ремонта приборов системы питания  двигателя.
27. Особенности ремонта электрооборудования  автомобиля.
28. Особенности технологии текущего  ремонта агрегатов трансмиссии.
29. Особенности технологии текущего  ремонта элементов ходовой части.
30. Особенности технологии текущего  ремонта  рулевого управления.
31. Особенности технологии текущего  ремонта элементов тормозной системы автомобиля.

5.2 Вопросы и задания теста для промежуточного контроля по дисциплине  по оценке сформированности 
1. При каких видах технического обслуживания проверяют свободный ход рулевого колеса? 
a. ЕО.
b.ТО-1.
c.ТО-2.
d. все перечисленное. (правильно)
2. При каких видах технического обслуживания измеряют уровень масла в картере двигателя? 
a. ЕО
b.ТО-1
c. ТО-2
d. все перечисленное. (правильно)
3.  При каких видах технического обслуживания выполняют дозаправку топливом, маслом, охлаждающей жидкостью?
a. ЕО.
b.ТО-1.
c. ТО-2.
d. все перечисленное. (правильно)
4.  Ежедневное обслуживание выполняется...
a. после работы на линии. (правильно)
b. во время работы на линии.
c. в рабочее время (вместо работы на линии).
d. в любое из указанных периодов времени.
5. При каких видах технического обслуживания проверяют герметичность системы охлаждения и уровень жидкости в ней?
a. СО
b. ТО-1
c. ТО-2
d. все перечисленное. (правильно)
6.  При каких видах технического обслуживания проверяют и при необходимости регулируют натяжение приводного ремня насоса и вентилятора? 
a. СО
b. ТО-1
c. ТО-2
d. все перечисленное. (правильно)
7. При каких видах технического обслуживания при необходимости доливают охлаждающую жидкость?
a.ЕО
b.ТО-1
c.ТО-2
d. все перечисленное. (правильно)
8.  При каких видах технического обслуживания проверяют и при необходимости закрепляют вентилятор, радиатор, жалюзи?
a. СО
b. ТО-1
c. ТО-2
d. все перечисленное. (правильно)
9.  При каких видах технического обслуживания промывают радиатор и полость рубашки охлаждения от накипи?
a. ЕО
b. ТО-1
c. ТО-2
d. СО (правильно)
10.  При каких видах технического обслуживания проверяют уровень масла в картере двигателя?
a. ЕО
b. ТО-1
c. ТО-2
d. СО (правильно)
11. При каких видах технического обслуживания сливают отстой из масляных фильтров? 
a. ТО-1
b. ТО-2 (правильно)
c. ЕО
d. все перечисленное
12.  При каких видах технического обслуживания проверяют и при необходимости подтягивают места крепления приборов смазочной системы? 
a. ТО-1
b. ТО-2
c. СО
d. все перечисленное (правильно)
13.  При каких видах технического обслуживания заменяют марку масла и при необходимости отключают масляный радиатор?
a.ТО-1
b. ТО-2 
c. СО (правильно)
d. ЕО
14.  При каких видах технического обслуживания при необходимости доливают масло? 
a. ТО-1
b. ТО-2
c. СО
d. все перечисленное (правильно)
15.  При каких видах технического обслуживания проверяют внешним осмотром герметичность соединений приборов системы питания? 
a. ТО-1
b. ТО-2
c. СО
d. все перечисленное (правильно)
16.  При каких видах технического обслуживания проверяют работу приводов управления дроссельной и воздушной заслонок?
a. ТО-1
b. ТО-2
c. СО
d. все перечисленное (правильно)
17.  При каких видах технического обслуживания проверяют уровень топлива в баках и при необходимости заправляют топливом? 
a. ТО-1
b. ТО-2
c. ЕО
d. все перечисленное (правильно)
18. При каких видах технического обслуживания проверяют уровень топлива в поплавковой камере карбюратора?
a. ЕО
b. ТО-2 (правильно)
c. ТО-1
d. все перечисленное 
19.  При каких видах технического обслуживания снимают с двигателя карбюратор и прочищают его? 
a. СО (правильно)
b. ТО-2 
c. ТО-1
d. ЕО
20.  При каких видах технического обслуживания системы питания дизельного двигателя проверяют герметичность мест соединений топливопроводов?
a. ЕО
b. ТО-2
c. ТО-1
d. всех перечисленных. (правильно)
21.  При каких видах технического обслуживания системы питания дизельного двигателя сливают отстой из топливного бака, заменяют фильтрующие элементы, промывают корпуса топливных фильтров?
a. СО
b. ТО-2
c. ТО-1
d. всех перечисленных. (правильно)
22.  При каких видах технического обслуживания системы питания дизельного двигателя регулируют частоту вращения коленчатого вала при работе двигателя на холостом ходу? 
a. ЕО
b. ТО-2 (правильно)
c. ТО-1 
d. всех перечисленных 
23.  При каких видах технического обслуживания системы питания дизельного двигателя проверяют циркуляцию топлива, действие насоса высокого давления и форсунок? 
a. ЕО
b. ТО-2 (правильно)
c. ТО-1 
d. всех перечисленных 
24. При каких видах технического обслуживания системы питания дизельного двигателя выполняют очистку первой, ступени воздушного фильтра?
a. ЕО
b. ТО-2 (правильно)
c. ТО-1 
d. всех перечисленных 
25.  При каких видах технического обслуживания проверяют уровень электролита в аккумуляторной батарее и при необходимости доводят его до нормы?
a. ТО-1
b. ТО-2
c. СО
d. всех перечисленных (правильно)
26.  При каких видах технического обслуживания проверяют плотность электролита и степень заряженности батареи?
a. ТО-1
b. ТО-2 (правильно)
c. ЕО
d. всех перечисленных 
27.  При каких видах технического обслуживания доводят плотность электролита до нормы периода эксплуатации?
a. ТО-1
b. ТО-2 (правильно)
c. ЕО
d. всех перечисленных 
28.  При каких видах технического обслуживания проверяют и при необходимости подтягивают крепление аккумуляторной батареи в гнезде? 
a. ТО-1
b. ТО-2
c. СО
d. всех перечисленных (правильно)
29.  При каких видах технического обслуживания проверяют надежность крепления контактных клемм и прочищают вентиляционные отверстия аккумуляторной батареи? 
a. ТО-1
b. ТО-2
c. СО
d. всех перечисленных (правильно)
30. При каких видах технического обслуживания проверяют исправность генератора по показаниям амперметра?
a. ЕО
b. ТО-1
c. ТО-2
d. всех перечисленных (правильно)
31. При каких видах технического обслуживания проверяют крепление генератора и при необходимости закрепляют?
a. ЕО
b. ТО-2 (правильно)
c. через 25-30 тыс. км пробега
d. всех перечисленных
32. При каких видах технического обслуживания проверяют состояние щеток и контактных колец генератора?
a. ЕО
b. ТО-1
c. ТО-2 (правильно)
d. через 25-30 тыс. км пробега
33. При каких видах технического обслуживания проверяют натяжение ремня привода генератора и при необходимости регулируют натяжение? 
a. ЕО
b. ТО-2 (правильно)
c. через 25-30 тыс. км пробега
d. всех перечисленных
34.  При каких видах технического обслуживания проверяют состояние обмоток выпрямителя и других узлов?
a. ЕО
b. ТО-1
c. ТО-2
d. через 25-30 тыс. км пробега (правильно)
35.  При каких видах технического обслуживания проверяют действие звукового сигнала? 
a. ЕО
b. ТО-1
c. ТО-2
d. всех перечисленных (правильно)
36.  При каких видах технического обслуживания проверяют правильность регулировки направления света фар?
a. ЕО
b. ТО-1
c. ТО-2 (правильно)
d. всех перечисленных 
37. При каких видах технического обслуживания проверяют действие переключателей, выключателей ламп приборов освещения и световой сигнализации?
a. ЕО
b. ТО-1
c. ТО-2
d. всех перечисленных (правильно)
38.  При каких видах технического обслуживания проверяют состояние изоляции проводов и изолируют поврежденные места в электрической сети электрооборудования автомобиля?
a. ЕО
b. ТО-1
c. ТО-2 (правильно)
d. всех перечисленных 
39.  При каких видах технического обслуживания проверяют действие механизма сцепления троганием с места и переключением передач при движении?
a. ЕО
b. ТО-1
c. ТО-2
d. всех перечисленных (правильно)
40.  При каких видах технического обслуживания проверяют свободный ход педали сцепления? 
a. ЕО
b. ТО-2 (правильно)
c. через 25-30 тыс. км пробега
d. всех перечисленных
41.  При каких видах технического обслуживания проверяют полный ход педали? 
a. ЕО
b. ТО-1 (правильно)
c. ТО-2 
d. всех перечисленных
42.  При каких видах технического обслуживания прокачивают гидравлический привод выключения сцепления?
a. ЕО
b. ТО-1
c. ТО-2 (правильно)
d. всех перечисленных 

43. При каких видах технического обслуживания смазывают подшипник муфты выключения сцепления?
a. ЕО
b. ТО-1
c. ТО-2 (правильно)
d. всех перечисленных 
44.  При каких видах технического обслуживания очищают шины от грязи и проверяют их состояние?
a. ЕО
b. ТО-1
c. ТО-2 
d. всех перечисленных (правильно)
45.  При каких видах технического обслуживания проверяют и если нужно регулируют схождение передних колес?
a. ЕО
b. ТО-1
c. ТО-2 (правильно)
d. всех перечисленных
46.  Когда проводится диагностирование Д-1?
a. перед ЕО,
b. после ЕО,
c. перед ТО-1, (правильно)
d. перед ТО-2.
47.  Когда проводится диагностирование Д-2?
a. после ЕО,
b. перед ТО-1, 
c. перед ТО-2, (правильно)
d. перед СО.
48.  За сколько дней до ТО-2 проводится Д-2?
a. 1-2, (правильно)
b. 2-3,
c. 3-4,
d. 4-7.
49.  Когда проводится диагностирование КШМ и ГРМ?
a. при ТО-1,
b. при Д-1,
c. при Д-2, (правильно)
d. при ТО-2.


2.3. Рабочая программа дисциплины: «Диагностика транспортных средств»

Цель дисциплины: 
	дать студенту необходимые знания для эффективного их применения при технической эксплуатации автомобилей на предприятиях автомобильного транспорта Российской Федерации.


Задачи дисциплины:
	- изучить особенности технологии диагностирования автотранспортных средств;

	- изучить особенности организации диагностирования автотранспортных средств;

	


2.3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих профессиональных компетенций.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
	ЗНАТЬ: 
технические условия работы агрегатов и систем;

	схемы технологического процесса ТО и ТР; основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и систем;

	УМЕТЬ: 
применять методы организации технического диагностирования транспортных средств 

	организовывать работу в зонах технического диагностирования автотранспортных предприятий; 
применять средства технического диагностирования, в том числе средства измерений, а также дополнительное технологическое оборудование, необходимое для реализации методов проверки технического состояния транспортных средств;

	ВЛАДЕТЬ: 
навыками применения технологии технического диагностирования транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов, работы с документацией по технической эксплуатации автомобиля.



2.3.2 Учебно-тематический план освоения дисциплины
2.3.2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1 – Содержание разделов дисциплины 
	№ раздела
	Наименование раздела
	Содержание раздела
	Форма текущего контроля

	1
	Технология технического диагностирования двигателей
	Введение в дисциплину. Техническое диагностирование автомобиля в целом, двигателя и его систем
	лекции, защита лабораторной работы, тестирование, зачет

	2
	Технология технического диагностирования трансмиссии, ходовой части
	Техническое диагностирование сцепления, коробки перемены передач, главной передачи, колес, подвески.
	лекции, защита лабораторной работы, тестирование, зачет

	3
	Технология технического диагностирования рулевого управления, тормозной системы, электрооборудования
	Техническое диагностирование рулевого управления, тормозной системы, электрооборудования.
	лекции, защита лабораторной работы, тестирование, зачет



2.3.2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины
Таблица 2 – Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины
	№ раздела
	Наименование раздела
	Количество часов

	
	
	всего
	аудиторная работа

	
	
	
	Л
	ПЗ
	ЛР

	1
	Технология технического диагностирования двигателей 
	20
	8
	
	12

	1.1
	Технология технического диагностирования автомобиля в целом
	
	2
	
	2

	1.2
	Техническое диагностирование  ГРМ и КШМ
	
	2
	
	2

	1.3
	Техническое диагностирование системы охлаждения и системы смазки
	
	2
	
	4

	1.4
	Техническое диагностирование системы питания
	
	2
	
	4

	2
	Технология технического диагностирования трансмиссии, ходовой части
	10
	4
	
	6

	2.1
	Техническое диагностирование сцепления, коробки передач, главной передачи
	6
	2
	
	4

	2.1
	Техническое диагностирование ходовой части
	4
	2
	
	2

	3
	Технология технического диагностирования рулевого управления, тормозной системы, электрооборудования
	10
	3
	
	7

	3.1
	Техническое диагностирование рулевого управления
	3
	1
	
	2

	3.2
	Техническое диагностирование тормозной системы
	4
	1
	
	3

	3.3
	Техническое диагностирование электрооборудования
	3
	1
	
	2

	
	Итого
	40
	15
	
	25





 Литература дисциплины «ДИАГНОСТИКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
	№ п/п
	Наименование
	Количество, экз.

	
	
	всего
	в расчете на 100 обучающихся

	1
	Малкин В.С. Техническая эксплуатация автомобилей: Теоретические и практические аспекты. Учебное пособие. М.: Издат. центр «Академия», 2007, 288 с.
	15
	30

	2
	Денисов А.С., Гребенщиков А.С. Практикум по технической эксплуатации автомобилей. Учебное пособие. М.: Академия, 2012 – 272 с.
	20
	41

	3
	Иванов, А.С. Техническая эксплуатация автомобильного транспорта: учебное пособие по курсовому проектированию / А.С. Иванов, В.В. Лянденбурский, В.А. Иванов. – Пенза: РИО ПГСХА, 2018. –  140 с.
	40
	85

	4
	Иванов, А.С. Техническая эксплуатация автомобильного транспорта: лабораторный практикум [Электронный ресурс] / А.С. Иванов, В.В. Лянденбурский, В.А. Иванов. – Пенза: РИО ПГАУ, 2018. – 157 с. – 1 электрон. опт. диск. 
https://pgau.ru/strukturnye-podrazdeleniya/inzhenernyj-fakultet/методические-документы-инженерного-факультета
	-
	-

	5
	Иванов, А.С. Техническая эксплуатация автомобильного транспорта: лабораторный практикум [Электронное издание №7 от 20.11.2019 г] / А.С. Иванов, В.В. Лянденбурский, В.А. Иванов. – Пенза: РИО ПГАУ, 2019. – 250 с
	-
	-





2.3.4 КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Технология диагностирования автомобиля по тягово-экономическим показателям. Применяемое оборудование. Диагностические параметры. Режимы диагностирования. 
2. Технология диагностирования тормозной системы автомобиля. Применяемое оборудование. Диагностические параметры. Режимы диагностирования. 
3. Охарактеризуйте принципы, применяемые при диагностировании технического состояния автомобилей.
4. Общая характеристика контрольно-диагностических работ, выполняемых в процессе ТО и ТР автомобилей.
5. Технология определения компрессии в цилиндрах двигателя. Применяемые приборы, последовательность действий, режим диагностирования.
6. Технология диагностирования ЦПГ по падению давления воздуха подаваемого в цилиндры двигателя. Применяемое оборудование, последовательность действий, режим диагностирования.
7.  Методы диагностирования кривошипно-шатунного механизма автомобиля. Их особенности.
8. Технология диагностирования топливного насоса, карбюратора бензинового двигателя. Применяемое оборудование, режим диагностирования. Диагностические параметры.
9. Технология диагностирования подкачивающего топливного насоса, фильтра тонкой очистки и форсунки дизельного двигателя. Применяемое оборудование, режим диагностирования. Диагностические параметры.
10. Приборы для диагностирования топливной аппаратуры  дизельного двигателя. Особенности конструкции и измеряемые параметры технического состояния.
11. Контроль работоспособности фар автомобиля. Применяемое оборудование, режим диагностирования. Диагностические параметры.
12. Основные неисправности агрегатов аккумуляторной батареи, генераторной установки, стартера. Их причины.
13. Основные неисправности системы зажигания двигателя автомобиля. Их причины.
14. Диагностирование системы пуска двигателя. Применяемое оборудование, режим диагностирования. Диагностические параметры.
15. Диагностирование генераторной установки автомобиля. Применяемое оборудование, режим диагностирования. Диагностические параметры.
16. Диагностирование элементов системы зажигания бензинового двигателя. Применяемое оборудование, режим диагностирования. Диагностические параметры.
17. Диагностирование агрегатов трансмиссии. Диагностические  параметры. Применяемое оборудование и инструмент. Особенности технологии.
18. Контроль работоспособности рулевого управления. Применяемое оборудование, режим диагностирования. Диагностические параметры
19. Особенности конструкции и технологии использования диагностических стендов для контроля углов установки управляемых колес.
20. Опишите общее устройство и работу стенда тяговых качеств КИ-4856.  
21. Опишите технологию диагностирования автомобиля на стенде тяговых качеств КИ-4856.  
22. Опишите общее устройство и работу силового тормозного стенда КИ-4998.
23. Опишите технологию диагностирования тормозной системы  с помощью силового тормозного стенда.
24. Особенности технологии диагностирования цилиндро-поршневой группы двигателя с помощью пневмотестера.
25. Особенности технологии диагностирования цилиндро-поршневой группы двигателя с помощью компрессометра.
26. Особенности технологии диагностирования двигателя с помощью индикатора расхода газов.
27. Опишите конструкцию измерителя расхода картерных газов.
28. Методика прогнозирования технического состояния двигателя при известной наработке с начала эксплуатации.
29. Измерительные режимы и диагностические параметры, регистрируемые с помощью  мотор-тестера комплекса автодиагностики.
30. Опишите назначение и устройство мотор-тестера комплекса автодиагностики. Особенности подключения прибора  к двигателю.
31. Особенности конструкции стенда для контроля углов установки управляемых колес.
32. Опишите технологию измерения угла развала и схождения колес автомобиля.
33. Опишите технологию контроля люфта рулевого колеса с помощью прибора.
34. Общее устройство прибора для контроля фар автомобиля.
35. Опишите технологию контроля работоспособности фар автомобиля. 
36. Опишите технологию определения содержания вредных веществ  (СО и СН) в отработанных газах бензиновых двигателей.
37. Опишите технологию измерения дымности (коэффициент светопоглащения и коэффициента ослабления света) отработавших газов с помощью дымомера.
38. Общее устройство газоанализатора  "Автотест СО-СН-Д". Приведите принципиальную схема прибора. 
39. Общее устройство дымомера "Автотест СО-СН-Д". Подсоединение дымомера к дизельному двигателю.

2.3.5 Вопросы и задания теста для промежуточного контроля по дисциплине
	Тестовый вопрос
	Фразы для  составления ответа
	Правильный ответ

	Укажите режим(ы) измерения дымности отработавших газов  двигателя и прибор (см. рис.), с помощью которого производится эта проверка.
	 на пусковой частоте вращения коленчатого вала;
 на минимально устойчивой частоте вращения холостого хода;
 на частоте вращения коленчатого вала соответствующей 60% номинальной частоты вращения;
 на максимальной частоте вращения коленчатого вала;
 в режиме  разгона двигателя от минимальной до максимальной частоты вращения вала;
 а;
 б;
 в;
 г;
	на максимальной частоте вращения коленчатого вала; в режиме  разгона двигателя от минимальной до максимальной частоты вращения вала; в;
[image: ]

	Какие параметры, характеризующие состояние карбюратора, позволяет оценить прибор изображенный на рисунке?
	 Уровень  топлива в поплавковой камере;
 Производительность ускорительного насоса;
 Утечки в игольчатом клапане;
 Пропускную способность главного топливного жиклера;
 Утечки в клапане экономайзера;
 
	Уровень  топлива в поплавковой камере; Производительность ускорительного насоса; Утечки в игольчатом клапане;
[image: ]

	Какие элементы тормозного стенда обозначены позициями 1, 2, 3
	 Электродвигатель привода правого блока опорных роликов;
 Устройство для измерения тормозной силы;
 Цепная передача;
 Электродвигатель привода левого блока опорных роликов;
 Антиблокировочная цепь;
 Измеритель давления на педаль тормоза;
 
	Электродвигатель привода левого блока опорных роликов; Устройство для измерения тормозной силы; Цепная передача;
[image: ]

	Что за устройство  изображено на рисунке и  его назначение?
	 Предназначен для изменения частоты вращения ротора электромашины;
 Предназначен для изменения нагрузки на ведущие колеса автомобиля;
 Жидкостный реостат стенда тяговых качеств;
 Жидкостный реостат тормозного стенда;
 
	Жидкостный реостат стенда тяговых качеств; Предназначен для изменения частоты вращения ротора электромашины;
[image: ]

	Прибор изображенный на рисунке предназначен для....
	 Измерения давления начала впрыска топлива форсункой;
 Оценки качества распыла топлива форсункой;
 Проверки работоспособности подкачивающего насоса;
 Оценки состояния нагнетательного клапана ТНВД;
 Определения пропускной способности форсунки;
 
	Измерения давления начала впрыска топлива форсункой; Оценки качества распыла топлива форсункой;
[image: ]

	Стенд, изображенный на рисунке позволяет  определить...
	 Величину дисбаланса;
 Место установки грузиков;
 Диаметр колеса автомобиля;
 Способ установки грузиков;
 Режим балансировки;
 
	Величину дисбаланса; Место установки грузиков;
[image: ]

	Укажите назначение приборов (а,б,в,г)  изображенных на рисуке?
	 Диагностирование цилиндропоршневой группы по падению давления воздуха;
 Диагностирование цилиндропоршневой группы по расходу картерных газов;
 Контроль технического состояния двигателя по содержанию вредных веществ в отработавших газах;
 Диагностирование двигателя по угловому ускорению разгона коленчатого вала;
 Диагностирование двигателя по величине компрессии;
 Определение цилиндрового баланса двигателя;
 
	Диагностирование цилиндропоршневой группы по падению давления воздуха; Диагностирование цилиндропоршневой группы по расходу картерных газов; Контроль технического состояния двигателя по содержанию вредных веществ в отработавших газах; Диагностирование двигателя по угловому ускорению разгона коленчатого вала;
[image: ]

	Анализ отработавших газов проводится у прогретого двигателя  и …
	 на пусковой частоте вращения коленчатого вала;
 на минимально устойчивой частоте вращения холостого хода;
 на частоте вращения коленчатого вала соответствующей 60% номинальной частоты вращения;
 на частоте вращения коленчатого вала соответствующей 100% номинальной частоты вращения;
	на минимально устойчивой частоте вращения холостого хода; на частоте вращения коленчатого вала соответствующей 100% номинальной частоты вращения;


	Для определения утечек сжатого воздуха в цилиндре двигателя с помощью пневмотестера следует …
	 Установить штуцер пневмотестера в отверстие свечи цилиндра, предварительно вывернув свечи;
 Поршень цилиндра двигателя  перевести в положение, соответствующее концу такта сжатия;
 Подключить к штуцеру пневмотестера быстросъемную муфту и измерить давление в цилиндре;
 Включить компрессор и проконтролировать работоспособность пневмотестера;
 
	Включить компрессор и проконтролировать работоспособность пневмотестера; Установить штуцер пневмотестера в отверстие свечи цилиндра, предварительно вывернув свечи; Поршень цилиндра двигателя  перевести в положение, соответствующее концу такта сжатия; Подключить к штуцеру пневмотестера быстросъемную муфту и измерить давление в цилиндре;
[image: ]


	По зависимостям (а,б,в,г) между тормозной силой (Pm) и силой давления на педаль (Рт) оцените состояния тормозной системы соответственно (А - начало блокировки колеса)
	 тормоз исправен;
 привод срабатывает. медленно;
 мал зазор между поверхностями трения;
 плохое оттормаживаиие;
 
	тормоз исправен; привод срабатывает. медленно; мал зазор между поверхностями трения; плохое оттормаживаиие;
[image: ]

	При диагностировании автомобиля на барабанном инерционном стенде эффективность тормозов определяют путем …
	 сопоставления их работы с кинетической энергией вращающихся масс стенда;
 сопоставления их работы с кинетическом энергией поступательно и вращательно движущихся масс автомобиля;
 сопоставления их работы с потенциальной энергией поступательно и вращательно движущихся масс автомобиля;
 сопоставления их работы с потенциальной энергией вращающихся масс стенда;
	сопоставления их работы с кинетической энергией вращающихся масс стенда;


	С помощью каких диагностических параметров определяют общее состояние тормозной системы автомобиля?
	 тормозной путь и замедление автомобиля;
 тормозные силы и их разность на колёсах каждой оси;
 сила нажатия на педаль;
 скорость нарастания и спада тормозных сил;
 время срабатывания тормозных механизмов;
 хода штоков тормозных камер;
 свободный ход педали;
 производительность компрессора;
	тормозной путь и замедление автомобиля; тормозные силы и их разность на колёсах каждой оси;


	Наиболее вероятными неисправностями тормозной системы с пневматическим приводом являются...
	 повышенный зазор между тормозным барабаном и колодкой;
 утечка воздуха;
 неисправность компрессора;
 замасливание накладок;
 износ накладок;
 заклинивание;
 разбухание диафрагм;
 износ тормозных барабанов;
 наличие воздуха в гидроприводе;
 износ манжет цилиндров;
	повышенный зазор между тормозным барабаном и колодкой; утечка воздуха;


	Наиболее вероятными неисправностями тормозной системы с гидравлическим приводом являются
	 повышенный зазор между тормозным барабаном и колодкой;
 неисправность компрессора;
 замасливание накладок;
 износ накладок;
 заклинивание;
 разбухание диафрагм;
 износ тормозных барабанов;
 наличие воздуха в гидроприводе;
 износ манжет цилиндров;
 утечки жидкости;
	утечки жидкости; повышенный зазор между тормозным барабаном и колодкой;


	Часть какого стенда изображена на рисунке?
	 Силовой  тормозной стенд;
 Инерционный тормозной стенд;
 Комбинированный тормозной стенд;
 Силовой  стенд тяговых качеств;
 Инерционный стенд тяговых качеств;
 Комбинированный стенд тяговых качеств;
 
	Силовой  тормозной стенд;
[image: ]

	На каком элементе стенда тяговых качеств при диагностировании  возникает реактивный момент?
	 Колесо автомобиля;
 Ведущий опорный барабан;
 Ведомый опорный барабан;
 Ротор электромашины;
 Статор электромашины;
	Ротор электромашины;


	Что обозначено позициями 1 2 3  на рисунке?
	 опорно-приводное устройство с беговыми барабанами;
 нагрузочное устройство;
 пульт управления;
 вентилятор;
 прожектор;
 
	вентилятор; пульт управления; опорно-приводное устройство с беговыми барабанами;
[image: ]

	Какие диагностические параметры измеряются на стенде изображенном на рисунке
	 Расход топлива под нагрузкой;
 Потери мощности в трансмиссии;
 Колесная мощность автомобиля;
 Тормозная сила;
 Время срабатывания тормозов;
 Боковая сила на управляемых колесах;
 
	Потери мощности в трансмиссии; Колесная мощность автомобиля; Расход топлива под нагрузкой;
[image: ]

	По каким параметрами оценивается состояние форсунки?
	 - по температуре топлива подаваемого в цилиндр;
 - по давлению впрыска топлива;
 - по равномерности подачи топлива;
 - по качеству распыла топлива;
 - по давлению, развиваемому плунжерной парой топливного насоса;
	- по давлению впрыска топлива; - по качеству распыла топлива;


	Из выхлопной трубы идет черный дым. Каковы возможные причины?
	 - засорился воздухоочиститель;
 - разрегулировался топливный насос;
 - в топливную систему попал воздух;
 - разрегулировались форсунки;
 - засорился фильтр тонкой очистки топлива;
	- засорился воздухоочиститель; 
- разрегулировался топливный насос; 
- разрегулировались форсунки;


	Куда подключается прибор КИ-4801 для диагностирования приборов контура низкого давления системы питания дизельного двигателя?
	 - к форсунке первого цилиндра;
 - к входу фильтра грубой очистки топлива;
 - к входу фильтра тонкой очистки топлива;
 - к выходу фильтра грубой очистки топлива;
 - к выходу  фильтра тонкой очистки топлива
	- к входу фильтра тонкой очистки топлива; - к выходу  фильтра тонкой очистки топлива


	Как проверить состояние нагнетательного клапана топливного насоса?
	 прокручивая КВ стартером, довести давление до 30 МПа;
 измерить время падения давления;
 прекратить прокручивание КВ двигателя;
 от 20 до 15 МПа;
 к форсунке первого цилиндра;
 от 15 до 10 МПа;
 к секции топливного насоса высокого давления;
 Подсоединить прибор;
 КИ-562;
 КИ-16301А;
	Подсоединить прибор; КИ-16301А; к секции топливного насоса высокого давления; прокручивая КВ стартером, довести давление до 30 МПа; прекратить прокручивание КВ двигателя; измерить время падения давления; от 15 до 10 МПа;



	Чему равно допустимое значение остаточной высоты протектора грузового автомобиля?
	 1; 1.6; 2; 2.6; 3;
	1;


	Каково предельно допустимое содержание окиси углерода в отработавших газах при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя?
	 0.5%; 1%; 2%; 3%; 4%;
	2%;


	Принцип действия газоанализатора в приборе "Автотест CO-CH-Д" основан на...
	  измерении температуры отработавших газов;
  измерении степени поглощения отработанными газами ультрафиолетового излучения;
  воздействии отработавших газов на электронный датчик;
  измерении степени поглощения отработанными газами инфракрасного излучения;
  измерении степени поглощения отработанными газами светового потока;
	 измерении степени поглощения отработанными газами инфракрасного излучения;


	Составьте из фраз  определение предельного состояния машины.
	  научно-обоснованное состояние, с заданной вероятностью;
  состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация должна быть прекращена из-за;
  или  неустранимого нарушения инструкций вышестоящего органа управления ТЭА;
  или  неустранимого нарушения требований к технике безопасности;
  по истечении которого эксплуатационный показатель достигнет заданного значения;
  или неустранимого ухода заданных параметров за установленные пределы;
  или неустранимого снижения эффективности эксплуатации ниже допустимой;
	 состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация должна быть прекращена из-за;  или  неустранимого нарушения требований к технике безопасности;  или неустранимого ухода заданных параметров за установленные пределы;  или неустранимого снижения эффективности эксплуатации ниже допустимой;

	Что называется допустимым значением параметра?
	 Значение от начала эксплуатации или ее возобновления после капитального ремонта до наступления предельного состояния;
 Значение  с момента измерения параметра технического состояния до наступления предельного состояния машины;
 Наибольшее или наименьшее значение параметра, которое может иметь работоспособный объект;
 Значение, при котором средний остаточный ресурс равен межконтрольной наработке наработки машины;
 Значение, определяемое его функциональным назначением и служащее началом отсчета отклонений;
	Значение, при котором средний остаточный ресурс равен межконтрольной наработке наработки машины;


	Что называется номинальным значением параметра технического состояния?
	 Наибольшее значение параметра, которое может иметь работоспособный объект;
 Наработка с момента измерения параметра т.с. до наступления предельного состояния машины;
 Наименьшее значение параметра, которое может иметь работоспособный объект;
 Значение, при котором средний остаточный ресурс равен межконтрольной наработке наработки машины;
 Значение, определяемое его функциональным назначением и служащее началом отсчета отклонений;
 
	Значение, определяемое его функциональным назначением и служащее началом отсчета отклонений;


	Что называется предельным значением параметра технического состояния элемента автомобиля?
	 Наибольшее значение параметра, которое может иметь работоспособный объект;
 Наработка с момента измерения параметра т.с. до наступления предельного состояния машина;
 Наименьшее значение параметра, которое может иметь работоспособный объект;
 Значение, при котором средний остаточный ресурс равен межконтрольной наработке наработки машины;
 Значение, определяемое его функциональным назначением и служащее началом отсчета отклонений;
	Наибольшее значение параметра, которое может иметь работоспособный объект; Наименьшее значение параметра, которое может иметь работоспособный объект;






	Какое максимально допустимое значение суммарного люфта рулевого колеса у грузовых автомобилей?
	 2 град;
 5 град;
 15 град;
 20 град;
 25 град;
	25 град;


	Сульфатация пластин аккумуляторной батареи возникает в результате...
	 длительного хранения аккумулятора без подзарядки;
 высокой плотности электролита;
 эксплуатации сильно разряженной батареи и чрезмерного пользования стартером;
 выпадения из пластин активной массы;
 короткого замыкания пластин 
	длительного хранения аккумулятора без подзарядки; высокой плотности электролита; эксплуатации сильно разряженной батареи и чрезмерного пользования стартером;

	Аккумулятор АКБ можно считать исправным, если ...
	 Напряжение после 1 секунды нагрузки нагрузочной вилкой находится в пределах 1.7-1.8 В;
 Напряжение после 5 секунд нагрузки нагрузочной вилкой находится в пределах 1.7-1.8 В;
 Напряжение после 10 секунд нагрузки нагрузочной вилкой  находится в пределах 1.7-1.8 В;
 Плотность электролита составляет 1.25 г/куб.см;
 Плотность электролита составляет 1.27 г/куб.см;
 Плотность электролита составляет 1.31 г/куб.см;
	Напряжение после 5 секунд нагрузки нагрузочной вилкой находится в пределах 1.7-1.8 В;





2.4. Рабочая программа дисциплины: «Информационные и цифровые технологии на автомобильном транспорте»

Цель дисциплины - дать студенту необходимые знания для эффективного применения информационных и цифровых технологий при эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов.
Задачи дисциплины:
- изучить информационно-цифровые технологии для решения профессиональных задач;
- получить навыки работы с информационно-коммуникационными технологиями и средствами разработки и управления базами данных для управления технической и коммерческой эксплуатацией машин;
[bookmark: _Toc105704291]- освоить цифровые технические средства с программным обеспечением при эксплуатации транспортно-технологических машин, и комплексов и их компонентов
[bookmark: _Toc105704292][bookmark: _Toc105704293]2.4.1 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО дисциплине «Информационные и цифровые технологии на автомобильном транспорте», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата.
Дисциплина «Информационные и цифровые технологии на автомобильном транспорте» направлена на формирование профессиональных компетенций: 
В результате изучения дисциплины «Информационные и цифровые технологии на автомобильном транспорте» обучающийся должен получить знания и навыки для успешного освоения следующих трудовых функций и выполнения следующих трудовых действий: 
Трудовые действия, необходимые умения и знания:
- уметь пользоваться электронными информационно-аналитическими ресурсами, в том числе профильными базами данных, программными комплексами при сборе исходной информации, при разработке планов и технологий технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники;
- уметь пользоваться общим и специальным программным обеспечением при учете выполненных работ, потребления материальных ресурсов, затрат на ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники и оборудования;
- уметь использовать пакеты прикладных программ для сбора и обработки информации;
- уметь применять в работе специализированный программный продукт;
- знать информационные технологии;
- уметь работать с прикладными программами;
- уметь применять информационные технологии;
- знать способы сбора и обработки информации.

2.4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2.4.2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1 – Наименование разделов дисциплины «Информационные и цифровые технологии на автомобильном транспорте» и их содержание
	№ п/п
	Наименование раздела дисциплины
	Содержание раздела
	Форма текущего контроля

	1
	Информационно-цифровые технологии в решении типовых задач профессиональной деятельности
	Особенности  универсальной программы SMATH STUDIO DESKTOP для выполнения  расчетов при решении профессиональных задач.

	 лекции, защита лабораторной работы, тестирование, зачет 

	2
	Информационно-коммуникационные  технологии и средства разработки и управления базами данных для организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортно-технологических машин и комплексов
	Синтаксис языка программирования Pascal. Особенности  визуализации программирования в  интегрированной среде разработки (IDE) LAZARUS
Структура и особенности базы данных. 
Формирование базы данных для решения профессиональной задачи. Разработка системы управления БД с помощью  интегрированной среды разработки (IDE) LAZARUS
	лекции, защита лабораторной работы, тестирование, зачет

	3
	Цифровые технические средства с программным обеспечением при эксплуатации транспортно-технологических машин, и комплексов и их компонентов

	Назначение, особенности конструкции автомобильных тахографов. Правила эксплуатации  и методика 
анализа информации, представляемой тахографом для объективной оценки транспортных работ
	лекции, защита лабораторной работы, тестирование, зачет



2.4.2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины
Таблица 2 – Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины
	№ раздела
	Наименование раздела
	Количество часов

	
	
	всего
	аудиторная работа

	
	
	
	Л
	ПЗ
	ЛР

	1
	Информационно-цифровые технологии в решении типовых задач профессиональной деятельности
	
	6
	
	0

	1.1
	Автоматизированные системы управления производством

	
	4
	
	0

	1.2
	Универсальный расчетный программный комплекс SMath Studio 

	
	2
	
	4

	2
	Информационно-коммуникационные  технологии и средства разработки и управления базами данных для организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортно-технологических машин и комплексов
	
	12
	
	16

	2.1
	Язык программипрования Object Pascal 
	
	2
	
	2

	2.2
	Интегрированная среда разработки приложений LAZARUS 
	
	4
	
	4

	2.3
	База данных SQLite.
	
	4
	
	4

	2.4
	Создание специализированной системы управления базой данными Sqlite в Lazarus 

	
	2
	
	6

	3
	Цифровые технические средства с программным обеспечением при эксплуатации транспортно-технологических машин, и комплексов и их компонентов
	
	2
	
	0

	3.1
	Мониторинг работы транспортных средств

	
	2
	
	0

	
	Всего
	
	20
	
	20





2.4.2.2  Литература дисциплины
	
№ п/п
	
Наименование
	Количество, экз.

	
	
	всего
	в расчете на 100 обучающихся

	1
	Иванов, А.С. Информационные и цифровые технологии на автомобильном транспорте : учебное пособие / А.С. Иванов .— Пенза : РИО ПГАУ, 2021 .— 231 с. — URL: https://lib.rucont.ru/efd/792772 
	-
	-

	2
	Корецкая, Г. А. Спутниковые навигационные системы в маркшейдерии : учеб. пособие / Г. А. Корецкая ; КузГТУ. – Кемерово, 2012. – 93 с – Режим доступа: geokniga-sputnikovye-navigacionnye-sistemy-v-marksheyderii.pdf
	-
	-

	3
	Кузнецов Е.С. и др. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов. 4-е изд. перераб. и дополн./Под ред. Е.С. Кузнецова. - М.: Наука, 2001; 2004. – 535 с. Б7
	10
	29

	4
	Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1: учебник для вузов / В. В. Трофимов, М. И. Барабанова; ответственный редактор В. В. Трофимов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 553 с. - (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-02613-9. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: http://biblio-online.ru/bcode/451824.
	-
	-

	5
	Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2: учебник для вузов / В. В. Трофимов; ответственный редактор В. В. Трофимов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 406 с. - (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-02615-3. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: http://biblio-online.ru/bcode/451825.
	-
	-


[bookmark: _Toc105702839][bookmark: _Toc105703286][bookmark: _Toc126004107][bookmark: _Toc126335275]2.4.2.5  контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине «Информационные и цифровые технологии на автомобильном транспорте»
[bookmark: _Toc105702840][bookmark: _Toc105703287][bookmark: _Toc126004108][bookmark: _Toc126335276]Вопросы для промежуточного контроля знаний (Зачет)
1. Структура информационной системы автотранспортного предприятия.
2. Задачи и возможности информационных технологий и их применение на предприятиях автомобильного транспорта.
3. Основные положения автоматизированных систем управления (АСУ): управление, система управления, процесс управления, технология управления.
4. Система и ее основные свойства.
5. Основные тенденции развития информационных технологий управления.
6. Критерии качества информации.
7. Функции управления в АТП (планирование, контроль, регулирование).
8. Особенности информационных систем, назначение ИС.
9. Особенности корпоративных сетей.
10. Штриховая, магнитная и радиочастотная идентификации объектов.
11. Виды защиты информации.
12. Задачи управления, решаемые на уровне АТП.
13. Базы данных, СУБД, основные функции, модели данных.
14. Категории информации.
15. Техническое обеспечение информационных систем.
16. Классификация локальных вычислительных сетей.
17. Перспективы развития новых информационных технологий на автомобильном транспорте.
18. Проблемы защиты данных.
19. Классификация программного обеспечения.
20. Системное и сетевое программные обеспечения.
21. Инструментальное программное обеспечение.
22. Структуры настольной, полупромышленной и промышленной СУБД.
23. Сравнительный анализ локальных сетей по типу кабеля.
24. Топологии локальных вычислительных сетей.
25. Основные положения автоматизации управления производством. 
26. Информационные системы автотранспортных предприятий. 
27. Техническое,  программное и сетевое обеспечение информационных систем.
28. Перспективы развития информационных технологий. 
29. Прикладное программное обеспечение.
30. Назначение и возможности комплекса SMath Studio. Синтаксис, интерфейс и функции SMath Studio. Использование матриц и векторов. Построение графиков. Функции программирования в комплексе Smath Studio.
31. Назначение и возможности комплекса  NormCAD. Среда комплекса NormCAD.  Порядок выполнения расчетов. Работа с документами NormCad.
32. Изучение особенностей и возможностей расчетного комплекса Smath Studio Desktop (создание, чтение и сохранение информации используемой в расчетах, работа с матрицами и векторами, построение графиков, использование элементов программирования) при статистической обработке информации о надежности технического объекта.
33. Изучение особенностей и возможностей расчетного комплекса Smath Studio Desкtop (работа с матрицами и векторами, построение графиков, элементы программирования) при оптимизации количества транспортных средств транспортно-технологических комплексов
34. Изучение возможностей приложения MicroSoft Office Excel при аппроксимации опытных данных.
35. Структура программ на языке Паскаль
36. Типы данных. Операторы. Процедуры и функции. Особенности объектно-ориентированного программирования.
37. Общая характеристика среды. Палитра компонентов. Свойства компонентов Основные события компонентов. Состав проекта.  Запуск проекта и отладка.
38. Особенности базы данных. Структура базы данных. Типы данных. Система управления базой данных SQLite Studio  и ее возможности.
39. Доступ к базе данных. Создание таблицы базы данных. Добавление записей в базу данных. Изменение полей записей таблицы базы данных Удаление данных. Поиск данных. Выборка данных таблицы. Транзакции. Создание таблицы базы данных. Обработка полей таблицы базы данных
40. Разработка программы на языке Паскаль для расчета режима обработки резанием с помощью LazaRus (подготовка интерфейса с необходимыми компонентами, ввод исходных данных, расчет, и вывод данных в текстовый файл (*.txt).).
41. Изучение  структуры базы данных SQLite и возможностей системы управления SQLite Studio по созданию и редактированию базы данных.
42. Разработка системы управления базой данных «Оборудование»: Поиск данные в таблице, сортировка данных таблицы. Работа с рисунками (вставка, удаление). Выполнение расчетов с использованием данных таблицы. Вывод необходимой информации  из базы данных  в приложение MicroSoft Excel.
43. Разработка системы управления базой данных «Оборудование»: создание формы с необходимыми компонентами (меню, DBGrid, DBEdit, DataSet, Query  и др.) подключение к базе данных, создание таблицы базы данных, вывод списка таблиц базы данных, вывод данных таблицы для просмотра, добавление записи и удаление записи из таблицы, редактирование полей записи в таблице. 
44. Опишите систему ГЛОНАСС. Орбитальные характеристики, различия между ними.
45. Спутниковые навигационные системы на автомобильном транспорте.
46. Интернет как инструмент поиска свободного подвижного состава и потенциальных клиентов.
47. Тахографы: назначение, разновидности и особенности работы.
48. Активация и калибровка тахографа.
49. Мониторинг состояния транспортных средств. Навигационные системы автотранспорта.
50. Изучение особенностей работы с тахографом (Атол, Штрих-М, VDO): активация тахографа; калибровка тахографа, мониторинг состояния транспортных средств, предрейсовый осмотр и проверка тахографа. 
51. Автоматизация контроля работы автобусов, слежения за грузами. Методы восстановления трассы движения транспортного средства. Трекеры: назначение, особенности установки и использование
52. Навигационные системы автотранспорта. Особенности настройки и управления навигатором. Использования мобильных навигационных систем «2ГИС», «Яндекс карты».
[bookmark: _Toc105702849][bookmark: _Toc105703295][bookmark: _Toc126004126][bookmark: _Toc126335290]
5.2 Тестовые задания 
Тесты
(если правильный код состоит из двух и более цифр, значит при ответе следует выбрать несколько фраз)
Вопрос № 1.  Порядок использования команды "Поиск решения" с NormCad после предварительного расчета  состоит из следующих действий ... 
(Правильный код – 0123* ) 
0.Выполнить расчет, при котором все условия выполняются, с большим запасом;   
1.Выделить в начале отчета искомую переменную;   
[bookmark: _Toc126004128][bookmark: _Toc126335292]2.Нажать кнопку "Поиск решения"   
3.Установить "Диапазон значений", "Точность поиска" и максимальное количество этапов поиска решения;   
Вопрос № 2.  При выполнении расчетов с помощью NormCad следует ... 
(Правильный код – 012* ) 
0.В окне менеджера NormCad выбрать пункт "Новый расчет"   
1.Выбрать нужное задание, например ""Расчет грузовых винтов"   
[bookmark: _Toc126004129][bookmark: _Toc126335293]2.Последовательно ввести требуемые для расчета данные   
3.В окне менеджера NormCad выбрать пункт "Создать задание"   
Вопрос № 3.  Соберите выражение для ввода данных из файла  "с:\stud\zadanie1.txt" с вектор A. 
(Правильный код – 50123* ) 
0. importdata   
1. (   
2. "с:\stud\zadanie1.txt"   
3. )   
4. inportdata   
5. A:=   
6. A=   
7. с:\stud\zadanie1.txt   
Вопрос № 4.  Каково назначение функции "augment"? 
(Правильный код – 01* ) 
0.данная функция позволяет создать матрицу  из 2 или более матриц (векторов),   
[bookmark: _Toc126004130][bookmark: _Toc126335294]1.которые должны быть одного размера,   
2.данная функция позволяет построить двухмерный график,   
[bookmark: _Toc126004131][bookmark: _Toc126335295]3.данная функция позволяет создать аргумент числа,   
Вопрос № 5.  Для построения графика  функции необходимо ... 
(Правильный код – 012* ) 
0.создать  функцию с аргументом "x",   
1.вставить двухмерный график  в рабочее поле Smath Studio,   
[bookmark: _Toc126004132][bookmark: _Toc126335296]2.вписать в поле графика  созданную функцию,   
3.создать  функцию с любым аргументом,   
4.вписать в поля  графика  созданную функцию и агрумент,   
Вопрос № 6.  Для построения графика по заданным координатам следует ... 
(Правильный код – 012* ) 
0.создать матрицу с двумя столбцами Х и У,   
1.вставить в рабочее поле SMath Studio двухмерный график,   
2.вписать в поле графика имя матрицы   
3.создать два вектора  Х и У,   
4.вписать в поля графика  вектор X (аргумент) и вектор У (функция)   
Вопрос № 7.  Для возведения числа "e" в степень "х" следует воспользоваться функцией ... . 
(Правильный код – 2* ) 
[image: ]
0.log   
1.arg   
2.exp   
3.el   
Вопрос № 8.  При создании матрицы следует на панель "Матрицы" выбрать кнопку ... . 
(Правильный код – 0* ) 
[image: ]
0.1   
1.2   
2.3   
3.4   
4.5   
5.6   
Вопрос № 9.  Что означает аргумент  "cond" в функции if(cond, True,False) в SMATH STUDIO? 
(Правильный код – 0* ) 
0.Условие, проверяемое функцией.   
1.Состояние компьютера   
2.Результат проверки условия   
Вопрос № 10.  Как создать матрицу  (А) с количеством строк (n) и количеством стрлбцов (m) в SMATH STUDIO? 
(Правильный код – 0* ) 
0.А:=matrix(n; m)   
1.А:=identity(n, m)   
2.А:=transpose(n, m)   
3.А:=invert(n, m);   
Вопрос № 11.  Как определить число строк (n) матрицы А в SMATH STUDIO? 
(Правильный код – 1* ) 
0.n:=cols(A)   
1.n:=rows(A)   
2.n:=max(A)   
3.n:=min(A)   
4.n:=det(A)   
Вопрос № 12.  Какие наиболее часто используемые функции при программировании в SMATH STUDIO? 
(Правильный код – 012* ) 
0.if   
1.for   
2.while   
3.cos   
4.sin   
5.abs   
Вопрос № 13.  В сети Internet приняты следующие системы адресации: 
(Правильный код – 2* ) 
0.система русских имен   
1.система доменных имен   
2.IP-адресация   
3.UP-адресация   
4.система греческих имен   
Вопрос № 14.  К достоинствам топологии локальной сети типа «кольцо» относятся: 
(Правильный код – 01* ) 
0.отпадает необходимость в терминаторах (заглушках), так как кабель замкнут   
1.минимальные затраты на кабель и монтажные работы.   
2.самая высокая пропускная способность   
3.рабочие станции могут быть недорогими   
4.выход из строя одного компьютера не влияет на работу сети   
Вопрос № 15.  К топологиям локальных сетей относятся: 
(Правильный код – 012* ) 
0. «звезда»   
1. «кольцо»   
2. «шина»   
3. «круг»   
4.смешанная   
Вопрос № 16.  Максимальная скорость передачи информации  с использование витой пары, т.е многожильного провода в общей пластиковой оболочке достикает ... . 
(Правильный код – 0* ) 
0.100 Мбит/с   
1.100 Кбит/с   
2.1 Гбит/с   
3.10 Мбит/с   
Вопрос № 17.  Каково соотеношение максимальных скоростей передачи информации коаксиального провода, витой пары и кабеля из оптического волокна? 
(Правильный код – 0* ) 
0.1:10:100   
1.1:100:10000   
2.1:1000:1000000   
Вопрос № 18.  Серверы Интернет, содержащие файловые архивы, позволяют: 
(Правильный код – 123* ) 
0.проводить видеоконференции   
1.создавать архивы   
2.участвовать в телеконференциях   
3. «скачивать» необходимые файлы   
Вопрос № 19.  Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. «Имя» компьютера, на котором хранится почта: 
(Правильный код – 2* ) 
0.mtu-net.ru   
1.ru   
2.mtu-net   
3.user_name   
Вопрос № 20.  Web-страница — это … 
(Правильный код – 0* ) 
0.документ специального формата, опубликованный в Internet   
[bookmark: _Toc126004133][bookmark: _Toc126335297]1.документ, в котором хранится вся информация по сети   
2.документ, в котором хранится информация пользователя   
3.сводка меню программных продуктов   
Вопрос № 21.  В качестве гипертекстовых ссылок можно использовать: 
(Правильный код – 3* ) 
0.только слово   
1.только картинку   
2.любое слово или любую картинку   
3.слово, группу слов или картинку   
[bookmark: _Toc126004134][bookmark: _Toc126335298]Вопрос № 22.  Браузеры являются: 
(Правильный код – 3* ) 
0.серверами Интернет   
1.антивирусными программами   
2.трансляторами языка программирования   
3.средством просмотра web-страниц   
Вопрос № 23.  Задан адрес электронной почты в сети Internet: user_name@int.glasnet.ru. «Имя» владельца электронного адреса: 
(Правильный код – 0* ) 
0.int.glasnet.ru   
1.user_name   
2.glasnet.ru   
3.ru   
 Вопрос № 24.  Компьютер, подключенный к Internet, обязательно имеет: 
(Правильный код – 0* ) 
0.IP-адрес   
1.Web-сервер   
2.домашнюю web-страницу   
3.доменное имя   
Вопрос № 25.  Электронная почта (e-mail) позволяет передавать… 
(Правильный код – 2* ) 
0.только сообщения   
1.только файлы   
2.сообщения и приложенные файлы   
3.видеоизображения   
Вопрос № 26.  Объект, позволяющий создавать формулы в документе MS Word, называется: 
(Правильный код – 1* ) 
0.Microsoft Excel   
1.Microsoft Equation   
2.Microsoft Graph   
3.Microsoft Access   
Вопрос № 27.  На какой панели Smath Studio размещена кнопка ввода  индекса переменной 
(Правильный код – 1* ) 
0.панель «Арифметика»   
1.панель «Матрица»   
2.панель «Булева»   
3.панель «Функции»   
Вопрос № 28.  Рабочее поле SMath Studio предназначено для … 
(Правильный код – 0* ) 
0.выполнения необходимых вычислений,   
1.создания чертежей проектируемых деталей и узлов;   
2.размещения необходимых компонентов, предназначенных для выполнения заданных функций.   
Вопрос № 29.  SMath Studio представляет собой … 
(Правильный код – 0* ) 
0.математический редактор, позволяющий производить разнообразные научные и инженерные расчеты;   
1.графическую систему, позволяющую создавать 3Д модели проепктируемых деталей, узлов и агреатов   
2.систему программирования, позводяющую создавать  приложения для рещения производственных задач   
Вопрос № 30.  NormCad представляет собой … 
(Правильный код – 3* ) 
0.математический редактор, позволяющий производить разнообразные научные и инженерные расчеты;   
1.графическую систему, позволяющую создавать 3Д модели проепктируемых деталей, узлов и агреатов   
2.систему программирования, позводяющую создавать  приложения для рещения производственных задач   
3.программный комплекс, предназначенный для выполнения расчетов, в соответствии с различными нормативными документами   

2.5. Рабочая программа дисциплины: «Техника безопасности при то и р транспортных средств»
Цель дисциплины: 
	формирование у студентов системы знаний по основам организации безопасных условий труда в организации, необходимых для принятия обоснованных решений в практике управления персоналом, выработки управленческих решений в сфере социально-трудовых отношений.


Задачи дисциплины:
- овладение знаниями в области организации безопасных условий труда;
- освоение нормативной базы обеспечения безопасного труда, сохранения здоровья и работоспособности людей;
- овладение практикой разработки локальных нормативных актов, регламентирующих организацию безопасных условий труда персонала на предприятии;
- понимание структурного подхода к управлению здоровьем и безопасностью работников организации и прочих лиц, которых затрагивает деятельность организации.
2.5.1 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина направлена на формирование следующих профессиональных компетенций:  ПКС-3.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: правовые основы, нормативов технологического содержания и организационные формы деятельности по поддержанию и восстановлению работоспособного технического состояния наземных транспортно-технологических средств; 
УМЕТЬ применять правовые основы, нормативы технологического содержания и организационные формы деятельности по поддержанию и восстановлению работоспособного технического состояния наземных транспортнотехнологических средств; 
ВЛАДЕТЬ правовыми основами, нормативами технологического содержания и организационными формами деятельности по поддержанию и восстановлению работоспособного технического состояния наземных транспортнотехнологических средств.
2.5.2 Учебно-тематический план освоения дисциплины
2.5.2.1 Содержание разделов дисциплины
Таблица 1 – Содержание разделов дисциплины 
	№ раздела
	Наименование раздела
	Содержание раздела
	Форма текущего контроля

	1
	Техника безопасности при работе с электрооборудованием
	Область применения электроинструмента.
Виды электроинструмента
Устройства, обеспечивающие электробезопасность без использования диэлектрических средств
Требования к местам использования электроинструмента
Требования при работе с электроинструментом

	лекции, защита практической работы, тестирование, зачет

	2
	Техника безопасности при ТО и Р транспортных средств
	Требования к организации рабочих мест по ТО и ТР транспортных средств.
Требования к допуску персонала осуществляющее ТО и ТР.
Порядок разработки инструкций по ОТ.
Профилактика производственного травматизма.
	лекции, защита практической работы, тестирование, зачет



2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2 – Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины
	№ раздела
	Наименование раздела
	Количество часов

	
	
	всего
	аудиторная работа

	
	
	
	Л
	ПЗ
	ЛР

	1
	Техника безопасности при работе с электрооборудованием
	10
	4
	
	6

	1.1
	Область применения электроинструмента.
Виды электроинструмента

	4
	2
	
	2

	1.2
	Устройства, обеспечивающие электробезопасность без использования диэлектрических средств
Требования к местам использования электроинструмента
Требования при работе с электроинструментом

	6
	2
	
	4

	2
	Техника безопасности при ТО и Р транспортных средств
	10
	4
	
	6

	2.1
	Требования к организации рабочих мест по ТО и ТР транспортных средств.
Требования к допуску персонала осуществляющее ТО и ТР
	4
	2
	
	2

	2.1
	Порядок разработки инструкций по ОТ.
Профилактика производственного травматизма.
	6
	2
	
	4

	
	Итого
	20
	8
	
	12








Литература дисциплины «Техника безопасности при ТО и Р транспортных средств»

	№ п/п
	Наименование
	Количество, экз.

	
	
	всего
	в расчете на 100 обучающихся

	1
	Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак. — 17-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 704 с. — ISBN 978-5-8114-0284-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/209837 (дата обращения: 01.05.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
	15
	30

	2
	Кощаева, О. В. Охрана труда на автотранспортных предприятиях : учебное пособие / О. В. Кощаева. — Краснодар : КубГАУ, 2019. — 179 с. — ISBN 978-5-907247-92-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/196492 (дата обращения: 01.05.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
	
	

	3
	Арсланов, М. А. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса : учебное пособие / М. А. Арсланов. — Махачкала : ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова, 2020. — 392 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159410 (дата обращения: 01.05.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
	
	




2.5.3 КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1 Основные требования инструкции по охране труда при работе с ручным электроинструментом.
2 Меры, предотвращающие травмирование работника рабочим инструментом?
3 Требования безопасности при использовании ручного электроинструмента?
4 Обеспечение безопасности при подключении электроинструмента к сети
5 Действия работника по окончании работы электроинструментом
6 Требования безопасности к организации рабочего места при работе с электроинструментом
7 Меры безопасности при закреплении рабочего инструмента
8 Меры предосторожности при перемещении с ручным электроинструментом
9 Обеспечение безопасности при уборке и чистке электроинструмента
10 Средства индивидуальной защиты глаз при работе с электроинструментом
11 Периодичность прохождения инструктажа по охране труда на рабочем месте работников,
работающих с электроинструментом
12 Периодическая проверка исправности и испытания электроинструмента
13 Защитные устройства, применяемые в ручном электроинструменте
14 Возможные случаи травматизма при работе с электроинструментом
15 Способы оказания первой помощи при попадании твердых частиц в глаза
16 Действие электрического тока на организм человека
17 Действия работника перед началом работы с электроинструментом
18 Требования безопасности, предъявляемые к креплению рабочего инструмента
19 Меры предосторожности при удалении металлических опилок и пыли
20 Требования безопасности, предъявляемые к работе включателя электроинструмента
21 Требования, предъявляемые к питающему электроинструмент шнуру
22 Ограничения по возрасту при приеме на работу с использованием электроинструмента
23 Способы удаления опилок и пыли из рабочей зоны
24 Способы обеспечения электробезопасности при выполнении работ с электроинструментом
25 Обязанности работника перед началом работы с электроинструментом
26 Действия работника при прекращении подачи электроэнергии
27 Неисправности, при которых запрещается работать электроинструментом
28 Меры безопасности при работе с электроинструментом
29 Требования безопасности, предъявляемые к включателю электроинструмента
30 Способы оказания первой помощи при попадании твердой частицы в глаз
31 Меры безопасности при установке и снятии рабочего инструмента
32 Опасность травмирования рук вращающимся режущим инструментом
33 Опасные и вредные производственные факторы при работе с электроинструментом
34 Требования, предъявляемые к организации рабочего места при работе с электроинструментом
35 Средства индивидуальной защиты при работе с электроинструментом


2.6. Рабочая программа дисциплины: «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
И ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОСЕРВИСА»

Цель дисциплины: 
	обучение принципам и методам технологического проектирования, размещения, реконструкции и технического перевооружения производственно-технической базы автотранспортных предприятий, автосервиса и фирменного обслуживания автотранспортных средств с использованием в производственных процессах средств механизации.


Задачи дисциплины:
	- освоить методы расчета производственной программы и площадей проектируемых предприятий по техническому обслуживанию автомобилей;

	- обучить правилам составления технологических планировок и компоновок производственных зон и участков автотранспортных предприятий, составлению схем генерального плана станций технического обслуживания автомобилей;

	


2.6.1 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Производственно-техническая инфраструктура и основы проектирования предприятий автосервиса» направлена на формирование универсальных компетенций УК-2 и УК-8 и профессиональной компетенции ПК-2: 
УК-2: способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-8: способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
ПК-2: способен разрабатывать мероприятия по улучшению/совершенствованию технологий технического обслуживания и ремонта транспортно-технологических машин и комплексов, и их компонентов.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
УМЕТЬ:
- уметь распределять операции по техническому обслуживанию и ремонту транспортно-технологических машин и комплексов по времени и месту проведения;
- уметь рассчитывать суммарную трудоемкость работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортно-технологических машин и комплексов;
- уметь определять численность работников для выполнения технического обслуживания и ремонта исходя из их общей трудоемкости;
- уметь определять количество и виды специального оборудования, инструментов, необходимых для оснащения рабочих мест по техническому обслуживанию и ремонту транспортно-технологических машин и комплексов;
- уметь выбирать специальное оборудование и инструменты для технического обслуживания и ремонта транспортно-технологических машин и комплексов из представленных на рынке;
- уметь оценивать эффективность разработанных технологических решений по техническому обслуживанию и ремонту транспортно-технологических машин и комплексов и оборудования;
- уметь пользоваться общим и специальным программным обеспечением при учете выполненных работ, потребления материальных ресурсов, затрат на ремонт и техническое обслуживание транспортно-технологических машин и комплексов и оборудования;
ЗНАТЬ:
- знать методы планирования технического обслуживания и ремонта транспортно-технологических машин и комплексов;
- знать методы, формы и способы организации технического обслуживания и ремонта транспортно-технологических машин и комплексов;
- знать характеристики специального оборудования и инструментов, используемых при техническом обслуживании и ремонте транспортно-технологических машин и комплексов;
- знать методы оценки эффективности технологических решений по техническому обслуживанию и ремонту транспортно-технологических машин и комплексов.
- уметь применять творческий подход для решения сложных и нестандартных задач по совершенствованию производственных процессов;
- уметь определять технологичность размещения оборудования в рамках технологического процесса;
- уметь подготавливать предложения по оптимизации производственного процесса с учетом требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности;
- знать единую систему конструкторской документации;
- знать технические и технологические характеристики оборудования;
- знать порядок и методы технико-экономического и производственного планирования;
- знать нормы трудоемкости производственных работ;
- знать современные технологии и виды оборудования.

2.6.2 Учебно-тематический план освоения дисциплины
2.6.2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1 – Содержание разделов дисциплины 
	№ раздела
	Наименование раздела
	Содержание раздела
	Форма текущего контроля

	1
	Производственно-техническая инфраструктура предприятий автосервиса 
	Состояние и пути развития производственно-технической базы предприятий. Вопросы развития производственно-технической базы предприятий в условиях кооперации и специализации производства. Вопросы проектирования внутрипроизводственных коммуникаций.
	лекции, тестирование, экзамен

	2
	Основы проектирования предприятий автосервиса
	Методология проектирования предприятий автосервиса. Методики технологического расчета производственно-технической базы предприятий. автосервиса Особенности технологического расчета производственных зон и участков. Методики определения потребности производственно-технической базы предприятий в эксплуатационных ресурсах. Основные требования к разработке технологических планировочных решений предприятий автосервиса. Вопросы технологической планировки производственных зон и участков. Вопросы общей планировки предприятий. Особенности и основные этапы разработки проектов реконструкции и технического перевооружения. 
	лекции, тестирование, экзамен





2.6.2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины
Таблица 2 – Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины
	№ раздела
	Наименование раздела
	Количество часов

	
	
	всего
	аудиторная работа

	
	
	
	Л
	ПЗ
	ЛР

	1
	Производственно-техническая инфраструктура (ПТИ) предприятий автосервиса
	18
	10
	8
	-

	1.1
	Состояние и пути развития ПТИ автотранспортных предприятий (АТП)
	10
	6
	4
	-

	1.2
	Технико-экономическое обоснование развития ПТИ
	8
	4
	4
	-

	2
	Основы проектирования предприятий автосервиса
	42
	22
	20
	-

	2.1
	Методология проектирования предприятий автомобильного транспорта
	6
	6
	-
	-

	2.2
	Методика технологического расчета предприятий автосервиса
	6
	6
	-
	-

	2.3
	Требования к разработке проектных решений
	2
	2
	-
	-

	2.4
	Проектирование станций технического обслуживания (СТО) автомобилей
	4
	4
	-
	-

	2.5
	Технологическое проектирование терминалов, стоянок
	2
	2
	-
	-

	2.6
	Технологическое проектирование автозаправочных станций
	2
	2
	-
	-

	2.7
	Расчет производственной программы АТП
	4
	-
	4
	-

	2.8
	Расчет трудоемкости ТО и ремонта автомобилей в условиях АТП
	4
	-
	4
	-

	2.9
	Расчет числа постов и линий ТО и ремонта в условиях АТП
	2
	-
	2
	-

	2.10
	Расчет и подбор технологического оборудования на АТП
	2
	-
	2
	-

	2.11
	Расчет площадей производственных участков и зон ТО и текущего ремонта
	2
	-
	2
	-

	2.12
	Расчет производственной программы СТО
	4
	-
	4
	-

	2.13
	Расчет численности производственных рабочих
	2
	-
	2
	-

	2.14
	Расчет и подбор технологического оборудования для СТО
	2
	-
	2
	-

	
	Итого
	60
	32
	28
	-


Литература дисциплины «Производственно-техническая инфраструктура и основы проектирования предприятий автосервиса»
	№ п/п
	Наименование
	Количество, экз.

	
	
	всего
	в расчете на 100 обучающихся

	1
	Терюшков, В.П. Производственно-техническая инфраструктура и основы проектирования предприятий автосервиса: учебное пособие / В.П. Терюшков, К.З. Кухмазов, А.В. Чупшев. – Пенза: РИО ПГАУ, 2020. – 108 с.
	15
	30

	2
	Кравченко, И.Н. Проектирование предприятий технического сервиса [электронный ресурс]: учебное пособие / И.Н. Кравченко, А.В. Коломейченко, А.В. Чепурин [и др.]. – электрон. Дан. – Спб. : Лань, 2015. – 350 с. — режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56166
 – загл. С экрана.
	-
	-





2.6.3. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

2.6.3.1 КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
	Вопрос № 1
Какие АТП предназначены для перевозки грузов или пассажиров, а также выполнения работ по ТО, ТР, хранению и материально-техническому обеспечению подвижного состава?

	Ответы:
1.  Автотранспортные предприятия
2.  Автообслуживающие предприятия
3.  Автономные АТП
4. Авторемонтные предприятия

	Вопрос № 2
К каким АТП относятся самостоятельные предприятия, которые осуществляют транспортную работу, хранение и все виды ТО и ТР подвижного состава?

	Ответы:
1.  Автотранспортные предприятия
2.  Автообслуживающие предприятия
3.  Автономные АТП
4. Авторемонтные предприятия

	Вопрос № 3
К каким АТП относятся предприятия, деятельность которых осуществляется на основе централизации транспортной работы, а также полной или частичной специализации и кооперации производства ТО и ТР подвижного состава

	Ответы:
1.  Автотранспортные предприятия
2.  Кооперированные АТП
3.  Автономные АТП
4. Авторемонтные предприятия

	Вопрос № 4
Какие предприятия предназначены для выполнения ТО, ТР, хранения автомобилей и снабжения их эксплуатационными материалами?
	Ответы:
1.  Автотранспортные предприятия
2.  Автообслуживающие предприятия
3.  Автономные АТП
4. Авторемонтные предприятия
 

	Вопрос № 5
Какие предприятия являются самостоятельными или входящими в состав объединений автомобильного транспорта и выполняющие наиболее трудоемкие виды ТО и ТР для подвижного состава различных АТП и организаций или филиалов объединений, расположенных в районе деятельности базы?

	Ответы:
1.  Базы централизованного технического обслуживания
2.  Производственно-технические комбинаты
3. Централизованные специализированные производства


	Вопрос № 6
Какие предприятия являются самостоятельными или входящими в состав объединений автомобильного транспорта и выполняющие наиболее трудоемкие виды ТО и ТР для дизельных грузовых автомобилей различных АТП и организаций или филиалов объединений, расположенных в районе деятельности базы?

	Ответы:
1.  Базы централизованного технического обслуживания
2.  Производственно-технические комбинаты
3.  Централизованные специализированные производства


	Вопрос № 7
Какие предприятия являются самостоятельными или входящими в состав объединений автомобильного транспорта и предназначены для текущего ремонта двигателей и агрегатов, для ремонта приборов системы питания, электрооборудования, аккумуляторных батарей, для обслуживания и ремонта технологического и инженерного оборудования АТП?
	Ответы:
1.  Базы централизованного технического обслуживания
2.  Производственно-технические комбинаты
3.  Централизованные специализированные производства




	Вопрос № 8
Какие предприятия предназначены для выполнения всех видов ТО и ТР автомобилей индивидуального пользования, мелких предприятий и организаций?
	Ответы:
1.  Станции технического обслуживания
2.  Автозаправочные станции
3.  Стоянки
4. Авторемонтные предприятия

	Вопрос № 9
Какие предприятия предназначены для заправки автомобилей топливом, маслами, охлаждающей жидкостью, а также для подкачки шин?
	Ответы:
1.  Станции технического обслуживания
2.  Автозаправочные станции
3.  Стоянки
4. Авторемонтные предприятия

	Вопрос № 10
Какие предприятия предназначены для рытого и закрытого хранения подвижного состава, но в отдельных случаях могут включать здания и сооружения для мойки, ТО и ремонта автомобилей?
	Ответы:
1.  Станции технического обслуживания
2.  Автозаправочные станции
3.  Стоянки
4. Авторемонтные предприятия

	Вопрос № 11
Какие предприятия являются специализированными предприятиями, производящими в основном капитальный ремонт агрегатов?
	Ответы:
1.  Станции технического обслуживания
2.  Автозаправочные станции
3.  Стоянки
4. Авторемонтные предприятия

	Вопрос № 12
Во сколько стадий может осуществляться проектирование АТП?
	Ответы:
1.  В две или три
2.  В одну или две
3. В одну или три

	Вопрос № 13
Какое количество основных вариантов развития производственно-технической базы предприятий автомобильного транспорта?
	Ответы:
1.  Один
2.  Три
3. Пять

	Вопрос № 14
Какой вариант развития производственно-технической базы относится к первому?
	Ответы:
1.  Совершенствование существующей ПТБ без существенного изменения ее структуры и принципов функционирования
2.  Создание развитой системы специализации и кооперации производства ТО и ремонта главным образом для автомобильного транспорта общего пользования
3. Организация ПТБ на основе концентрации, специализации и кооперации производства на региональном уровне независимо от ведомственной принадлежности подвижного состава


	Вопрос № 15
Какой вариант развития производственно-технической базы относится ко второму?
	Ответы:
1.  Совершенствование существующей ПТБ без существенного изменения ее структуры и принципов функционирования
2.  Создание развитой системы специализации и кооперации производства ТО и ремонта главным образом для автомобильного транспорта общего пользования
3. Организация ПТБ на основе концентрации, специализации и кооперации производства на региональном уровне независимо от ведомственной принадлежности подвижного состава


	Вопрос № 16
Какой вариант развития производственно-технической базы относится к третьему?
	Ответы:
1.  Совершенствование существующей ПТБ без существенного изменения ее структуры и принципов функционирования
2.  Создание развитой системы специализации и кооперации производства ТО и ремонта главным образом для автомобильного транспорта общего пользования
3. Организация ПТБ на основе концентрации, специализации и кооперации производства на региональном уровне независимо от ведомственной принадлежности подвижного состава


	Вопрос № 17
Что является основными направлениями совершенствования производственно-технической базы для первого варианта развития предприятий автомобильного транспорта?
	Ответы:
1.  Реконструкция и техническое перевооружение существующих АТП с доведением их до нормативной обеспеченности производственно-складскими площадями, рабочими постами и средствами механизации
2. Специализация и кооперация АТП и ремонтных предприятий с доведением этих форм до рационального уровня
3. Создание единой системы организации ПТБ для ТО и ремонта подвижного состава региона вне зависимости от ведомственной подчиненности

	Вопрос № 18
Что является основными направлениями совершенствования производственно-технической базы для второго варианта развития предприятий автомобильного транспорта?
	Ответы:
1.  Реконструкция и техническое перевооружение существующих АТП с доведением их до нормативной обеспеченности производственно-складскими площадями, рабочими постами и средствами механизации
2. Специализация и кооперация АТП и ремонтных предприятий с доведением этих форм до рационального уровня
3. Создание единой системы организации ПТБ для ТО и ремонта подвижного состава региона вне зависимости от ведомственной подчиненности

	Вопрос № 19
Что является основными направлениями совершенствования производственно-технической базы для третьего варианта развития предприятий автомобильного транспорта?
	Ответы:
1.  Реконструкция и техническое перевооружение существующих АТП с доведением их до нормативной обеспеченности производственно-складскими площадями, рабочими постами и средствами механизации
2. Специализация и кооперация АТП и ремонтных предприятий с доведением этих форм до рационального уровня
3. Создание единой системы организации ПТБ для ТО и ремонта подвижного состава региона вне зависимости от ведомственной подчиненности

	Вопрос № 20
Какое количество ТО-1 и ТО-2 должна пройти машина с ресурсным пробегом 160000 км при нормативной периодичности ТО-1 - 5000 км и нормативной периодичности ТО-2 - 20000 км?
	Ответы:
1. 20 ТО-1 и 5 ТО-2
2.  24 ТО-1 и 7 ТО-2
3.  26 ТО-1 и 9 ТО-2
4. 22 ТО-1 и 6 ТО-2

	Вопрос № 21
По какому выражению рассчитывается пробег подвижного состава до списания?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 


	Вопрос № 22
По какому выражению определяется периодичность ТО-1 и ТО-2?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 


	Вопрос № 23
По какому выражению определяется число воздействий ТО-1 на один автомобиль за один цикл (до списания)
	Ответы:
1. 

2. 

3. 


	Вопрос № 24
По какому выражению определяется число воздействий ТО-2 на один автомобиль за один цикл (до списания)
	Ответы:
1. 

2. 

3. 


	Вопрос № 25
По какой формуле определяется годовой пробег автомобиля?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 


	Вопрос № 26
По какому выражению определяется коэффициент технической готовности подвижного состава?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 


	Вопрос № 27
По какому выражению определяется годовое число воздействий ТО-1 на группу или парк автомобилей?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 









	Вопрос № 28
По какому выражению определяется годовое число воздействий ТО-2 на группу или парк автомобилей?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 


	Вопрос № 29
По какому выражению определяется годовое число воздействий ЕОСг на группу или парк автомобилей?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 


	Вопрос № 30
Показателем, характеризующим готовность подвижного состава выполнять перевозочный процесс, является ....
	Ответы:
1.  коэффициент использования парка
2.  коэффициент использования пробега
3. коэффициент технической готовности

	Вопрос № 31
Диагностирование Д-1 предназначено для …
	Ответы:
1. определения технического состояния агрегатов, узлов и систем автомобиля, обеспечивающих безопасность движения
2. определения мощностных и экономических показателей автомобиля при ТО-2, а также для выявления объемов работ ТР
3. снижения интенсивности изменения параметров технического состояния механизмов и агрегатов автомобиля, выявление и предупреждение отказов и неисправностей путем своевременного выполнения контрольно-диагностических, смазочных, крепежных, регулировочных и других работ

	Вопрос № 32
Диагностирование Д-2 предназначено для …
	Ответы:
1. определения технического состояния агрегатов, узлов и систем автомобиля, обеспечивающих безопасность движения
2. определения мощностных и экономических показателей автомобиля при ТО-2, а также для выявления объемов работ ТР
3. снижения интенсивности изменения параметров технического состояния механизмов и агрегатов автомобиля, выявление и предупреждение отказов и неисправностей путем своевременного выполнения контрольно-диагностических, смазочных, крепежных, регулировочных и других работ







	Вопрос № 33
Техническое обслуживание предназначено
 для …
	Ответы:
1. определения технического состояния агрегатов, узлов и систем автомобиля, обеспечивающих безопасность движения
2. определения мощностных и экономических показателей автомобиля при ТО-2, а также для выявления объемов работ ТР
3. снижения интенсивности изменения параметров технического состояния механизмов и агрегатов автомобиля, выявление и предупреждение отказов и неисправностей путем своевременного выполнения контрольно-диагностических, смазочных, крепежных, регулировочных и других работ

	Вопрос № 34
По какому выражению определяется диагностирование Д-1 на весь парк за год?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 


	Вопрос № 35
По какому выражению определяется диагностирование Д-2 на весь парк за год?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 


	Вопрос № 36
Какие виды работ выполняются ежедневно после окончания работы подвижного состава?
	Ответы:
1. уборочные работы, моечные, заправочные, контрольно-диагностические и в небольшом объеме работы по устранению мелких неисправностей
2. уборочные работы, моечные работы двигателя и шасси
3. контрольно-диагностические, крепежные и регулировочные работы

	Вопрос № 37
Какие виды работ выполняются перед постановкой подвижного состава подвижного состава на ТО и ТР?
	Ответы:
1. уборочные работы, моечные, заправочные, контрольно-диагностические и в небольшом объеме работы по устранению мелких неисправностей
2. уборочные работы, моечные работы двигателя и шасси
3. контрольно-диагностические, крепежные и регулировочные работы

	Вопрос № 38
По какому выражению определяется нормативная трудоёмкость работ ЕО, выполняемых после заезда автомобилей в парк?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 


	Вопрос № 39
По какому выражению определяется нормативная трудоёмкость работ ЕО, выполняемых перед постановкой автомобилей на ТО и ТР?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 







	Вопрос № 40
По какому выражению определяется расчетная нормативная трудоёмкость работ ТО-1?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 


	Вопрос № 41
По какому выражению определяется расчетная нормативная трудоёмкость работ ТО-2?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 


	Вопрос № 42
По какому выражению определяется расчетная нормативная трудоёмкость работ ТР?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 


	Вопрос № 43
По какому выражению определяется нормативная годовой объем работ ЕО, выполняемых перед постановкой автомобилей на ТО и ТР?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 


	Вопрос № 44
По какому выражению определяется годовой объем работ ЕО, выполняемых после заезда автомобилей в парк?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 


	Вопрос № 45
По какому выражению определяется годовой объем работ ТО-1?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 


	Вопрос № 46
По какому выражению определяется годовой объем работ ТО-2?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 


	Вопрос № 47
По какому выражению определяется годовой объем работ ТР?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 


	Вопрос № 48
На какие посты по своему техническому назначению подразделяются посты ТО?
	Ответы:
1.  на универсальные и специализированные
2.  на тупиковые и проездные
3.  на универсальные и поточные
4. на поточные и тупиковые

	Вопрос № 49
На какие посты по способу установки подвижного состава подразделяются посты ТО?
	Ответы:
1.  на универсальные и специализированные
2.  на тупиковые и проездные
3.  на универсальные и поточные
4. на поточные и тупиковые





	Вопрос № 50
Какой метод предусматривает выполнение работ на одном посту бригадой ремонтных рабочих различных специальностей или рабочими-универсалами высокой квалификации?
	Ответы:
1.  метод поточных постов
2.  метод специализированных постов
3.  метод универсальных постов
4. метод проездных постов

	Вопрос № 51
Какой метод предусматривает выполнение работ на нескольких постах, предназначенных для выполнения определенного вида работ?
	Ответы:
1.  метод поточных постов
2.  метод проездных постов
3.  метод универсальных постов
4. метод специализированных постов

	Вопрос № 52
Что понимается под выражением «Межсменное время»?
	Ответы:
1.  Период между выпуском первого автомобиля и возвратом последнего
2.  Период между возвратом первого автомобиля и его выпуском на линию
3.  Период между возвратом первого автомобиля и выпуском последнего
4. Период между выездом автомобиля на линию и его возвратом а АТП

	Вопрос № 53
Что понимается под выражением «Ритм производства»?
	Ответы:
1.  Время, приходящее на выпуск одного автомобиля из ТО
2.  Время, приходящее в среднем на выпуск одного автомобиля из данного вида ТО, или интервал времени между выпуском двух последовательно обслуженных автомобилей из данной зоны
3.  Интервал времени между выпуском первого и последнего автомобилей из зоны ЕО
4. Время, приходящее в среднем на выпуск двух автомобилей из данного вида ТО, или интервал времени между выпуском трех последовательно обслуженных автомобилей из данной зоны

	Вопрос № 54
Что понимается под выражением «Такт поста»?
	Ответы:
1. Минимальное время занятости поста
2. Полное время занятости поста
3. Максимальное время занятости поста
4. Среднее время занятости поста

	Вопрос № 55
По какому выражению определяется ритм производства?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 

4. 


	Вопрос № 56
По какому выражению определяется межсменное время?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 

4. 






	Вопрос № 57
По какому выражению определяется такт поста?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 

4. 


	Вопрос № 58
По какому выражению определяется число постов обслуживания ТО-1?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 


	Вопрос № 59
По какому выражению определяется число постов обслуживания ТО-2?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 


	Вопрос № 60
По какому выражению определяется число специализированных постов диагностирования?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 


	Вопрос № 61
По какой формуле определяется число постов ТР?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 

4. 





	Вопрос № 62
По какой формуле определяется число постов ТР в наиболее загруженную смену?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 

4. 


	Вопрос № 63
Посты, на которых автомобили, нуждающиеся в том или ином виде ТО и ТР, ожидают своей очереди для перехода на соответствующий пост или поточную линию являются ....
	Ответы:
1.  постами выдачи
2.  постами приемки
3. постами ожидания

	Вопрос № 64
Какое количество постов ожидания должно быть для поточных линий ТО?
	Ответы:
1.  по одному для каждой линии
2.  по два для каждой линии
3. по четыре для каждой линии

	Вопрос № 65
Какое количество постов ожидания должно быть для индивидуальных постов ТО, Д-1, Д-2 и ТР?
	Ответы:
1.  40 % от числа соответствующих постов
2.  20 % от числа соответствующих постов
3. 10 % от числа соответствующих постов

	Вопрос № 66
По какой формуле можно определить число единиц основного оборудования?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 

4. 


	Вопрос № 67
По какой формуле можно определить число механизированных моечных установок?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 

4. 


	Вопрос № 68
Количество подъемно-осмотрового и подъемно-транспортного оборудования определяется ....
	Ответы:
1.  числом постов ТО, ТР и линий ТО, их специализацией по видам работ
2.  числом поточных линий ТО, их специализацией по видам работ
3. числом постов ТО, ТР




	Вопрос № 69
Количество производственного инвентаря (верстаков стеллажей и т.п.) определяется ....
	Ответы:
1.  по числу постов ТО, ТР и линий ТО, их специализацией по видам работ
2.  по числу работающих в наиболее загруженной смене
3. по числу постов ТО, ТР

	Вопрос № 70
В состав какой группы площадей АТП входят зоны ТО и ТР, производственные участки ТР, склады, а также технические помещения энергетических и санитарно-технических служб и устройств?
	Ответы:
1.  производственно-складских помещений
2.  зон хранения подвижного состава
3. вспомогательные (площади административно-бытовых помещений)

	Вопрос № 71
В состав какой группы площадей АТП входят площади стоянок (открытых или закрытых) с учетом площади занимаемой оборудованием для подогрева автомобилей, рамп и дополнительных поэтажных проездов?
	Ответы:
1.  производственно-складских помещений
2.  зон хранения подвижного состава
3. вспомогательные (площади административно-бытовых помещений)

	Вопрос № 72
В состав какой группы площадей АТП входят: санитарно-бытовые помещения, пункты общественного питания, здравоохранения (медицинские пункты), культурного обслуживания, управления, помещения для учебных?
	Ответы:
1.  производственно-складских помещений
2.  зон хранения подвижного состава
3. вспомогательные (площади административно-бытовых помещений)

	Вопрос № 73
По какой формуле определяются площади зон ТО и ТР?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 

4. 


	Вопрос № 74
По какой формуле ведется расчет площади производственных участков по площади, занимаемой оборудованием?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 

4. 


	Вопрос № 75
По какой формуле ведется расчет площади производственных участков по числу работающих на участке в наиболее загруженную смену?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 

4. 


	Вопрос № 76
По какой формуле производится расчет площадей складов по удельной площади на 10 единиц подвижного состава?
	1. 

2. 

3. 

4. 


	Вопрос № 77
По какой формуле производится расчет площадей складов по хранимому запасу?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 

4. 





	Вопрос № 78
По какой формуле производится расчет расход топлива на внутригаражное маневрирование и технические надобности?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 

4. 


	Вопрос № 79
По какой формуле определяется запас (число) покрышек или камер на складе шин?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 

4. 


	Вопрос № 80
По какой формуле определяется хранимый запас запасных частей, металлов и прочих материалов?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 

4. 


	Вопрос № 81
По какой формуле определяется запас агрегатов?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 

4. 


	Вопрос № 82
По какому выражению производится расчет площади зоны хранения автомобилей?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 


	Вопрос № 83
По какому выражению производится расчет числа автомобиле-мест при обезличенном хранении автомобилей?
	Ответы:
1. 

2. 

3. 

4. 








ОТВЕТЫ НА ТЕСТЫ

	1
	1
	24
	1
	47
	3
	70
	1
	
	
	
	

	2
	3
	25
	3
	48
	1
	71
	2
	
	
	
	

	3
	2
	26
	2
	49
	2
	72
	3
	
	
	
	

	4
	2
	27
	2
	50
	3
	73
	3
	
	
	
	

	5
	1
	28
	1
	51
	4
	74
	1
	
	
	
	

	6
	2
	29
	3
	52
	3
	75
	3
	
	
	
	

	7
	3
	30
	3
	53
	2
	76
	3
	
	
	
	

	8
	1
	31
	1
	54
	4
	77
	3
	
	
	
	

	9
	2
	32
	2
	55
	2
	78
	2
	
	
	
	

	10
	3
	33
	3
	56
	3
	79
	3
	
	
	
	

	11
	4
	34
	1
	57
	2
	80
	1
	
	
	
	

	12
	2
	35
	2
	58
	1
	81
	3
	
	
	
	

	13
	2
	36
	1
	59
	2
	82
	2
	
	
	
	

	14
	1
	37
	2
	60
	2
	83
	3
	
	
	
	

	15
	2
	38
	1
	61
	4
	
	
	
	
	
	

	16
	3
	39
	2
	62
	4
	
	
	
	
	
	

	17
	1
	40
	1
	63
	3
	
	
	
	
	
	

	18
	2
	41
	2
	64
	1
	
	
	
	
	
	

	19
	3
	42
	3
	65
	2
	
	
	
	
	
	

	20
	2
	43
	2
	66
	3
	
	
	
	
	
	

	21
	3
	44
	1
	67
	3
	
	
	
	
	
	

	22
	1
	45
	1
	68
	1
	
	
	
	
	
	

	23
	2
	46
	2
	69
	2
	
	
	
	
	
	




2.7. Рабочая программа дисциплины: «Экономика предприятия»

Цель дисциплины – получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области развития форм и методов экономического управления организацией в условиях рыночной экономики с учетом передового отечественного и зарубежного опыта, а также приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого использования теоретических знаний в практической деятельности.
Задачи дисциплины ориентированы на изучение: механизма управления и моделирования производственных и социально-экономических процессов; концептуальных подходов к формированию современных организаций; методов обеспечения динамической устойчивости производственных систем; методов управления ресурсным потенциалом организации; принципов организации производственного процесса; основами организации финансово-экономической деятельности предприятий АПК; методов планирования и управления деятельностью предприятий АПК; основ анализа и оценки эффективности деятельности предприятий АПК.




2.7.1 Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения программы бакалавриата

Дисциплина «Экономика предприятия» направлена на формирование общепрофессиональных компетенций:
ОПК-6: способен ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, принимать обоснованные управленческие решения по организации производства, владеть методами экономической оценки результатов производства, научных исследований, интеллектуального труда;
ПК-4: способен осуществлять контроль и организовывать процесс улучшения качества оказания услуг по перевозкам  грузов и пассажиров.
в результате изучения дисциплины «экономика предприятия» обучающийся должен получить знания и навыки для успешного освоения следующих трудовых функций и выполнения следующих трудовых действий:
профессиональный стандарт:  31.007  "специалист по сборке агрегатов и автомобиля", утвержденного приказом министерства труда и социальной защиты российской федерации от 31 октября 2018 г. n 681н  (зарегистрированного министерством юстиции  российской федерации 22 ноября 2018 г., регистрационный n 52750)
обобщенная трудовая функция – «управление производственными процессами в соответствии с требованиями технологической документации» (код е).
трудовая функция – «управление подразделением сборочного производства в автомобилестроении» (код е/01.7 тф 3.5.1).
трудовые действия: руководство по обеспечению улучшения процесса производства и снижения затрат на производство продукции.
профессиональный стандарт:  40.049  "специалист по логистике на транспорте", утвержденного приказом министерства труда и социальной защиты российской федерации от 8 сентября 2014 года № 616н (зарегистрированного министерством юстиции российской федерации 26 сентября 2014 года, регистрационный № 34134).
обобщенная трудовая функция – «контроль ключевых операционных показателей эффективности логистической деятельности по перевозке груза в цепи поставок» (код с).
трудовая функция – «контроль ключевых операционных показателей эффективности логистической деятельности по перевозке груза в цепи поставок» (код с/01.7 тф 3.3.1)
трудовые действия: контроль выполнения показателей эффективности.
трудовая функция – «контроль ключевых финансовых показателей логистической деятельности по перевозке в цепи поставок» (код с/02.7 тф 3.3.2)
трудовые действия: контроль финансовых показателей (рентабельность перевозок, выполнение плана по валовой прибыли, выполнение плана по прибыли).
трудовая функция – разработка коммерческой политики по оказанию логистической услуги перевозки груза в цепи поставок (код d /02.7 тф 3.4.2).
Трудовые действия: Разработка принципов коммерческой политики по перевозке груза в цепи поставок

Индикаторы и дескрипторы формирования части соответствующих компетенций, оцениваются при помощи оценочных средств, приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине «экономика предприятия», индикаторы достижения компетенций ОПК-6, ПК-4, перечень оценочных средств

	№ пп
	код индикатора достижения компетенции
	наименование индикатора достижения компетенции
	код планируемого результата обучения
	планируемые результаты обучения
	наименование оценочных средств

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ИД-1ОПК-6  
	демонстрирует базовые знания экономики в сфере эксплуатации наземных транспортно-технологических средств
	З1 (ИД-1ОПК-6 )
	знать: базовые законы и понятия экономики в сфере эксплуатации наземных транспортно-технологических средств
	Собеседование, тестирование, зачет


	
	
	
	В1 (ИД-1ОПК-6 )
	владеть: навыками анализа процесса создания стоимости продукции
	Собеседование, тестирование, зачет


	2
	ид-3опк-6  
	определяет экономическую эффективность внедрения и использования новых решений в сфере эксплуатации наземных транспортно-технологических средств
	з1 (ид-3опк-6)
	знать: методику определения экономической эффективности при внедрении новых решений в сфере эксплуатации наземных транспортно-технологических средств

	Собеседование, тестирование, зачет


	
	
	
	у1 (ид-3опк-6)
	уметь: определять резервы повышения производительности труда за счет оптимизации оснащенности оборудованием в рамках реализации стратегических задач организации
	Собеседование, тестирование, зачет


	
	
	
	в1 (ид-3опк-6)
	владеть: навыками определения резервов повышения производительности труда
	Собеседование, тестирование, зачет


	3
	ид-1пк-4
	контролирует ключевые операционные показатели эффективности логистической деятельности по перевозке груза в цепи поставок , (пс 40.049 код с/01.7 тф-3.3.1  контроль ключевых операционных показателей эффективности логистической деятельности по перевозке груза в цепи поставок)
	в1 (ид-1пк-4)
	владеть: методами  контроля выполнения показателей эффективности
	Собеседование, тестирование, зачет


	4
	ид-2пк-4



	контролирует ключевые финансовые показатели логистической деятельности по перевозке в цепи поставок , (пс 40.049 код с/02.7 тф-3.3.2   контроль ключевых финансовых показателей логистической деятельности по перевозке в цепи поставок)
	у2 (ид-2пк-4 )
	уметь: анализировать финансовую информацию и оперативно формировать финансовые отчеты, анализировать финансовую отчетность

	Собеседование, тестирование, зачет


	
	
	
	з1 (ид-2пк-4 )
	знать:  экономику транспорта, критерии оценки результативности, методики расчета финансовых показателей
	Собеседование, тестирование, зачет


	5
	ид-4пк-4  
	разрабатывает  коммерческую политику по оказанию логистической услуги перевозки груза в цепи поставок , (пс 40.049 тф-3.4.2  d/02.7 разработка коммерческой политики по оказанию логистической услуги перевозки груза в цепи поставок)
	з2 (ид-4пк-4 )
	знать: основные финансовые показатели организации
	Собеседование, тестирование, зачет


	
	
	
	з3 (ид-4пк-4 )
	знать:  плановые и фактические показатели деятельности организации
	Собеседование, тестирование, зачет


	6
	ид-11пк-4  
	управляет производственными процессами в соответствии с требованиями технологической документации , (пс 31.007 код е/01.7 тф 3.5.1 управление производственными процессами в соответствии с требованиями технологической документации)
	в1 (ид-11пк-4 )
	владеть: приемами руководства по обеспечению улучшения процесса производства и снижения затрат на производство продукции
	Собеседование, тестирование, зачет


	
	
	
	у1 (ид-11пк-4)
	уметь: анализировать технико-экономические показатели деятельности структурного подразделения

	Собеседование, тестирование, зачет




2.7.2 ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 0,56 зачетных единицы (20 часов). 
Таблица 4.1 – Распределение общей трудоемкости дисциплины «Экономика предприятия» по формам и видам учебной работы 
	№ п/п
	Форма и вид учебной работы
	Условное обозначение по учебному плану
	Трудоёмкость, ч/з.е.

	1
	Контактная работа – всего
	Контактные часы
	20/ 0,56

	1.1
	Лекции
	Лек
	10/0,28

	1.2
	Семинары и практические занятия
	Пр
	10/0,28

	1.3
	Лабораторные работы
	Лаб
	-

	
	Всего
	По плану
	20/ 0,56




2.7.3 Содержание дисциплины

2.7.3.1 Наименование тем лекций и их объем в часах с указанием рассматриваемых вопросов 

Таблица 5.2.1 – Наименование тем лекций и их объем в часах с указанием рассматриваемых вопросов 

	№ п/п
	№ раздела дисциплины
	Тема 
лекции
	Рассматриваемые 
вопросы
	Время, ч.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	1
	Основные средства предприятий АПК

	1.Понятие основных средств, их роль в производстве.
2.Классификация, состав, структура и оценка основных средств.
3. Состояние, износ, амортизация и воспроизводство основных средств.
4. Оснащенность и эффективность использования основных средств.
	2

	2
	1
	Оборотные средства предприятий АПК

	1.Понятие оборотных средств предприятий АПК, их экономическая сущность.
2.Классификация, состав и структура оборотных средств, источники их формирования.
3.Система показателей эффективности использования оборотных средств.

	2

	3
	1
	Издержки производства и себестоимость продукции
	1. Понятие, виды издержек производства и себестоимости продукции.
2. Затраты и их классификация. Факторы, определяющие затраты.
3. Расчет затрат на производство и себестоимость продукции.
4. Пути снижения себестоимости.

	2

	4
	1
	Финансовые ресурсы предприятий АПК
	1. Сущность и функции финансов предприятия.
2. Доходы и расходы предприятия.
3. Прибыль и ее виды.
4. Понятие рентабельности и ее виды.
	2

	Итого по 1 разделу
	8

	5
	2
	Организация производственных процессов
	1. Производственный процесс и основные принципы его организации. 
2. Типы производства и их характеристика. 
3. Методы организации производства
	2

	Итого по 2 разделу
	2

	ИТОГО
	10



2.7.4 Наименование тем практических занятий, их объем в часах и содержание
Таблица– Наименование тем практических занятий, их объем и содержание 
	№ п/п
	№ раздела
дисциплины
	Тема занятия
	Время, ч.

	1
	2
	3
	4

	3 семестр

	1
	1
	Основные средства предприятий АПК. 
Определение уровня оснащенности и эффективности использования основных средств на предприятии.
Проведение собеседования.

	2

	2
	1
	Оборотные средства предприятий АПК
Нормирование и оценка эффективности использования оборотных средств на предприятии. Тестирование.
	2

	3
	1
	Трудовые ресурсы предприятий АПК
Определение эффективности использования трудовых ресурсов предприятия.
	2

	4
	1
	Финансовые ресурсы предприятий АПК.
Расчет показателей экономической эффективности технического обслуживания и эксплуатации сельскохозяйственной техники.
	2

	ИТОГО
	10



2.7.4  «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

2.7.4.1   Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения дисциплины

2.7.4  Основная литература по дисциплине «Экономика предприятия»

Таблица 8.1.1 – Основная литература по дисциплине «Экономика предприятия»
	№ п/п
	Наименование
	Количество, экз.

	
	
	всего
	в расчете на 100 обучающихся

	1
	Экономика предприятий агропромышленного комплекса: учебник для вузов / Р. Г. Ахметов [и др.]; под общей редакцией Р. Г. Ахметова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03363-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468819
	
	

	2
	Дорман, В. Н.  Экономика организации. Ресурсы коммерческой организации: учебное пособие для вузов / В. Н. Дорман; под научной редакцией Н. Р. Кельчевской. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 134 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10902-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493427
	
	

	1
	Экономика организации: учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14485-7. — Текст  электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489774
	
	

	1
	Столярова, О.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс] / О.А. Столярова .— Пенза : РИО ПГСХА, 2017 .— 171 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/579011
	
	



2.7.5  Материально-техническая база,
необходимая для осуществления образовательного
процесса по дисциплине 

Таблица– Материально-техническое обеспечение по дисциплине «Экономика предприятия» 

	№ п/п
	наименование
дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом
	наименование
учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы
	перечень оборудования и технических средств обучения,
наличие возможности подключения к сети «интернет»
	перечень
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства.
реквизиты
подтверждающего
документа

	1
	Экономика и организация производства на предприятиях АПК
	Учебная аудитория для проведения учебных занятий

40014, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 30;
аудитория 1351

	

специализированная мебель: стул мягкий, столы аудиторные, доска, лавки, трибуна.
оборудование и технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения: плакаты (каф. управление).
набор демонстрационного оборудования (мобильный)
переносной мультимедийный проектор ноутбук aсer aspire 3690
intel celeron, 1.60 ghz, 533 mb

	1. Linux Mint (GNU GPL)
2. Libre Office (GNU GPL)


	2
	
	Учебная аудитория для проведения учебных занятий

440014, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 30;
аудитория 1355

	
специализированная мебель: столы аудиторные в комплекте со скамейкой, стул полумягкий, доска, тумба в комплекте с подставкой.
оборудование и технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения: плакаты.
набор демонстрационного оборудования (мобильный)
переносной мультимедийный проектор ноутбук aсer aspire 3690
intel celeron, 1.60 ghz, 533 mb

	1. Linux Mint (GNU GPL)
2. Libre Office (GNU GPL)


	3
	
	помещение для самостоятельной работы
440014, пензенская область, г. пенза, ул. ботаническая, д. 30;
аудитория 1237
зал обслуживания научными ресурсами, автоматизации rfid-технологий, коворкинга
отдел учета и хранения фондов
	специализированная мебель: столы читательские, столы компьютерные, стол однотумбовый, стулья, шкафы-витрины для выставок.
оборудование и технические средства обучения, комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства: персональные компьютеры.

	• MS windows 7 (46298560, 2009);
• MS office 2010 (61403663, 2013);
• yandex browser (gnu lesser general public license) **;
• СПС «консультантплюс» («договор об информационной поддержке» от 03 мая 2018 года (бессрочный)) *.
доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;
выход в интернет.

	4
	
	Помещение для самостоятельной работы
440014, пензенская область, г. пенза, ул. ботаническая, д. 30;
аудитория 5202
зал обеспечения цифровыми ресурсами и сервисами, коворкинга
помещение для научно-исследовательской работы
	специализированная мебель: парты треугольные, столы компьютерные, стол сотрудника, витрина для книг, стулья.
оборудование и технические средства обучения, комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства: персональные компьютеры, телевизор, экранизированное устройство книговыдачи, считыватели электронных читательских билетов/банковских карт.

	• MS Windows 10 (V9414975, 2021);
• MS Office 2019 (V9414975, 2021).
• Yandex Browser (GNU Lesser General Public License**);
• СПС «КонсультантПлюс» («Договор об информационной поддержке» от 03 мая 2018 года (бессрочный)) *;
• НЭБ РФ.
Доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;
Выход в Интернет.



2.7.6   Вопросы для промежуточной аттестации (зачета) по оценке освоения индикатора достижение компетенций ИД-1ОПК-6  
1. Понятие основных средств, их роль в производстве.
2. Классификация, состав, структура и оценка основных средств. 
3. Состояние, износ, амортизация и воспроизводство основных средств. 
4. Оснащенность и эффективность использования основных средств. 
5. Понятие оборотных средств предприятий АПК, их экономическая сущность. 
6. Классификация, состав и структура оборотных средств, источники их формирования. 
7.  Система показателей эффективности использования оборотных средств. 
8. Трудовые ресурсы предприятия, их классификация, состав и структура персонала. 


Вопросы для промежуточной аттестации (зачета) по оценке освоения индикатора достижение компетенций ИД-3ОПК-6  

9. Прибыль и ее виды. 
10.  Понятие рентабельности и ее виды. 
11. Понятие производительности труда. 
12. Методика расчета производительности труда. 
13. Понятие, виды издержек производства и себестоимости продукции. 
14. Затраты и их классификация. Факторы, определяющие затраты. 
15. Расчет затрат на производство и себестоимость продукции. 
16. Пути снижения себестоимости. 
17. Сущность и функции финансов предприятия. 
18. Доходы и расходы предприятия. 
19. Производственный процесс и основные принципы его организации. 
20. Типы производства и их характеристика. 
21.  Методы организации производства. 

2.7.7  Тестовые задания по текущей оценке освоения индикатора достижение компетенций ИД-1ОПК-6 

Тесты открытого типа

1. Амортизация основных фондов – это процесс перенесения стоимости основных фондов на …
2. За высокую квалификацию и профессиональное мастерство работникам предприятия могут быть выплачены  стимулирующие  … 
3. Основной задачей подбора и расстановки кадров является оптимальное размещение персонала в зависимости от выполняемой  … 
4. Анализ имущественного положения предприятия - это оценка состава, структуры и динамики актива … 
5.  Под трудовыми ресурсами понимают совокупность людей, обладающих способностью  …              
6. 	 Количество человеко-часов, затраченных на выпуск единицы продукции, называется….
7.  Под производительностью труда понимается способность конкретного живого труда …  определенное количество продукции за какой-то период времени.   
8.  Производственные основные средства - это средства труда, которые непосредственно участвуют в …                    
9.  Производственная себестоимость продукции включает в себя затраты на ...
10. Агропромышленный комплекс – совокупность отраслей народного хозяйства, связанных между собой экономическими отношениями по поводу производства, переработки, распределения, обмена и потребления…
11. Моральный износ основных средств - это процесс их обесценивания вследствие …  

Тесты закрытого типа

1. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризуют...
1)  размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. производственных фондов;
2)  средняя длительность одного оборота оборотных средств;
3)  количество оборотов оборотных средств за соответствующий отчетный период;
4)  уровень технической оснащенности труда.
2. Эффективность использования оборотных средств характеризуют...
1)  прибыль, рентабельность производства;
2)  коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота оборотных средств;
3)  фондоотдача, фондоемкость продукции;
4)  фондовооруженность труда.
3. К собственным источникам формирования оборотных средств предприятия относятся...
1)  уставный фонд, обеспечивающий начало деятельности предприятия;*
2) амортизационные отчисления;
	3) прибыль;
4)  кредиторская задолженность.
4. Период оборота оборотных средств характеризуют...
1)  время нахождения оборотных производственных фондов в запасах и незавершенном производстве;
2)  время прохождения оборотными средствами стадий приобретения, производства и реализации продукции;
3)  количество дней, за которое совершается полный оборот;
4)  время, необходимое для полного обновления производственных фондов предприятия.
5. Что из перечисленного относится к производственным запасам?
1)  медикаменты;
2)  топливо;
3)  купленные на рынке полуфабрикаты для заготовительного цеха;
4)  средства на расчетном счете.
6. К основным методам определения необходимого количества рабочих не относится...
1) по нормам времени на единицу изделия; 
2) по нормам выработки за единицу рабочего времени;
3) по нормам обслуживания;
4) по нормам прибыли.
7.Основной задачей подбора и расстановки кадров является оптимальное размещение персонала в зависимости от...
1) выполняемой работы;
2) производительности труда;
3) психологической совместимости;
4) уровня образования.
8. Уровень квалификации рабочих определяется...
1) специальностью;
2) профессией;
3) тарифным разрядом;
4) фондовооруженностью труда.
9. Уровень использования основных производственных фондов характеризуют...
1.  рентабельность, прибыль;
1.  фондоотдача, фондоемкость;
1.  фондовооруженность труда рабочих;
1.  производительность труда рабочих.
10. Экстенсивное использование основных производственных фондов характеризуют...
1.  фондоотдача, фондоемкость;
1.  коэффициент экстенсивного  использования оборудования;
1.  фондовооруженность труда;
1.  рентабельность производства.
11. Показатель фондоотдачи характеризует...
1.  размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных производственных фондов;
1)  уровень технической оснащенности труда;
1.  удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции;
3)  количество оборотов оборотных средств.
12. Показателем, обратным производительности труда, является...
1) трудоемкость;
2) фондовооруженность труда;
3) затраты рабочего времени на весь объем продукции;
4) прибыль.


Тестовые задания по текущей оценке освоения индикатора достижение компетенций ИД-3ОПК-6

Тесты открытого типа

1. персонал предприятия – это совокупность работников предприятия различных профессионально-квалификационных групп, выполняющих …, сбытовые, управленческие и другие функции, входящих в его списочный состав.
2. квалификация – это совокупность специальных знаний и практических навыков, определяющих степень подготовленности работника к выполнению … функций соответствующей сложности.
3.  постоянные (условно-постоянные) расходы – это расходы, абсолютная величина которых с увеличением (уменьшением) выпуска продукции существенно … .
4. в практике хозяйствования цена выступает как сумма …, взимаемая за товар, инструмент расчета продавца с покупателем за продукцию и услуги.
5. розничные цены – цены, по которым товары реализуются в … .
6.  тарифы – ставки платежей за различные … и непроизводственные услуги.
7. рыночный механизм формирования цен определяет уровень … цен, которые по форме могут быть свободными и договорными, но по содержанию рыночные цены идентичны.
8. стратегия ценообразования – это совокупность долгосрочных целей и направлений их реализации, связанных с установлением и … цен.
9. тактика ценообразования – набор конкретных практических мер краткосрочного и разового характера по управлению ценами на продукцию предприятия, которые используются для решения … задач.
10.  коммерческая эффективность отражает возможности воспроизводства для товаропроизводителя и характеризуется … положением (финансовая устойчивость, платежеспособность, рентабельность).
11.  прибыль представляет собой выраженный в денежной форме чистый доход предпринимателя на вложенный капитал, характеризующий его вознаграждение за риск осуществления … деятельности.
12.  рентабельность – относительный показатель, определяющий уровень … предприятий АПК.
13.  рентабельность затрат характеризует результативность его основной деятельности и показывает, показывает сколько прибыли имеет предприятие с каждого рубля, потраченного на … продукции.

Тесты закрытого типа

1. в состав оборотных производственных средств предприятия входят материально-вещественные элементы:
1)  производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных изделий, запасных частей, топлива, незавершенное производство, расходы будущих периодов; 
2)  станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи;
3)  готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчетном счете предприятия;
4)  прибыль предприятия, задолженность поставщикам.
2. к оборотным средствам относятся...
1)  материальные ресурсы предприятия;
2) готовые изделия на складе предприятия; продукция отгруженная, находящаяся в пути; денежные средства; 
3) готовые изделия, отгруженные потребителям, 
4) транспортные средства предприятия, производственные здания, сооружения.
3. в состав оборотных средств предприятия входят...
1)  запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе;
2)  оборотные средства и средства обращения;
3)  незавершенное производство, готовая продукция на складе;
4)  оборудование цехов, готовая продукция на складе.
4. к какой категории работников относятся ветеринары?
1) рабочие.
2) специалисты.
3) служащие.
4) руководители.
5. для подбора и расстановки кадрового состава предприятия не учитываются...  
1) уровень квалификации;
2) способность к обучению;
3) качество выполняемой работы;
4) стиль и методы работы.
6. основными формами повышения квалификации являются...
1) курсы целевого назначения и корпоративные вечеринки;
2) курсы целевого назначения и производственно-экономические курсы;
3) производственно-экономические курсы и производственные совещания;
4) формирование экспертных групп и «круглые столы».
7. агропромышленный комплекс включает следующие отрасли:
а) пищевую;
б) топливную;
в) электроэнергетику;
г) сельское хозяйство.
8.  укажите  особенности отрасли сельского хозяйства:
а) земля является главным средством производства;
б) сезонность производства;
в) высокая степень переработки;
г) высокая скорость оборота капитала;
9. специализация предприятия характеризует:
а)  улучшение качества продукции растениеводства и животноводства;
б)  производственное направление предприятия; 
в) эффективное использование основных средств;
г) эффективное использование оборотных средств.
10. концентрация производства в отрасли – это:
а) совокупность природных, экономических факторов;
б) сосредоточение средств производства, рабочей силы и получение продукции в отрасли; 
в)  сосредоточение посевов сельскохозяйственных культур;
г) сосредоточение поголовья скота.
11. уровень специализации – удельный вес главной отрасли в структуре:
	а) валовой продукции;
	б) реализованной (товарной) продукции;
	в) валового дохода;
	г) чистого дохода.






Критерии оценки ответа на собеседовании:
	Критерий
	Отлично
	Хорошо
	Удовлетворительно
	Неудовлетворительно

	Полнота ответа
	Полный, развернутый ответ на все вопросы
	Достаточно полный ответ, незначительные неточности
	Ответ неполный, требует наводящих вопросов
	Ответ отсутствует или не по существу

	Аргументированность
	Логичное, последовательное изложение с примерами
	Логичное изложение, но без примеров
	Отдельные логические нарушения
	Отсутствие логики

	Профессиональная терминология
	Свободное владение профессиональной терминологией
	Владение терминологией с незначительными ошибками
	Слабое владение терминологией
	Не владеет терминологией

	Ответы на дополнительные вопросы
	Уверенные, полные ответы
	Правильные ответы с незначительными уточнениями
	Ответы требуют уточнений
	Не отвечает на дополнительные вопросы



2.8.5. Условия допуска к итоговой аттестации
К итоговой аттестации допускаются слушатели, которые:
1. Полностью освоили все разделы учебного плана программы профессиональной переподготовки «Агроинженерия»;
2. Не имеют академической задолженности по результатам промежуточных аттестаций по всем дисциплинам;
3. Выполнили все виды учебных занятий, предусмотренные учебно-тематическим планом (лекции, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа).
2.8.6. Порядок проведения итоговой аттестации
1. Итоговая аттестация проводится в сроки, установленные календарным учебным графиком.
2. Для проведения итоговой аттестации приказом ректора ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ утверждается состав аттестационной комиссии.
3. Результаты итоговой аттестации объявляются в день проведения экзамена после оформления протоколов заседания аттестационной комиссии.
4. В случае получения неудовлетворительной оценки слушатель имеет право на повторную сдачу в установленном локальными нормативными актами порядке.

2.8.7. Перечень документов для итоговой аттестации
1. Экзаменационные билеты;
2. Тестовые задания для проверки теоретических знаний (60 вопросов);
3. Протокол заседания аттестационной комиссии;
4. Ведомости учета успеваемости;
5. Апелляционные заявления слушателей (при наличии).
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